Распоряжение Минтранса РФ от 14.03.2008 N АМ-23-р
"О введении в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте"
	
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 27.02.2013

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 марта 2008 г. N АМ-23-р

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
"НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ"

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 395 "Об утверждении Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст. 3342) и в целях реализации Приказа Министерства транспорта от 24.06.2003 N 153 "Об утверждении Инструкции по учету доходов и расходов по обычным видам деятельности на автомобильном транспорте" (зарегистрирован Минюстом России 24 июля 2003 г., регистрационный N 4916):
Ввести в действие методические рекомендации "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте".

Заместитель Министра
А.С.МИШАРИН

Приложение
к распоряжению Минтранса России
от 14.03.2008 N АМ-23-р

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Методические рекомендации "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте" (далее - нормы расхода топлив) предназначены для автотранспортных предприятий, организаций, занятых в системе управления и контроля, предпринимателей и др., независимо от форм собственности, эксплуатирующих автомобильную технику и специальный подвижной состав на шасси автомобилей на территории Российской Федерации.
2. В данном документе приведены значения базовых, транспортных и эксплуатационных (с учетом надбавок) норм расхода топлив для автомобильного подвижного состава общего назначения, норм расхода топлива на работу специальных автомобилей, порядок применения норм, формулы и методы расчета нормативного расхода топлив при эксплуатации, справочные нормативные данные по расходу смазочных материалов, значения зимних надбавок и др.
3. Норма расхода топлив и смазочных материалов применительно к автомобильному транспорту подразумевает установленное значение меры его потребления при работе автомобиля конкретной модели, марки или модификации.
Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте предназначены для расчетов нормативного значения расхода топлив по месту потребления, для ведения статистической и оперативной отчетности, определения себестоимости перевозок и других видов транспортных работ, планирования потребности предприятий в обеспечении нефтепродуктами, для расчетов по налогообложению предприятий, осуществления режима экономии и энергосбережения потребляемых нефтепродуктов, проведения расчетов с пользователями транспортными средствами, водителями и т.д.
При нормировании расхода топлив различают базовое значение расхода топлив, которое определяется для каждой модели, марки или модификации автомобиля в качестве общепринятой нормы, и расчетное нормативное значение расхода топлив, учитывающее выполняемую транспортную работу и условия эксплуатации автомобиля.

II. НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

4. Нормы расхода топлив могут устанавливаться для каждой модели, марки и модификации эксплуатируемых автомобилей и соответствуют определенным условиям работы автомобильных транспортных средств согласно их классификации и назначению. Нормы включают расход топлив, необходимый для осуществления транспортного процесса. Расход топлив на технические, гаражные и прочие внутренние хозяйственные нужды, не связанные непосредственно с технологическим процессом перевозок пассажиров и грузов, в состав норм (в таблицы) не включен и устанавливается отдельно.
Для автомобилей общего назначения установлены следующие виды норм:
- базовая норма в литрах на 100 км (л/100 км) пробега автотранспортного средства (АТС) в снаряженном состоянии;
- транспортная норма в литрах на 100 км (л/100 км) пробега при проведении транспортной работы:
- автобуса, где учитывается снаряженная масса и нормируемая по назначению автобуса номинальная загрузка пассажиров;
- самосвала, где учитывается снаряженная масса и нормируемая загрузка самосвала (с коэффициентом 0,5);
- транспортная норма в литрах на 100 тонно-километров (л/100 ткм) при проведении транспортной работы грузового автомобиля учитывает дополнительный к базовой норме расход топлива при движении автомобиля с грузом, автопоезда с прицепом или полуприцепом без груза и с грузом или с использованием установленных ранее коэффициентов на каждую тонну перевозимого груза, массы прицепа или полуприцепа - до 1,3 л/100 км и до 2,0 л/100 км для автомобилей, соответственно, с дизельными и бензиновыми двигателями, - или с использованием точных расчетов, выполняемых по специальной программе-методике непосредственно для каждой конкретной марки, модификации и типа АТС.
Базовая норма расхода топлив зависит от конструкции автомобиля, его агрегатов и систем, категории, типа и назначения автомобильного подвижного состава (легковые, автобусы, грузовые и т.д.), от вида используемых топлив, учитывает массу автомобиля в снаряженном состоянии, типизированный маршрут и режим движения в условиях эксплуатации в пределах "Правил дорожного движения".
Транспортная норма (норма на транспортную работу) включает в себя базовую норму и зависит или от грузоподъемности, или от нормируемой загрузки пассажиров, или от конкретной массы перевозимого груза.
Эксплуатационная норма устанавливается по месту эксплуатации АТС на основе базовой или транспортной нормы с использованием поправочных коэффициентов (надбавок), учитывающих местные условия эксплуатации, по формулам, приведенным в данном документе.
Нормы расхода топлив на 100 км пробега автомобиля установлены в следующих измерениях:
- для бензиновых и дизельных автомобилей - в литрах бензина или дизтоплива;
- для автомобилей, работающих на сжиженном нефтяном газе (СНГ), - в литрах СНГ из расчета 1 л бензина соответствует "1,32 л СНГ, не более" (рекомендуемая норма в пределах 1,22 +/- 0,10 л СНГ к 1 л бензина, в зависимости от свойств пропан-бутановой смеси);
- для автомобилей, работающих на сжатом (компримированном) природном газе (СПГ) - в нормальных метрах кубических СПГ, из расчета 1 л бензина соответствует 1 +/- 0,1 куб. м СПГ (в зависимости от свойств природного газа);
- для газодизельных автомобилей норма расхода сжатого природного газа указана в куб. м с одновременным указанием нормы расхода дизтоплива в литрах, их соотношение определяется производителем техники (или в инструкции по эксплуатации).
Учет дорожно-транспортных, климатических и других эксплуатационных факторов производится при помощи поправочных коэффициентов (надбавок), регламентированных в виде процентов повышения или снижения исходного значения нормы (их значения устанавливаются приказом или распоряжением руководства предприятия, эксплуатирующего АТС, или местной администрации).
5. Нормы расхода топлив повышаются при следующих условиях.
Работа автотранспорта в зимнее время года в зависимости от климатических районов страны - от 5% до 20% (включительно - и далее по тексту для всех верхних предельных значений коэффициентов). Порядок применения, значения и сроки действия зимних надбавок представлены в Приложении N 2.
Работа автотранспорта на дорогах общего пользования (I, II и III категорий) в горной местности, включая города, поселки и пригородные зоны, при высоте над уровнем моря:
от 300 до 800 м - до 5% (нижнегорье);
от 801 до 2000 м - до 10% (среднегорье);
от 2001 до 3000 м - до 15% (высокогорье);
свыше 3000 м - до 20% (высокогорье).
Работа автотранспорта на дорогах общего пользования I, II и III категорий со сложным планом (вне пределов городов и пригородных зон), где в среднем на 1 км пути имеется более пяти закруглений (поворотов) радиусом менее 40 м (или из расчета на 100 км пути - около 500) - до 10%, на дорогах общего пользования IV и V категорий - до 30%.
Работа автотранспорта в городах с населением:
свыше 3 млн. человек - до 25%;
от 1 до 3 млн. человек - до 20%;
от 250 тыс. до 1 млн. человек - до 15%;
от 100 до 250 тыс. человек - до 10%;
до 100 тыс. человек в городах, поселках городского типа и других крупных населенных пунктах (при наличии регулируемых перекрестков, светофоров или других знаков дорожного движения) - до 5%.
Работа автотранспорта, требующая частых технологических остановок, связанных с погрузкой и выгрузкой, посадкой и высадкой пассажиров, в том числе маршрутные таксомоторы-автобусы, грузо-пассажирские и грузовые автомобили малого класса, автомобили типа пикап, универсал и т.п., включая перевозки продуктов и мелких грузов, обслуживание почтовых ящиков, инкассацию денег, обслуживание пенсионеров, инвалидов, больных и т.п. (при наличии в среднем более чем одной остановки на 1 км пробега; при этом остановки у светофоров, перекрестков и переездов не учитываются) - до 10%.
Перевозка нестандартных, крупногабаритных, тяжеловесных, опасных грузов, грузов в стекле и т.д., движение в колоннах и при сопровождении, и других подобных случаях - с пониженной средней скоростью движения автомобилей 20 - 40 км/ч - до 15%, с пониженной средней скоростью ниже 20 км/ч - до 35%.
При обкатке новых автомобилей и вышедших из капитального ремонта (пробег определяется производителем техники) - до 10%.
При централизованном перегоне автомобилей своим ходом в одиночном состоянии или колонной - до 10%; при перегоне-буксировке автомобилей в спаренном состоянии - до 15%; при перегоне-буксировке в строенном состоянии - до 20%.
Для автомобилей, находящихся в эксплуатации более 5 лет с общим пробегом более 100 тыс. км, - до 5%; более 8 лет с общим пробегом более 150 тыс. км - до 10%.
При работе грузовых автомобилей, фургонов, грузовых таксомоторов и т.п. без учета массы перевозимого груза, а также при работе автомобилей в качестве технологического транспорта, включая работу внутри предприятия - до 10%.
При работе специальных автомобилей (патрульных, киносъемочных, ремонтных, автовышек, автопогрузчиков и т.д.), выполняющих транспортный процесс при маневрировании, на пониженных скоростях, при частых остановках, движении задним ходом и т.п. - до 20%.
При работе в карьерах, при движении по полю, при вывозке леса и т.п. на горизонтальных участках дорог IV и V категорий: для АТС в снаряженном состоянии без груза - до 20%, для АТС с полной или частичной загрузкой автомобиля - до 40%.
При работе в чрезвычайных климатических и тяжелых дорожных условиях в период сезонной распутицы, снежных или песчаных заносов, при сильном снегопаде и гололедице, наводнениях и других стихийных бедствиях для дорог I, II и III категорий - до 35%, для дорог IV и V категорий - до 50%.
При учебной езде на дорогах общего пользования - до 20%; при учебной езде на специально отведенных учебных площадках, при маневрировании на пониженных скоростях, при частых остановках и движении задним ходом - до 40%.
При использовании кондиционера или установки "климат-контроль" при движении автомобиля - до 7% от базовой нормы.
При использовании кондиционера на стоянке нормативный расход топлива устанавливается из расчета за один час простоя с работающим двигателем, то же на стоянке при использовании установки "климат-контроль" (независимо от времени года) за один час простоя с работающим двигателем - до 10% от базовой нормы.
При простоях автомобилей под погрузкой или разгрузкой в пунктах, где по условиям безопасности или другим действующим правилам запрещается выключать двигатель (нефтебазы, специальные склады, наличие груза, не допускающего охлаждения кузова, банки и другие объекты), а также в других случаях вынужденного простоя автомобиля с включенным двигателем - до 10% от базовой нормы за один час простоя.
В зимнее или холодное (при среднесуточной температуре ниже +5 °C) время года на стоянках при необходимости пуска и прогрева автомобилей и автобусов (если нет независимых отопителей), а также на стоянках в ожидании пассажиров (в том числе для медицинских АТС и при перевозках детей) устанавливается нормативный расход топлива из расчета за один час стоянки (простоя) с работающим двигателем - до 10% от базовой нормы.
Допускается на основании приказа руководителя предприятия или распоряжения руководства местной администрации:
- на внутригаражные разъезды и технические надобности автотранспортных предприятий (технические осмотры, регулировочные работы, приработка деталей двигателей и других агрегатов автомобилей после ремонта и т.п.) увеличивать нормативный расход топлива до 1% от общего количества, потребляемого данным предприятием (с обоснованием и учетом фактического количества единиц АТС, используемых на этих работах);
- для марок и модификаций автомобилей, не имеющих существенных конструктивных изменений по сравнению с базовой моделью (с одинаковыми техническими характеристиками двигателя, коробки передач, главной передачи, шин, колесной формулы, кузова) и не отличающихся от базовой модели собственной массой, устанавливать базовую норму расхода топлив в тех же размерах, что и для базовой модели;
- для марок и модификаций автомобилей, не имеющих перечисленных выше конструктивных изменений, но отличающихся от базовой модели только собственной массой (при установке фургонов, кунгов, тентов, дополнительного оборудования, бронировании и т.д.), нормы расхода топлив могут определяться:
на каждую тонну увеличения (уменьшения) собственной массы автомобиля с увеличением (уменьшением) из расчета до 2 л/100 км для автомобилей с бензиновыми двигателями, из расчета до 1,3 л/100 км - с дизельными двигателями, из расчета до 2,64 л/100 км для автомобилей, работающих на сжиженном газе, из расчета до 2 куб. м/100 км для автомобилей, работающих на сжатом природном газе; при газодизельном процессе двигателя ориентировочно до 1,2 куб. м природного газа и до 0,25 л/100 км дизельного топлива, из расчета на каждую тонну изменения собственной массы автомобиля.
6. Норма расхода топлив может снижаться.
При работе на дорогах общего пользования I, II и III категорий за пределами пригородной зоны на равнинной слабохолмистой местности (высота над уровнем моря до 300 м) - до 15%.
В том случае, когда автотранспорт эксплуатируется в пригородной зоне вне границы города, поправочные (городские) коэффициенты не применяются.
При необходимости применения одновременно нескольких надбавок норма расхода топлива устанавливается с учетом суммы или разности этих надбавок.
В дополнение к нормированному расходу газа допускается расходование бензина или дизтоплива для газобаллонных автомобилей в следующих случаях:
- для заезда в ремонтную зону и выезда из нее после проведения технических воздействий - до 5 л жидкого топлива на один газобаллонный автомобиль;
- для запуска и работы двигателя газобаллонного автомобиля - до 20 л жидкого топлива в месяц на один автомобиль в летний и весенне-осенний сезоны, в зимнее время дополнительно учитываются зимние надбавки согласно Приложению N 2;
- на маршрутах, протяженность которых превышает запас хода одной заправки газа, - до 25% от общего расхода топлива на указанных маршрутах.
Во всех указанных случаях нормирование расхода жидкого топлива для газобаллонных автомобилей осуществляется в тех же размерах, что и для соответствующих базовых автомобилей.
Принимая во внимание возможные изменения и многообразие условий эксплуатации автомобильной техники, изменения техногенного, природного и климатического характера, состояние дорог, особенности перевозок грузов и пассажиров и т.п., в случае производственной необходимости возможно уточнение или введение отдельных поправочных коэффициентов (надбавок) к нормам расхода топлив по распоряжению руководства местных администраций регионов и других ведомств - при соответствующем обосновании и по согласованию с Минтрансом России.
На период действия данного документа для моделей, марок и модификаций автомобильной техники, поступающей в автопарк страны, на которую Минтрансом России не утверждены нормы расхода топлив (отсутствующие в данном документе), руководители местных администраций регионов и предприятий могут вводить в действие своим приказом нормы, разработанные по индивидуальным заявкам в установленном порядке научными организациями, осуществляющими разработку таких норм по специальной программе-методике.

7. Легковые автомобили

Для легковых автомобилей нормативное значение расхода топлив рассчитывается по формуле:

                   Qн = 0,01 x Hs x S x (1 + 0,01 x D),                 (1)

где Qн - нормативный расход топлив, л;
Hs -  базовая норма расхода топлив на пробег автомобиля, л/100 км;
S - пробег автомобиля, км;
D - поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к норме, %.

7.1. Легковые автомобили отечественные и стран СНГ <1>

--------------------------------
<1> Курсивом (по всему документу) обозначены нормы, рассчитанные до 1997 г.

КонсультантПлюс: примечание.
Нормы, рассчитанные до 1997 г., в электронной версии данного документа выделены знаком "*".

┌───────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐
│       Модель, марка, модификация автомобиля <1>   │ Базовая  │ Топлива  │
│                                                   │  норма,  │   <2>    │
│                                                   │ л/100 км │          │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│                         1                         │    2     │    3     │
└───────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘
 ВАЗ-1111 "Ока"                                         6,5         Б *
 ВАЗ-11113 "Ока" (ВАЗ-11113-2L-0,75-35-4M)              5,6         Б
 ВАЗ-11183 "Калина" (ВАЗ-21114-4L-1,596-81-5M)          8,0         Б
 ВАЗ-2104                                               8,5         Б *
 ВАЗ-21041 (ВАЗ-21067.10-4L-1,568-74,5-5M)              9,1         Б
 ВАЗ-21043 (ВАЗ-2103-4L-1,45-71-5M)                     8,3         Б
 ВАЗ-21043 (ВАЗ-2103-4L-1,451-71,5-4M)                  9,0         Б
 ВАЗ-2105, -21051, -21053                               8,5         Б *
 ВАЗ-2106 (ВАЗ-2106-4L-1,57-75,5-5M)                    8,5         Б
 ВАЗ-2106 (ВАЗ-2106-4L-1,57-75,5-4M)                    9,0         Б
 ВАЗ-21061                                              9,0         Б *
 ВАЗ-21063 (ВАЗ-2130-4L-1,77-82-5M)                     9,0         Б
 ВАЗ-2107 (ВАЗ-2103-4L-1,45-72,5-4M)                    8,6         Б
 ВАЗ-21072 (ВАЗ-2105-4L-1,3-63,5-4M)                    8,9         Б
 ВАЗ-21074 (ВАЗ-2106-4L-1,57-75,5-5M)                   8,5         Б
 ВАЗ-21074 (ВАЗ-21067-4L-1,568-74,5-5M)                 8,9         Б
 ВАЗ-2108, -2108 "Спутник", -21081, -21083, -2109       8,0         Б *
 ВАЗ-21093 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-5M)                    7,7         Б
 ВАЗ-21093; -21099 1,5i (ВАЗ-21083-20-4L-1,5-71-5M)     7,5         Б
 ВАЗ-21099 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-5M)                    7,8         Б
 ВАЗ-2110 1,5i (ВАЗ-21083-20-4L-1,5-71-5M)              7,4         Б
 ВАЗ-2110-010 (ВАЗ-2110-4L-1,499-73-5M)                 7,8         Б
 ВАЗ-21102 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-5M)                    7,5         Б
 ВАЗ-21103 (ВАЗ-2112-4L-1,499-92-5M)                    7,7         Б
 ВАЗ-21104 (ВАЗ-21124-4L-1,596-90-5M)                   8,4         Б
 ВАЗ-2111 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-5M)                     7,6         Б
 ВАЗ-21112-00 1.6 (ВАЗ-21114-4L-1,596-80-5M)            8,3         Б
 ВАЗ-21113 (ВАЗ-2112-4L-1,499-92-5M)                    7,8         Б
 ВАЗ-2112 (ВАЗ-2112-4L-1,499-92-5M)                     7,7         Б
 ВАЗ-21140 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-5M)                    7,9         Б
 ВАЗ-21150 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-3,94-5M)               7,4         Б
 ВАЗ-2120 (ВАЗ-2130-4L-1,774-82-5M)                     10,7        Б
 ВАЗ-212090 "Бронто" брон. (ВАЗ-2130-4L-1,774-82-5M)    12,5        Б
 ВАЗ-2121, -21211                                       12,0        Б *
 ВАЗ-21213 (ВАЗ-21213-4L-1,690-80-5M)                   11,5        Б
 ВАЗ-21213Б брон. (ВАЗ-21213-4L-1,69-79-5M)             12,1        Б
 ВАЗ-21214-20 "Шевроле-Нива" (ВАЗ-21214.10-4L-1,        10,9        Б
 689-82-5M)
 ВАЗ-21218 (ВАЗ-21213-4L-1,69-79-5M)                    11,9        Б
 ВАЗ-212182 брон. (ВАЗ-21213-4L-1,69-79-5M)             12,3        Б
 ВАЗ-212300 "Шевроле-Нива" (ВАЗ-2123-4L-1,69-80-5M)     10,5        Б
 ВАЗ-2131 (ВАЗ-21213-4L-1,69-80-5M)                     11,3        Б
 ВАЗ-21310 (ВАЗ-2130-4L-1,774-82-5M)                    11,5        Б
 ВАЗ-213102 "Бронто" брон. (ВАЗ-2130-4L-1,774-80-5M)    12,4        Б
 ВАЗ-21312 (ВАЗ-2130-4L-1,774-82-5M)                    11,4        Б
 ВАЗ-2302 "Бизон" (ВАЗ-2121-4L-1,57-78-4M)              11,5        Б

 ГАЗ-13                                                 20,0        Б *
 ГАЗ-14                                                 22,0        Б *
 ГАЗ-24, -24-10, -24-60                                 13,0        Б *
 ГАЗ-24-01, -24-03, -24-11, -24-14, -24Т                13,5        Б *
 ГАЗ-24-02, -24-04                                      14,0        Б *
 ГАЗ-24-07                                              16,5       СНГ *
 ГАЗ-24-12, -24-13 (с двигателем ЗМЗ-402, -402.10)      13,5        Б *
 ГАЗ-24-12, -24-13 (с двигателем ЗМЗ-4021, -4021.10)    14,0        Б *
 ГАЗ-24-17, -24-25                                      16,5       СНГ *
 ГАЗ-3102 (с двигателем ЗМЗ-4022.10)                    13,0        Б *
 ГАЗ-3102 (Chrysler-4L-2,429-137-5M)                    10,7        Б *
 ГАЗ-3102 (Toyota 3RZ-FE-4L-2,694-152-5M)               11,2        Б
 ГАЗ-3102, -3102-12 (ЗМЗ-4062.10-4L-2,3-150-4M)         12,5        Б
 ГАЗ-3102-12; ГАЗ-3102 (ЗМЗ-4062.10-4L-2,3-150-5M)      12,0        Б
 ГАЗ-310200 (Toyota-6V-3,378-194-4A)                    13,8        Б
 ГАЗ-310200 (Rover-8V-3,95-182-5M)                      13,5        Б
 ГАЗ-31022 (ЗМЗ-4021.10-4L-2,445-90-4M)                 13,9        Б
 ГАЗ-310221 (ЗМЗ-40210D-4L-2,445-81-5M)                 13,1        Б
 ГАЗ-310221 (ЗМЗ-40620Д-4L-2,3-131-5M)                  11,5        Б
 ГАЗ-31029 (Rover-4L-1,994-140-5M)                      11,5        Б
 ГАЗ-31029 (ЗМЗ-402; 402.10-4L-2,445-100-4M)            13,0        Б
 ГАЗ-31029 (ЗМЗ-4021; 4021.10-4L-2,445-90-4M)           13,5        Б
 ГАЗ-3105 (8V-3,4-170-5M)                               13,7        Б
 ГАЗ-3110 (ЗМЗ-4026.10;-40200Ф-4L-2,445-100-4M)         13,0        Б
 ГАЗ-3110 (Rover-4L-1,996-136-5M)                       10,7        Б
 ГАЗ-3110 (ЗМЗ-4020 OM-4L-2,445-100-5M)                 12,2        Б
 ГАЗ-3110 (ЗМЗ-4062.10-4L-2,287-150-5M)                 11,4        Б
 ГАЗ-3110 (ЗМЗ-40210Д; -4021-4L-2,445-90-5M)            13,0        Б
 ГАЗ-3110 (ЗМЗ-4026.10; -402-4L-2,445-100-5M)           12,1        Б
 ГАЗ-3110 (ЗМЗ-40620Д-4L-2,3-131-5M)                    11,5        Б
 ГАЗ-3110-551 (Chrysler-4L-2,429-137-5M)                10,6        Б
 ГАЗ-31105 (ЗМЗ-40620Д-4L-2,3-131-5M)                   11,5        Б

 ЗАЗ-1102                                               7,0         Б *

 ЗИЛ-114                                                24,0        Б *
 ЗИЛ-117                                                23,0        Б *
 ЗИЛ-4104                                               26,0        Б *
 ЗИЛ-41047 (8V-7,68-315-3A)                             26,5        Б

 ИЖ-2125, -21251, -2126                                 10,0        Б *

 ЛуАЗ-1302                                               11         Б *

 Москвич-2136, -2140, -2141 (все модификации)           10,0        Б *
 Москвич-2141 "Юрий Долгорукий" (Renault-4L-1,998-      8,6         Б
 113-5M)
 Москвич-2141-22 (УЗАМ-3317-4L-1,7-85-5M)               9,4         Б
 Москвич-2141-22 (УЗАМ-3320-4L-2,0-91-5M)               9,6         Б
 Москвич-21412-01 (УЗАМ-331.10-4L-1,478-72-5M)          8,5         Б
 Москвич-21412-01 (УЗАМ-3313-4L-1,815-85-5M)            9,0         Б
 Москвич-214145 "Святогор" (Renault-4L-1,998-113-5M)    8,8         Б
 Москвич-2142 "Князь Владимир" (Renault-4L-1,988-       8,9         Б
 113-5M)
 Москвич-2142 "Иван Калита" (Renault-4L-1,988-145-5M)   10,2        Б

 УАЗ-31512 (ЗМЗ-4025.10-4L-2,45-90-4M)                  15,5        Б
 УАЗ-31512 (ЗМЗ-40260F-4L-2,445-100-4M)                 15,4        Б
 УАЗ-31512 (УМЗ-4178-4L-2,445-76-4M)                    15,1        Б
 УАЗ-31514 (ЗМЗ-4025.10-4L-2,445-90-4M)                 16,7        Б
 УАЗ-31514 (ЗМЗ-40210L-4L-2,445-81-4M)                  15,5        Б
 УАЗ-31514 (УМЗ-41780B-4L-2,445-76-4M)                  15,8        Б
 УАЗ-31514 (УМЗ-402100-4L-2,445-74-4M)                  15,6        Б
 УАЗ-31517 (HR 492 HTA фирмы "VM"-4L-2,393-100-4M)      11,0        Д
 УАЗ-31519 (УМЗ-4218.10-4L-2,89-98-4M)                  14,5        Б
 УАЗ-31519 (УМЗ-4218-4L-2,89-84-4M)                     15,9        Б
 УАЗ-31519 (УМЗ-4218-4L-2,89-98-4M)                     14,9        Б
 УАЗ-315195 (ЗМЗ-4090011-4L-2,693-128-5M)               13,5        Б
 УАЗ-315195 Hunter (ЗМЗ-40900G-4L-2,693-128-4M)         13,8        Б
 УАЗ-3153 СБА-4УМ (брон.) (УМЗ-4218-10-4L-2,89-98-4M)   16,6        Б
 УАЗ-3153 (УМЗ-4218-4L-2,89-84-4M)                      15,4        Б
 УАЗ-3159 "Барс" (ЗМЗ-4092.10-4L-2/7-133-5M)            16,5        Б
 УАЗ-31601 (УМЗ-421.10-10-4L-2,89-98-5M)                15,3        Б
 УАЗ-31604 (VM-425LTRV-4L-2,5-105-5M)                   13,2        Д
 УАЗ-3162 СБА 10У (брон.) (УМЗ-421.10-4L-2,89-98-4M)    16,0        Б
 УАЗ-31622 (ЗМЗ-4092.10-4L-2,69-130-5M)                 13,7        Б
 УАЗ-3163-10 "Патриот" (ЗМЗ-40900R-4L-2,693-128-5M)     13,5        Б
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------
<1> В скобках обозначаются (по всему документу) основные параметры двигателя и коробки передач (по данным производителей техники или по каталогам), например: ВАЗ-21043 - марка двигателя; 4L - число и расположение цилиндров (L - рядное, V-образное, O - оппозитное); 1,45 - рабочий объем двигателя, л; 71 - мощность двигателя, л.с; 5M - количество передач (M - механическая; A - автоматическая коробка передач, CVT - бесступенчатая автоматическая).
<2> Условные обозначения: Б - бензин; Д - дизтопливо; СНГ - сжиженный нефтяной газ; СПГ - сжатый природный газ.

7.2. Легковые автомобили зарубежные

┌───────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐
│       Модель, марка, модификация автомобиля       │ Базовая  │ Топлива  │
│                                                   │  норма,  │          │
│                                                   │ л/100 км │          │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│                         1                         │    2     │    3     │
└───────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘
 Alfa Romeo 116 2.4 TD (5L-2,387-150-6M)                8,3         Д
 Alfa Romeo 166 2.0 (4L-1,969-155-6M)                   9,9         Б
 Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V (6V-2,492-190-4A)            13,1        Б

 Audi 80 1.6 (4L-1,595-75-5M)                           8,5         Б
 Audi 100 2.3 (5L-2,309-133-5M)                         10,1        Б
 Audi A4 1.6 (4L-1,595-101-5M)                          8,6         Б
 Audi A4 1.8 (4L-1,781-125-4A)                          10,0        Б
 Audi A4 1.8 (4L-1,781-125-5M)                          9,5         Б
 Audi A6 1.8 T(4L-1,781-150-5M)                         9,1         Б
 Audi A6 2.0 (4L-1,984-115-5M)                          9,4         Б
 Audi A6 2.4 (6V-2,393-165-5M)                          10,6        Б
 Audi A6 2.4 (6V-2,393-177-CVT)                         11,2        Б
 Audi A6 2.4 quattro (6V-2,393-170-5A)                  12,2        Б
 Audi A6 2.5 TDI (5L-2,461-140-6M)                      6,9         Д
 Audi A6 2.6 (6V-2,598-150-5M)                          10,0        Б
 Audi A6 2.7 Biturbo quattro (6V-2,671-250-5A)          13,2        Б
 Audi A6 2.8 (6V-2,771-193-5A)                          11,5        Б
 Audi A6 2.8 quattro (6V-2,771-193-5A)                  13,0        Б
 Audi A6 3.0 quattro (6V-2,976-220-5A)                  13,1        Б
 Audi A6 3.0 quattro (6V-2,976-220-6A)                  12,9        Б
 Audi A6 3.2 quattro (6V-3,123-255-6A)                  11,6        Б
 Audi A6 4.2 quattro (8V-4,172-300-5A)                  14,8        Б
 Audi A6 4.2 quattro (8V-4,172-335-6A)                  13,1        Б
 Audi A8 2.8 (6V-2,771-174-5A)                          11,5        Б
 Audi A8 4.2 (8V-4,172-300-4A)                          14,2        Б
 Audi A8 4.2 quattro (8V-4,172-300-4A)                  14,4        Б
 Audi A8 4.2 quattro (8V-4,172-336-6A)                  13,4        Б
 Audi Allroad 2.7 quattro (6V-2,671-250-5A)             14,2        Б
 Audi Q7 3.0 TDI (6V-2,967-233-6A)                      12,3        Д

 BMW 316i (4L-1,596-102-5M)                             7,7         Б
 BMW 318i (4L-1,995-143-5M)                             8,3         Б
 BMW 318iA (4L-1,995-143-5A)                            9,1         Б
 BMW 320iA (6L-1,991-150-5A)                            10,3        Б
 BMW 325CI (6L-2,494-192-5A)                            10,4        Б
 BMW 520i (6L-1,991-150-5M)                             9,9         Б
 BMW 520iA (6L-1,991-150-5A)                            10,0        Б
 BMW 523i (6L-2,494-170-5M)                             9,6         Б
 BMW 523iA (6L-2,494-170-5A)                            10,9        Б
 BMW 525i (6L-2,494-192-5M)                             10,0        Б
 BMW 525iA (6L-2,497-218-6A)                            10,2        Б
 BMW 525 IA (6L-2,494-170-5A)                           10,4        Б
 BMW 528i (6L-2,793-193-5M)                             10,4        Б
 BMW 528iA (6L-2,793-193-4A)                            11,4        Б
 BMW 528iA (6L-2,793-193-5A)                            10,8        Б
 BMW 530D 2.9 (6L-2,926-184-5A)                         9,4         Д
 BMW 530i (6L-2,979-231-5M)                             10,7        Б
 BMW 530iA (6L-2,979-231-5A)                            11,8        Б
 BMW 530iA (6L-2,979-231-6A)                            10,8        Б
 BMW 545i (8V-4,398-333-6M)                             11,5        Б
 BMW 545iA (8V-4,398-333-6A)                            12,3        Б
 BMW 725 TDS (6L-2,497-143-5A)                          10,1        Д
 BMW 735i (6L-3,43-211-5M)                              12,8        Б
 BMW 735iA (8V-3,6-272-6A)                              12,3        Б
 BMW 735iA (8V-3,498-235-5A)                            13,7        Б
 BMW 740i (8V-4,398-286-5A)                             13,4        Б
 BMW 740iLA (8V-4,0-306-6A)                             12,8        Б
 BMW 745iLA (8V-4,398-333-6A)                           12,8        Б
 BMW 750iLA (8V-4,799-367-6A)                           13,2        Б
 BMW 750 ILA (12V-5,38-326-5A)                          15,8        Б
 BMW 760iLA (12V-5,972-445-6A)                          15,1        Б
 BMW M3 (6L-3,201-321-5M)                               11,0        Б
 BMW M3 (6L-3,201-321-6M)                               10,7        Б
 BMW X5 4.4 (8V-4,398-286-5A)                           15,8        Б
 BMW X5 4.8 (8V-4,799-360-6A)                           15,5        Б

 Cadillac Escalada 6.0 (8V-5,967-350-4A)                19,3        Б
 Cadillac SRX 4.6 4WD (8V-4,565-325-5A)                 15,2        Б

 Chevrolet Astro Van 4.3 (6V-4,3-186-4A)                17,9        Б
 Chevrolet Blazer 116 DW (6V-4,3-180-4A)                15,0        Б
 Chevrolet Blazer 3506 (4L-2,198-106-5M)                11,6        Б
 Chevrolet Blazer 4.3 ST 110506 (6V-4,292-193-5M)       14,0        Б
 Chevrolet Blazer LT (6V-4,292-193-4A)                  15,5        Б
 Chevrolet Blazer LT 4.3 (6V-4,3-199-4A)                15,8        Б
 Chevrolet Caprice Classic 4.3 V8 (8V-4,312-203-4A)     16,5        Б
 Chevrolet Caprice 5.7 (8V-5,733-264-4A)                16,2        Б
 Chevrolet Cavalier 2.2i (4L-2,190-122-5M)              8,5         Б
 Chevrolet Chevy Van (8V-5,73-197-3A)                   19,0        Б
 Chevrolet Chevy Van (8V-5,733-300-4A)                  21,5        Б
 Chevrolet Evanda 2.0 (4L-1,998-131-4A)                 10,4        Б
 Chevrolet Lacetti 1.6 (4L-1,598-109-5M)                7,6         Б
 Chevrolet Lacetti 1.6 (4L-1,598-109-4A)                8,2         Б
 Chevrolet Lanos 1.5 (4L-1,498-86-5M)                   8,0         Б
 Chevrolet Suburban 5.7 (8V-5,73-210-4A)                18,5        Б
 Chevrolet Suburban 7.4 (8V-7,446-290-4A)               23,3        Б
 Chevrolet Tahoe 5.3 4WD (8V-5,327-273-4A)              17,7        Б
 Chevrolet Tahoe 5.7 V8 4WD (8V-5,733-200-5M)           17,0        Б
 Chevrolet Tahoe 5.7 V8 4WD (8V-5,733-200-4A)           18,0        Б
 Chevrolet Trail Blazer 4.2 4WD (6L-4,157-273-4A)       15,8        Б
 Chevrolet Voyager 2.5 TD (4L-2,499-118-5M)             9,8         Д
 Chevrolet Voyager 2.4 SE (4L-2,424-147-4A)             13,2        Б
 Chrysler 300M 3.5V (6V-3,518-257-4A)                   12,5        Б
 Chrysler Status LX 2.5 V6 (6V-2,497-163-4A)            11,5        Б

 Citroen Berlingo 1.4 (4L-1,361-75-5M)                  8,1         Б
 Citroen Berlingo 1.8 (4L-1,762-90-5M)                  9,1         Б
 Citroen Berlingo 1.9D (4L-1,868-69-5M)                 7,4         Д
 Citroen C5 2.0 (4L-1,997-136-4A)                       10,4        Б
 Citroen C5 2.0 (4L-1,997-140-5M)                       8,9         Б
 Citroen C5 3.0 (6V-2,946-207-6A)                       11,0        Б

 Daewoo Espero 1.5 (4L-1,498-90-5M)                     8,2         Б
 Daewoo Espero 2.0 CD (4L-1,998-110-5M)                 8,7         Б
 Daewoo Espero 2.0 (4L-1,998-105-4A)                    10,0        Б
 Daewoo Nexia 1.5 (4L-1,498-85-5M)                      7,9         Б
 Daewoo Nexia 1.5 GL (4L-1,498-75-5M)                   7,7         Б
 Daewoo Nexia 1.5 GLX (4L-1,498-90-5M)                  8,2         Б

 Dodge Caravan 3.8 V6 (6L-3,778-169-4A)                 13,9        Б
 Dodge Caravan 3.0 (6V-2,972-152-3A)                    12,5        Б
 Dodge Grand Caravan 3.3 V6 (6V-3,301-160-4A)           13,2        Б
 Dodge RAM 2500 (6L-5,883-182-4A)                       15,6        Д

 Донинвест "Кондор" 2.0 CDX (Daewoo,4L-1,998-133-5M)    9,5         Б
 Донинвест "Орион" 1.6 (Daewoo, 4L-1,598-106-5M)        8,5         Б

 Fiat Marea 1.6 (4L-1,581-101-5M)                       8,5         Б
 Fiat Marea 1.8 (4L-1,747-113-5M)                       8,6         Б

 Ford Escort 1.3 (4L-1,299-60-5M)                       7,4         Б
 Ford Escort 1.4 (4L-1,391-73-5M)                       7,8         Б
 Ford Escort 1.6 (4L-1,597-90-5M)                       8,3         Б
 Ford Escort 1.8D Wagon (4L-1,753-60-5M)                7,5         Д
 Ford Explorer 4.0 4WD (6V-3,958-162-5M)                13,5        Б
 Ford Explorer 4.0 6V 4WD (6V-3,958-160-4A)             14,5        Б
 Ford Explorer 4.0 6V 4WD (брон., 6V-4,0-245-5M)        19,0        Б
 Ford Explorer XLT 4.0 (6V-3,996-208-5A)                15,2        Б
 Ford Focus 1.4 Station Wagon (4L-1,388-80-5M)          7,4         Б
 Ford Focus 1.6 (4L-1,596-101-4A)                       8,8         Б
 Ford Focus 1.6 16V (4L-1,597-90-5M)                    8,1         Б
 Ford Focus 1.8 (4L-1,796-116-5M)                       8,1         Б
 Ford Focus 1.8 TD Station Wagon (4L-1,753-115-5M)      6,9         Б
 Ford Focus 2.0 (4L-1,989-130-5M)                       8,5         Б
 Ford Focus 2.0 (4L-1,988-131-4A)                       10,2        Б
 Ford Focus II 2.0 (4L-1,999-145-5M)                    8,1         Б
 Ford Galaxy 2.0 CLX (4L-1,998-115-5M)                  9,7         Б
 Ford Galaxy 2.3 (4L-2,295-145-5M)                      10,3        Б
 Ford Galaxy 2.8 GLX (6V-2,792-174-5M)                  11,4        Б
 Ford Maverick XLT 2.3 4WD (4L-2,261-150-5M)            11,0        Б
 Ford Maverick XLT 3.0 (6V-2,967-197-4A)                16,7        Б
 Ford Mondeo 1.6i CLX (4L-1,597-90-5M)                  8,1         Б
 Ford Mondeo 1.8 (4L-1,796-116-5M)                      8,2         Б
 Ford Mondeo 2.0 (4L-1,999-145-4A)                      10,7        Б
 Ford Mondeo 2.0 (4L-1,999-145-5M)                      9,3         Б
 Ford Mondeo 2.0i CLX (4L-1,988-136-5M)                 8,8         Б
 Ford Mondeo 2.5 (6V-2,495-170-5A)                      11,1        Б
 Ford Mondeo 2.5 (6V-2,495-170-5M)                      10,8        Б
 Ford Ranger 2.5TD 4WD (4L-2,499-109-5M)                12,0        Д
 Ford Scorpio 2.0 (4L-1,998-136-5M)                     8,5         Б
 Ford Scorpio 2.3i 16V (4L-2,295-147-5M)                10,0        Б
 Ford Taurus 3.0 (6V-3,0-203-4A)                        13,5        Б
 Ford Tourneo Connect 1.8 (4L-1,796-116-5M)             10,3        Б
 Ford Transit Connect 1.8 (4L-1,796-116-5M)             10,4        Б
 Ford Windstar 3.0 6V GL (6V-2,979-152-4A)              12,5        Б

 Honda Accord 2.0 (4L-1,998-155-5M)                     9,1         Б
 Honda Accord 2.2 (4L-2,156-150-4A)                     10,7        Б
 Honda Accord 2.2 (4L-2,156-150-5M)                     9,5         Б
 Honda Civic 1.4 (4L-1,396-75-5M)                       7,2         Б
 Honda Civic 1.5i LS (4L-1,493-114-5M)                  6,8         Б
 Honda CR-V 2.0 (4L-1,998-150-5M)                       10,3        Б
 Honda CR-V 2.0 4WD (4L-1,998-150-4A)                   12,3        Б
 Honda Legend V6 3.5i (6V-3,474-205-4A)                 12,5        Б

 Hyundai Accent 1.3 GLS 75 PS (4L-1,341-75-5M)          7,0         Б
 Hyundai Accent 1.5 (4L-1,495-99-5M)                    7,9         Б
 Hyundai Accent 1.5 (4L-1,495-99-4A)                    8,9         Б
 Hyundai Accent 1.5 (4L-1,495-102-5M)                   8,4         Б
 Hyundai Elantra 1.6 GLS (4L-1,599-105-5M)              8,4         Б
 Hyundai Elantra 1.6 GLS (4L-1,599-105-4A)              8,8         Б
 Hyundai Elantra 1.8 GLS (4L-1,796-132-5M)              8,7         Б
 Hyundai Galloper 3.0 (6V-2,972-141-5M)                 13,8        Б
 Hyundai Getz 1.3 (4L-1,341-85-5M)                      6,7         Б
 Hyundai Lantra GLS 1.6i (4L-1,599-114-5M)              8,9         Б
 Hyundai Lantra GT 1.8i 16V (4L-1,795-128-5M)           9,0         Б
 Hyundai NF 2.4 GLS (4L-2,351-161-4A)                   11,4        Б
 Hyundai Sonata 2.0 (4L-1,997-131-5M)                   9,5         Б
 Hyundai Sonata 2.0 GLS (4L-1,997-133-4A)               10,9        Б
 Hyundai Sonata 2.0 16 VGLS (4L-1,997-125-5M)           9,5         Б
 Hyundai Sonata III 2.0 16 VGLS (4L-1,997-139-5M)       9,0         Б
 Hyundai Sonata 2.7 (6V-2,657-172-4A)                   11,4        Б
 Hyundai Santa Fe 2.0D (4L-1,998-112-5M)                8,3         Д
 Hyundai Santa Fe 2.4 GLS 4WD (4L-2,351-145-5M)         11,4        Б
 Hyundai Terracan 2.9 TD (4L-2,902-150-5M)              10,0        Д
 Hyundai Terracan 3.5 (6V-3,497-200-4A)                 18,1        Б
 Hyundai Trajet 2.0 (4L-1,975-136-4A)                   12,4        Б
 Hyundai Tucson 2.0 GLS 4WD (4L-1,975-141-4A)           10,2        Б
 Hyundai XG 2.5 (6V-2,494-160-4A)                       11,9        Б

 Infiniti QX 56 4WD (8V-5,551-315-5A)                   19,3        Б

 Isuzu Trooper 3.5 4WD (6V-3,494-215-4A)                16,4        Б

 Jaguar Magestic 4.0 (6L-3,98-226-4A)                   13,3        Б
 Jaguar Sovereign X58 4.0 (8V-3,996-294-5A)             13,0        Б
 Jaguar XJ8 3.5 (8V-3,555-262-6A)                       11,8        Б

 Jeep Cherokee 2.5D (4L-2,499-116-5M)                   10,3        Д
 Jeep Cherokee 4.0 (брон, 6L-3,96-184-5M)               15,5        Б
 Jeep Cherokee 4.0 (6L-4,0-185-5M)                      13,5        Б
 Jeep Grand Cherokee 2.7 TD (5L-2,688-163-5A)           11,4        Д
 Jeep Grand Cherokee 4.7 (8V-4,701-235-4A)              17,6        Б
 Jeep Grand Cherokee 4.7 (8V-4,701-235-5M)              17,1        Б
 Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0 (6L-3,964-193-4A)       16,8        Б
 Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0 (6L-3,964-184-5M)       15,3        Б
 Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 (8V-5,2-215-4A)        17,0        Б

 Kia Avella 1.5 (4L-1,498-92-5M)                        8,0         Б
 Kia Carnival 2.5 (6V-2,497-150-4A)                     14,5        Б
 Kia Carnival 2.5 (6V-2,497-150-5M)                     12,5        Б
 Kia Carnival 2.9 TD (4L-2,902-144-5M)                  9,6         Д
 Kia Clarus 2.0 (4L-1,998-133-4A)                       11,8        Б
 Kia Clarus 2.0 D0HC (4L-1,998-133-5M)                  10,4        Б
 Kia Magentis 2.0 (4L-1,997-136-5M)                     9,9         Б
 Kia Magentis 2.0 (4L-1,995-136-4A)                     10,7        Б
 Kia Magentis 2.5 (6V-2,493-168-4A)                     11,9        Б
 Kia Magentis 2.5 (6V-2,493-168-5M)                     10,5        Б
 Kia Opirus 3.0 (6V-2,972-187-5A)                       12,0        Б
 Kia Rio 1.5 (4L-1,493-98-5M)                           8,2         Б
 Kia Sephia II (4L-1,498-88-5M)                         8,1         Б
 Kia Shuma II 1.6 (4L-1,594-102-5M)                     8,1         Б
 Kia Sorento 2.4 (4L-2,351-139-5M)                      11,5        Б
 Kia Spectra 1.6 (4L-1,594-102-5M)                      8,2         Б
 Kia Spectra 1.6 (4L-1,594-101-4A)                      9,4         Б
 Kia Sportage 2.0 (4L-1,998-128-4A)                     12,9        Б
 Kia Sportage 4 door HB (4L-1,998-135-5M)               12,2        Б

 Land Rover Discovery 2.5D (4L-2,494-115-5M)            9,4         Д
 Land Rover Discovery 2.7 TD (6V-2,72-190-6A)           13,3        Д
 Land Rover Discovery II 4.0 (8V-3,947-185-4A)          18,5        Б
 Land Rover Discovery V8i (8V-3,947-182-5M)             15,5        Б

 Lexus GS 300 (6L-2,997-222-5A)                         12,2        Б
 Lexus IS 200 Sport (6L-1,988-155-6M)                   9,9         Б
 Lexus LS 400 (8V-3,97-265-4A)                          12,8        Б
 Lexus LS 430 (8V-4,293-283-5A)                         13,7        Б
 Lexus LX 450 (6L-4,477-205-4A)                         17,8        Б
 Lexus LX 470 (8V-4,664-238-5A)                         16,8        Б
 Lexus LX 470 (8V-4,664-234-4A)                         18,9        Б
 Lexus RX 300 (6V-2,995-201-4A)                         15,0        Б

 Lincoln Navigator 5.4i V84WD (8V-5,403-232-4A)         18,0        Б
 Lincoln Town Car 4.6 (8V-4,601-213-4A)                 15,8        Б

 Mazda 6 2.0 (4L-1,999-141-5M)                          9,2         Б
 Mazda 6 2.0 (4L-1,995-141-4A)                          9,8         Б
 Mazda 626NB 1.9 Comfort (4L-1,84-90-5M)                8,2         Б

 Mercedes-Benz C 180K (4L-1,796-143-5A)                 9,3         Б
 Mercedes-Benz C 200K (4L-1,796-163-5A)                 10,0        Б
 Mercedes-Benz C 240 (6V-2,397-170-5A)                  10,7        Б
 Mercedes-Benz C 320 (6V-3,199-218-5A)                  11,7        Б
 Mercedes-Benz E 200 (4L-1,998-136-5M)                  9,5         Б
 Mercedes-Benz E 200K (4L-1,796-163-5A)                 10,3        Б
 Mercedes-Benz E 240 (6V-2,398-170-5A)                  11,0        Б
 Mercedes-Benz E 280 (6L-2,799-193-5A)                  12,4        Б
 Mercedes-Benz E 280 (6L-2,799-193-4A)                  13,0        Б
 Mercedes-Benz E 280 4Matic (6V-2,997-231-5A)           12,1        Б
 Mercedes-Benz E 320 (6V-3,199-224-5A)                  11,5        Б
 Mercedes-Benz E 320S (6L-3,199-220-5A)                 12,0        Б
 Mercedes-Benz E 320S (6L-3,199-220-4A)                 12,8        Б
 Mercedes-Benz E 430 (8V-4,266-279-5A)                  12,6        Б
 Mercedes-Benz E 430 4Matic (8V-4,266-279-5A)           13,1        Б
 Mercedes-Benz G 500 (8V-4,966-296-5A)                  18,7        Б
 Mercedes-Benz ML 320 (6V-3,199-218-5A)                 14,0        Б
 Mercedes-Benz ML 350 (6V-3,724-234-5A)                 14,5        Б
 Mercedes-Benz S 320L (6L-3,199-224-5A)                 12,3        Б
 Mercedes-Benz S 350 (6V-3,498-272-7A)                  11,5        Б
 Mercedes-Benz S 420 (8V-4,196-279-5A)                  15,0        Б
 Mercedes-Benz S 500 (8V-4,966-306-5A)                  14,8        Б
 Mercedes-Benz S 500 (8V-4,973-320-4A)                  16,7        Б
 Mercedes-Benz S 500 4Matic (8V-4,996-306-5A)           15,1        Б
 Mercedes-Benz S 600 (12V-5,987-394-5A)                 16,8        Б
 Mercedes-Benz S 600 (брон., 12V-5,786-367-5A)          17,7        Б
 Mercedes-Benz S 600L (12V-5,786-367-5A)                15,2        Б
 Mercedes-Benz S 600L (брон., 12V-5,987-408-4A)         21,0        Б
 Mercedes-Benz Viano 3.2 (6V-3,199-190-5A)              13,7        Б
 Mercedes-Benz Viano 3.7 (6V-3,724-231-5A)              14,0        Б
 Mercedes-Benz Vito 110D (4L-2,299-98-5M)               9,6         Д

 Mitsubishi Carisma 1.6 (4L-1,597-100-5M)               7,8         Б
 Mitsubishi Carisma 1.6 (4L-1,597-103-4A)               9,5         Б
 Mitsubishi Carisma 1.8 (4L-1,843-116-5M)               8,0         Б
 Mitsubishi Galant 2.5 (6V-2,498-161-4A)                11,1        Б
 Mitsubishi Galant 2000 GLSI (4L-1,997-137-5M)          9,0         Б
 Mitsubishi Galant 2000 V6-24V (6L-1,997-150-4A)        9,5         Б
 Mitsubishi Galant 2500 V6-24V (6V-2,498-163-5M)        9,5         Б
 Mitsubishi Grandis 2.4 (4L-2,378-165-4A)               10,8        Б
 Mitsubishi L 200 2.5TD (4L-2,477-99-5M)                11,9        д
 Mitsubishi Lancer 1.6 (4L-1,584-98-5M)                 7,7         Б
 Mitsubishi Lancer 1.6 (4L-1,584-98-4A)                 9,0         Б
 Mitsubishi Lancer 1300 (4L-1,299-75-5M)                7,5         Б
 Mitsubishi Lancer 1600 GLXi 4WD (4L-1,597-113-5M)      9,3         Б
 Mitsubishi Outlander 2.4 4WD (4L-2,378-162-4A)         10,7        Б
 Mitsubishi Pajero 2500 TDGL (4L-2,477-99-5M)           11,0        Д
 Mitsubishi Pajero 3500 V6/24V (6V-3,497-208-4A)        15,5        Б
 Mitsubishi Pajero 3500 V6/24V (6V-3,497-208-5M)        15,0        Б
 Mitsubishi Pajero Sport 3.0 (6V-2,972-177-4A)          15,1        Б
 Mitsubishi Pajero Sport 3000 (6V-2,972-177-5M)         13,8        Б
 Mitsubishi Space Gear 2.0 (4L-1,997-115-5M)            11,5        Б
 Mitsubishi Space Gear 2500 (4L-2,477-99-5M)            10,7        Д
 Mitsubishi Space Star 1.6 (4L-1,584-98-4A)             9,1         Б
 Mitsubishi Space Star Family 1.6 (4L-1,584-98-5M)      7,6         Б
 Mitsubishi Space Wagon 2.4WD (4L-2,351-147-5M)         11,2        Б

 Nissan Almera 1.5 (4L-1,498-90-5M)                     7,6         Б
 Nissan Almera 1.6 GX (4L-1,597-99-5M)                  8,0         Б
 Nissan Almera 1.8 (4L-1,769-114-5M)                    8,0         Б
 Nissan Almera 1.8 Luxury (4L-1,796-116-4A)             9,2         Б
 Nissan Almera Classic 1.6 PE (4L-1,596-107-4A)         8,6         Б
 Nissan Maxima 2.0 (6V-1,995-140-4A)                    11,2        Б
 Nissan Maxima 3.0 QX (6V-2,988-193-5M)                 11,6        Б
 Nissan Maxima 3.5 SE (6V-3,498-265-5A)                 11,4        Б
 Nissan Maxima QX 2.0 SLX (6V-1,995-140-5M)             10,5        Б
 Nissan Maxima QX 3.0 SE (6V-2,988-193-4A)              12,0        Б
 Nissan Patrol 4.5 (6L-4,5-204-5M)                      16,2        Б
 Nissan Patrol GR 3.0D (4L-2,953-158-5M)                12,5        Д
 Nissan Patrol GR 3.0D (4L-2,953-158-4A)                12,8        Д
 Nissan Primera 1.6 (4L-1,596-90-5M)                    7,3         Б
 Nissan Primera 1.8 (4L-1,769-116-5M)                   8,3         Б
 Nissan Primera 1.8 (4L-1,769-116-4A)                   9,4         Б
 Nissan Primera 2.0 (4L-1,998-140-5A)                   9,5         Б
 Nissan Primera 2.0 16V (4L-1,998-140-5M)               8,4         Б
 Nissan Teana 2.0 Elegance (4L-1,998-136-4A)            10,0        Б
 Nissan Teana 2.3 (6V-2,349-173-4A)                     10,5        Б
 Nissan Terrano 2.7 TD (4L-2,663-100-4A)                11,2        Д
 Nissan X-Trail 2.5 4WD (4L-2,488-165-4A)               11,1        Б
 Nissan X-Trail 4WD 2.0 (4L-1,998-140-4A)               11,9        Б
 Nissan X-Trail 4WD 2.0 (4L-1,998-140-5M)               10,5        Б

 Opel Astra Caravan 1.4i (4L-1,389-82-5M)               8,0         Б
 Opel Astra Caravan 1.6 (4L-1,589-100-5M)               8,3         Б
 Opel Combo 1.4i (4L-1,390-60-5M)                       8,2         Б
 Opel Frontera 2.2i (4L-2,198-136-5M)                   12,0        Б
 Opel Omega 2.0 16V (4L-1,998-136-4A)                   9,8         Б
 Opel Omega 2.0 16V (4L-1,998-136-5M)                   9,5         Б
 Opel Omega 2.5 V6 (6V-2,498-170-5M)                    10,5        Б
 Opel Omega 2.5 V6 (6V-2,498-170-4A)                    11,4        Б
 Opel Omega 3.0 MV6 (6V-2,962-210-4A)                   12,0        Б
 Opel Tigra 1.6i (4L-1,598-106-5M)                      7,5         Б
 Opel Vectra 1.6 (4L-1,598-101-5M)                      8,4         Б
 Opel Vectra 1.8 (4L-1,796-125-4A)                      9,3         Б
 Opel Vectra 1.8 (4L-1,796-122-5M)                      8,7         Б
 Opel Vectra 2.0 (4L-1,998-136-4A)                      9,9         Б
 Opel Vectra 2.0i (4L-1,998-136-5M)                     8,8         Б
 Opel Zafira 2.2 (4L-2,198-150-4A)                      10,6        Б
 Opel Zafira 2.2 (4L-2,198-147-5M)                      10,2        Б

 Peugeot 205 (4L-1,361-75-5M)                           7,0         Б
 Peugeot 306 (4L-1,361-75-5M)                           7,7         Б
 Peugeot 307 1.6 (4L-1,587-110-5M)                      7,7         Б
 Peugeot 406 SL (4L-1,761-110-5M)                       8,5         Б
 Peugeot 406 2.0 (4L-1,997-136-4A)                      10,1        Б
 Peugeot 407 2.2 (4L-2,231-158-4A)                      10,8        Б
 Peugeot 607 (4L-2,231-158-5M)                          9,6         Б
 Peugeot 607 2.9 (6V-2,946-207-4A)                      12,4        Б
 Peugeot Partner 1.6 (4L-1,587-109-5M)                  8,4         Б

 Pontiac Trans Sport 3.8 (6V-3,791-175-4A)              14,6        Б
 Pontiac Trans Sport 3.8 V6 (6V-3,791-175-5M)           12,6        Б

 Porsche 911 Carrera (6 оппозитн.-3,6-272-6M)           11,0        Б
 Porsche 911 (996) Turbo S 3.6 (6 оппозитн.-3,596-      14,5        Б
 450-5A)

 Range Rover 4.0 (8V-3,947-182-4A)                      16,7        Б
 Range Rover 4.4 (6V-4,398-286-5A)                      16,8        Б

 Renault 19 Europa 1.4 (4L-1,397-75-5M)                 7,5         Б
 Renault Clio 1.4 RT (4L-1.39-75-5M)                    6,7         Б
 Renault Clio Symbol 1.4 (4L-1,39-75-5M)                7,3         Б
 Renault Laguna 1.6 (4L-1,598-107-5M)                   8,3         Б
 Renault Laguna RXE 2.0 16V (4L-2.0-140-5M)             9,7         Б
 Renault Logan 1.4 (4L-1,39-75-5M)                      7,0         Б
 Renault Megane 1.6e (4L-1.6-90-5M)                     7,5         Б
 Renault Megane Classic 1.6 (4L-1,598-107-4A)           8,8         Б
 Renault Megane Classic 1.6 RTA (4L-1,598-90-5M)        7,8         Б
 Renault Safrane 2.4 20V (6V-2,435-165-5M)              10,0        Б
 Renault Scenic 1.6 (4L-1,598-107-5M)                   8,4         Б

 Rover 75 (6V-1,997-150-5M)                             10,4        Б

 Saab 9-5 Aero 2.3 (4L-2,29-260-5M)                     10,0        Б
 Saab 9-5 2.3 (4L-2,29-170-4A)                          11,4        Б
 Saab 9-5 2.3 SE (4L-2,29-170-5M)                       10,3        Б
 Saab 900 2.0i (4L-1,985-130-5M)                        9,7         Б
 Saab 9000 CD 2.0 turbo (4L-1,985-150-4A)               10,5        Б
 Saab 9000 CD 2.3 turbo (4L-2,29-200-4A)                11,8        Б
 Saab 9000 Griffin 3.0 (6V-2,962-211-4A)                12,0        Б

 Skoda Fabia 1.4 (4L-1,397-68-5M)                       7,7         Б
 Skoda Felicia Combi 1.3 (4L-1,289-58-5M)               7,5         Б
 Skoda Felicia Combi LX 1.3 (4L-1,289-58,5-5M)          7,3         Б
 Skoda Felicia Combi LX 1.6 (4L-1,598-75-5M)            7,8         Б
 Skoda Octavia 1.6 (4L-1,598-75-5M)                     7,8         Б
 Skoda Octavia 1.6 (4L-1,595-101-5M)                    8,2         Б
 Skoda Octavia 1.6 (4L-1,595-101-4A)                    9,5         Б
 Skoda Octavia 1.8 (4L-1,781-125-4A)                    9,9         Б
 Skoda Octavia 1.8 T (4L-1,781-150-5M)                  8,5         Б
 Skoda Octavia 1.9TDI Combi 4WD (4L-1,896-90-5M)        6,8         Д
 Skoda Octavia Combi 1.6 (4L-1,595-101-5M)              8,7         Б
 Skoda Octavia Combi 1.8 SLX (4L-1,781-125-5M)          9,0         Б
 Skoda Octavia Combi 1.8T 4WD (4L-1,781-150-5M)         9,3         Б
 Skoda Super B 1.8T (4L-1,781-150-5M)                   9,0         Б

 Ssang Yong Musso 2.9D (5L-2,874-98-4A)                 10,5        Д
 Ssang Yong Musso E32 (6L-3,199-220-4A)                 17,0        Б

 Subaru Forester 2.0 (4B-1,994-177-4A)                  12,1        Б
 Subaru Forester 2.0 (4B-1,994-177-5M)                  10,5        Б
 Subaru Legacy 2.0 (4B-1,994-137-4A)                    8,8         Б
 Subaru Legacy 2.0 LX Combi (4B-1,994-115-5M)           10,0        Б
 Subaru Legacy Outback 2.5 (4B-2,457-150-4A)            11,0        Б
 Subaru Legacy Outback 2.5 (4B-2,457-165-5M)            9,6         Б
 Subaru Legacy Wagon 2.5 (4B-2,457-156-4A)              11,1        Б

 Suzuki Grand Vitara 1.6 (4L-1,589-97-5M)               10,0        Б
 Suzuki Grand Vitara 2.0 4WD (4L-1,995-128-5M)          10,3        Б
 Suzuki Grand Vitara 2.0 4WD (4L-1,995-128-4A)          11,0        Б
 Suzuki Grand Vitara 2.7 XL-7 4WD (6V-2,737-184-5A)     13,3        Б

 Toyota Avensis 1.6 (4L-1,587-110-5M)                   8,0         Б
 Toyota Avensis 1.8 (4L-1,794-129-5M)                   8,6         Б
 Toyota Avensis 1.8 (4L-1,794-129-4A)                   9,1         Б
 Toyota Avensis 2.0 (4L-1,998-147-5M)                   8,8         Б
 Toyota Avensis 2.0 (4L-1,998-147-4A)                   9,8         Б
 Toyota Avensis 2.0 (4L-1,998-128-5M)                   8,5         Б
 Toyota Avensis 2.4 (4L-2,362-163-5A)                   10,3        Б
 Toyota Camry 2.2 (4L-2,164-131-5M)                     9,2         Б
 Toyota Camry 2.2 (4L-2,164-131-4A)                     10,0        Б
 Toyota Camry 2.4 (4L-2,362-152-5M)                     9,6         Б
 Toyota Camry 2.4 (4L-2,362-152-4A)                     11,2        Б
 Toyota Camry 2.4 (4L-2,362-167-5A)                     10,8        Б
 Toyota Camry 3.0 (6V-2,995-186-4A)                     12,1        Б
 Toyota Camry 3.5 (6V-3,456-277-6A)                     11,1        Б
 Toyota Corolla 1.4 (4L-1,398-97-5M)                    7,6         Б
 Toyota Corolla 1.6 (4L-1,598-110-4A)                   9,0         Б
 Toyota Corolla 1.6 (4L-1,598-110-5M)                   8,3         Б
 Toyota Corolla 1.6 Combi (4L-1,586-110-5M)             8,2         Б
 Toyota Crown 2.0 (6L-1,988-135-4A)                     10,6        Б

 Toyota Land Cruiser 100 4.2 TD (6L-4,164-204-4A)       13,5        Д
 Toyota Land Cruiser 100 4.2 TD (6L-4,164-131-5M)       12,0        Д
 Toyota Land Cruiser 100 4.7 (8V-4,664-235-4A)          17,9        Б
 Toyota Land Cruiser 100 4.7 (8V-4,664-234-5M)          17,1        Б
 Toyota Land Cruiser 100 4.7 (8V-4,664-238-5A)          17,2        Б
 Toyota Land Cruiser 105 GX (6L-4,164-128-5M)           11,7        д
 Toyota Land Cruiser 4,5i 24V Wagon (6L-4,477-215-      19,0        Б
 4A)
 Toyota Land Cruiser FZi 80 (6L-4,477-205-5M)           16,3        Б
 Toyota Land Cruiser HDj 80 (6L-4,164-135-5M)           11,8        Д
 Toyota Land Cruiser Prado 3.0 TD (4L-2,982-125-4A)     13,0        Д
 Toyota Land Cruiser Prado 3.4 (6V-3,378-178-5M)        13,7        Б
 Toyota Land Cruiser Prado 4.0 (6V-3,956-250-5A)        14,1        Б
 Toyota Land Cruiser Prado 4.0 (6V-3,956-249-4A)        15,8        Б
 Toyota Mark II 2.0 4WD (6L-1,998-160-4A)               11,9        Б
 Toyota Previa 2.4 (4L-2,362-160-4A)                    12,3        Б
 Toyota RAV-4 (4L-1,998-128-4A)                         11,1        Б
 Toyota RAV-4 2.0 (4L-1,998-150-5M)                     10,0        Б
 Toyota Town Ace 2.0 4WD (4L-1,974-73-5M)               9,2         Д

 Volkswagen Bora 1.6 (4L-1,595-101-5M)                  7,8         Б
 Volkswagen Bora 1.8T (4L-1,781-150-5M)                 8,5         Б
 Volkswagen Bora 2.0 (4L-1,984-116-5M)                  8,5         Б
 Volkswagen Bora 2.0 (4L-1,984-116-4A)                  10,3        Б
 Volkswagen Caddy 1.4 (4L-1,39-60-5M)                   8,0         Б
 Volkswagen Golf 1.8 (4L-1,781-90-5M)                   8,8         Б
 Volkswagen Golf III 2.9 Syncro (6VR-2,861-190-5M)      11,7        Б
 Volkswagen Golf Variant 1.8 (4L-1,781-90-5M)           9,0         Б
 Volkswagen Passat 1.8 (4L-1,781-125-5M)                9,0         Б
 Volkswagen Passat 1.8T (4L-1,781-150-5M)               8,7         Б
 Volkswagen Passat 1.8T (4L-1,781-150-5A)               10,1        Б
 Volkswagen Passat 2.0 (4L-1,984-116-5M)                9,3         Б
 Volkswagen Passat 2.0 (4L-1,984-150-6A)                9,9         Б
 Volkswagen Passat 2.0 (4L-1,984-150-6M)                8,6         Б
 Volkswagen Passat 2.8 Syncro (6V-2,771-193-5A)         12,1        Б
 Volkswagen Passat Variant 2.5TDI (6V-2,496-163-5A)     8,9         Д
 Volkswagen Passat Variant GT 2.0 (4L-1,984-150-5M)     9,3         Б
 Volkswagen Phaeton 4.2 4Motion (8V-4,172-335-6A)       14,9        Б
 Volkswagen Polo 1.6Ti (4L-1,598-75-5M)                 6,5         Б
 Volkswagen Sharan 1.8T (4L-1,781-150-6M)               10,5        Б
 Volkswagen Sharan 1.8T (4L-1,781-150-5A)               11,0        Б
 Volkswagen Sharan 2.0 (4L-1,984-116-5M)                9,9         Б
 Volkswagen Touareg 3.2 (6VR-3,189-220-6A)              13,9        Б
 Volkswagen Touareg 3.2 (6VR-3,189-241-6A)              15,0        Б

 Volkswagen Vento GL 1.8 (4L-1,781-90-5M)               9,0         Б

 Volvo 440 GLT 1.8 (4L-1,721-102-5M)                    8,5         Б
 Volvo 460 1.8i; -460GL 1.8i (4L-1,794-90-5M)           9,0         Б
 Volvo 460 2.0i (4L-1,998-110-5M)                       9,3         Б
 Volvo 850 GLT 2.4 (5L-2,435-170-5M)                    10,0        Б
 Volvo 850 T-5 20V (5L-2,319-225-4A)                    11,5        Б
 Volvo 940 2.3 (4L-2,316-130-5M)                        10,3        Б
 Volvo 940 2.3 (4L-2,316-135-4A)                        11,4        Б
 Volvo 940 T 2.3 (4L-2,32-135-5M)                       10,5        Б
 Volvo 940 ti 2.3 (4L-2,3-135-4A)                       11,0        Б
 Volvo 960 2.5 (6L-2,47-168-5M)                         11,5        Б
 Volvo 960 3.0 (6L-2,922-204-5M)                        12,2        Б
 Volvo 960 3.0 (6L-2,922-204-4A)                        14,0        Б
 Volvo S40 1.8i 16V(4L-1,731-115-5M)                    8,3         Б
 Volvo S40 1.8i 16V(4L-1,731-115-4A)                    10,0        Б
 Volvo S40 2.0i (4L-1,948-140-5M)                       9,5         Б
 Volvo S60 2.4(5L-2,435-170-5M)                         9,3         Б
 Volvo S60 2.4 (5L-2,435-170-4A)                        11,2        Б
 Volvo S60 2.5T AWD (5L-2,521-210-5A)                   11,3        Б
 Volvo S60 2.5T AWD (5L-2,521-210-5M)                   10,6        Б
 Volvo S70 2.0i 10V (5L-1,984-126-4A)                   10,4        Б
 Volvo S70 2.5i (5L-2,435-170-5M)                       10,0        Б
 Volvo S80 2.4 (5L-2,435-170-5A)                        10,7        Б
 Volvo S80 2.4i (5L-2,435-170-5M)                       9,4         Б
 Volvo S80 2.8 T6 (6L-2,783-272-4A)                     12,7        Б
 Volvo S90 3.0 (6L-2,922-204-4A)                        12,5        Б
 Volvo S90 3.0 (6L-2,922-184-5M)                        11,5        Б
 Volvo S90 3.0i (6L-2,922-180-5M)                       11,8        Б
 Volvo V70 2.5L (5L-2,435-144-5M)                       10,4        Б
 Volvo V70 2.5T AWD (5L-2,435-193-4A)                   12,2        Б
 Volvo V70 XC 2.4 (5L-2,435-200-5A)                     11,8        Б
 Volvo XC 90 2.5 (5L-2,521-210-5A)                      13,9        Б
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

8. Автобусы

Для автобусов нормативное значение расхода топлива рассчитывается по формуле:

             Qн = 0,01 x Hs x S x (1 + 0,01 x D) + Hот x T,             (2)

где Qн - нормативный расход топлив, л;
Hs - транспортная норма расхода топлив на пробег автобуса, л/100 км (с учетом нормируемой по классу и назначению автобуса загрузкой пассажиров);
S - пробег автобуса, км;
Hот - норма расхода топлив при использовании штатных независимых отопителей на работу отопителя (отопителей), л/ч;
T - время работы автомобиля с включенным отопителем, ч;
D - поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к норме, %.

8.1. Автобусы отечественные и стран СНГ

┌───────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐
│       Модель, марка, модификация автомобиля       │Транспорт-│ Топлива  │
│                                                   │ная норма,│          │
│                                                   │л/100 км  │          │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│                         1                         │    2     │    3     │
└───────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘
 АКА-5225 "Россиянин" (гор. 120 мест)
 (ОМ 447 hA.11-6L-11,697-250-4A)                        44,4        Д
 АКА-6226 "Россиянин" (гор. 175 мест)
 (ОМ 447 hA.11-6L-11,697-250-4A)                        57,0        Д

 АТС-3285 (14 мест) (ЗМЗ-40260F-4L-2,445-100-5M)        16,3        Б

 Волжанин-5270 (гор. 100 мест) (MAN -6L-6,87-230-6M)    34,8        Д
 Волжанин-5270.02 (приг. 75 мест)
 (ЯМЗ-236 HE-6V-11,15-230-5M)                           39,5        Д
 Волжанин-5270.12 (м/г 42 места)
 (ЯМЗ-236 HE-6V-11,15-230-5M)                           32,3        Д
 Волжанин-52701 (гор. 100 мест)
 (ЯМЗ-236 HE-5-6L-11,15-230-5M)                         40,0        Д
 Волжанин-528501 (пригор. 49 мест)
 (Scania DSC913-6L-8,97-310-7M)                         35,8        Д
 Волжанин-528501 (м/гор. 49 мест)
 (Scania DSC913-6L-8,97-310-7M)                         30,1        Д
 Волжанин-6270 (гор. 145 мест) (Scania-6L-8,97-310-     47,3        Д
 5A)
 Волжанин-6270 (пригор. 160 мест) (Scania-6L-8,97-      41,5        Д
 230-4A)

 ГАЗ-221400 "Газель" (14 мест) (ЗМЗ-4026.10-4L-         17,0        Б
 2,445-100-5M)
 ГАЗ-221400 "Газель" (14 мест) (ЗМЗ-4026.10-4L-         17,5        Б
 2,445-100-4M)
 ГАЗ-2217 (6 мест) (ЗМЗ-40630Д-4L-2,3-98-5M)            13,3        Б
 ГАЗ-2217 "Баргузин" (6 мест) (ЗМЗ-40620F-4L-2,3-150-   13,3        Б
 5M)
 ГАЗ-2217 "Баргузин" (6 мест) (ЗМЗ-4063Д-4L-2,3-110-    14,1        Б
 5M)
 ГАЗ-2217-5 (11 мест) (ЗМЗ-40630C-4L-2,3-98-5M)         14,0        Б
 ГАЗ-22171 (7 мест) (ЗМЗ-40522A-4L-2,464-140-5M)        14,3        Б

 ГАЗ-22171 "Соболь" (7 мест) (ЗМЗ-4063-4L-2,3-110-      10,2        Б
 4M)
 ГАЗ-22171-0 "Соболь" (7 мест) (ЗМЗ-4063-4L-2,3-        16,7        Б
 110-4M)
 ГАЗ-22175 "Баргузин" (11 мест) (ЗМЗ-4063-4L-2,3-       14,5        Б
 110-5M)
 ГАЗ-22177 (7 мест) (ЗМЗ-40630C-4L-2,3-98-5M)           15,6        Б
 ГАЗ-3221 (9 мест) (УМЗ-4215-4L-2,89-96-5М)             17,4        Б
 ГАЗ-3221 (9 мест) (ЗМЗ-4063-4L-2,3-110-5M)             16,5        Б
 ГАЗ-3221 "Газель" (9 мест) (ЗМЗ-4025.10-4L-2,445-      18,8        Б
 90-4M)
 ГАЗ-3221 "Газель" (9 мест) (ЗМЗ-4025.10-4L-2,445-      17,9        Б
 90-5M)
 ГАЗ-3221 "Газель" (9 мест) (ЗМЗ-4026.10-4L-2,445-      17,9        Б
 100-4M)
 ГАЗ-3221 "Газель" (9 мест) (ЗМЗ-4026.10-4L-2,445-      16,9        Б
 100-5M)
 ГАЗ-32213 (13 мест) (ЗМЗ-406300-4L-2,3-110-5M)         16,4        Б
 ГАЗ-32213 (13 мест) (ГАЗ-560-4L-2,134-95-5M)           11,8        Д
 ГАЗ-32213 "Газель" (13 мест) (ЗМЗ-4026.10-4L-2,445-    16,9        Б
 100-5M)
 ГАЗ-32213 Дизель Turbo (13 мест) (Iveco-4L-2,449-      11,0        Д
 103-5M)
 ГАЗ-322132 (13 мест) (ЗМЗ-40630A-4L-2,3-98-5M)         16,2        Б
 ГАЗ-322132 (13 мест) (ЗМЗ-405220-4L-2,464-145-5M)      15,8        Б
 ГАЗ-322132 (13 мест) (ЗМЗ-40522Д-4L-2,464-140-5M)      15,5        Б
 ГАЗ-322132 (13 мест) (УМЗ-4215СР-4L-2,89-96-5M)        17,6        Б
 ГАЗ-322132 (14 мест) (УМЗ-4215С-4L-2,89-110-5M)        17,9        Б
 ГАЗ-322173 (14 мест) (ЗМЗ-4063.10-4L-2,3-110-5M)       18,2        Б

 ГолАЗ-4242 (вед. 32 места) (ЯМЗ-236А-6V-5,29-195-      31,0        Д
 9M)
 ГолАЗ-52911 (турист. 48 мест) (Scania DS913-6L-        31,1        Д
 8,97-310-8M)
 ГолАЗ-52911-0000011 "Круиз" (м/г 48 мест)
 (Scania DS913-6L-8,97-310-8M)                          28,4        Д
 ГолАЗ-6228 (гор. 142 места) (Scania DS903-6L-8,97-     46,1        Д
 300-5M ZF)

 ЗИЛ-325000 (вед. 22 места) (Д-245.12-4L-4,75-109-5M)   19,3        Д
 ЗИЛ-325010 (гор. 22 места) (Д-245.12-4L-4,75-109-5M)   18,7        Д

 КАВЗ-324400 (приг. 27 мест) (Д-245.12-4L-4,75-109-5M)  18,0        Д
 КАВЗ-3270, -327001, -3271                              30,0        Б *
 КАВЗ-3976 (28 мест) ((ЗМЗ-511.10-8V-4,25-120-4M)       30,0        Б
 КАВЗ-39762С (вед. 20 мест) (ЗМЗ-51300-8V-4,25-125-     30,7        Б
 4M)
 КАВЗ-39765 (ЗМЗ-511.10-8V-4,25-120-4M)                 32,5        Б

 ЛАЗ-4202                                               35,0        Д *
 ЛАЗ-42021                                              33,0        Д *
 ЛАЗ-52073 (м/г) (Renault-6L-6,18-226-6M)               24,5        Д
 ЛАЗ-52523 (гор. 120 мест) (ЯМЗ-236M-6V-11,15-180-      37,2        Д
 5M)
 ЛАЗ-52523 (Renault-6L-6,177-223-6M)                    33,0        Д
 ЛАЗ-6205 (гор.) (Renault-6L-6,18-226-6M)               47,5        Д
 ЛАЗ-695 (мод. Б, -Е, -Ж, -М, -Н)                       41,0        Б *

 ЛАЗ-695 (с дв. ЗИЛ-375), -695Н (с дв. ЗИЛ-375.01)      44,0        Б *
 ЛАЗ-695Д-11 (вед. 34 места) (Д-245.9-4L-4,75-136-      27,0        Д
 5M)
 ЛАЗ-697 (с дв. ЗИЛ-375)                                43,0        Б *
 ЛАЗ-697, -697Е, -697М, -697Н, -697Р                    40,0        Б *
 ЛАЗ-699, -699А, -699Н, -699Р                           43,0        Б *
 ЛАЗ-699Р (м/г 41 мест) (ЯМЗ-236М2-6L-11,15-180-5M)     28,1        Д *

 ЛиАЗ-5256, -52564                                      46,0        Д
 ЛиАЗ-5256 (гор. 114 мест) (КамАЗ-740.8-8V-10,85-       35,6        Д
 195-5M)
 ЛиАЗ-5256 (гор. 117 мест) (КамАЗ-7408.10-8V-10,85-     46,0        Д
 195-3гидр)
 ЛиАЗ-5256 М (м/г 41 место) (Cummins-6L-10,0-326-6M)    22,5        Д
 ЛиАЗ-5256 НП (гор. 130 мест)
 (RABA D10 UTS 150-6L-10,35-280-6M)                     35,0        Д
 ЛиАЗ-5256 ЯАЗ, -5267 (гор. 130 мест)
 (RABA-MAN-6L-10,35-258-6M)                             35,5        Д
 ЛиАЗ-5256.25 (гор. 117 мест) (Caterpillar-6L-6,6-      34,2        Д
 234-6M)
 ЛиАЗ-5256.25 (гор. 117 мест) (Caterpillar-6L-6,6-      39,8        Д
 234-3A)
 ЛиАЗ-525610 (гор. 117 мест)
 (MAN D 0826 LOH-6L-6,59-230-5A)                        36,1        Д
 ЛиАЗ-525616 (гор. 117 мест) (OM 441-6V-11,3-224-6M)    32,5        Д
 ЛиАЗ-525617 (гор. 117 мест) (Cummins-6L-8,27-242-      30,6        Д
 6M)
 ЛиАЗ-525625 (вед. 49 мест) (Caterpillar-6L-6,6-234-    31,2        Д
 6M)
 ЛиАЗ-525645-01 (пригор. 94 места)
 (КамАЗ-740.31-8V-10,85-240-5M)                         35,0        Д
 ЛиАЗ-52565-БК БАРЗ (приг. 87 мест) (Cummins-6L-8,3-    27,0        Д
 243-6M)
 ЛиАЗ-52567 (гор.) (КамАЗ-7408.10-8V-10,85-195-3A)      37,4        Д
 ЛиАЗ-6240 СВАРЗ (гор. сочл. 204 места)
 (Алтай Дизель-6L-11,15-192-6M)                         45,5        Д
 ЛиАЗ-677 (гор. 110 мест) (ЗИЛ-645-8V-8,74-185-2A)      42,0        Д
 ЛиАЗ-677, -677А, -677Б, -677В, -677М, -677МБ, -        54,0        Б *
 677МС, -677П
 ЛиАЗ-677Г                                              67,0       СНГ
 ЛиАЗ-677М (пригор. 88 места) (ЗИЛ-375Я7-8V-7,0-180-    58,0        Д
 5M)

 МАЗ-103 (гор. 95 мест) (Renault-6L-6,174-250-6M)       37,7        Д
 МАЗ-103-075 (гор. 96 мест) (Deutz-6L-7,146-237-3A      40,9        Д
 voith)
 МАЗ-104.031 (гор. 120 мест) (ЯМЗ-236М2-6V-11,15-       41,5        Д
 180-5M)
 МАЗ-105-060 (гор. 150 мест) (ОМ-906LA-6L-6,374-279-    47,5        Д
 3A voith)

 МАРЗ-42191 (гор. 78 мест) (ЯМЗ-236 HE-6V-11,15-230-    38,7        Д
 5M)
 МАРЗ-5266 (пригор. 75 мест) (ЯМЗ-236 HE-6V-11,15-      38,3        Д
 230-5M)
 МАРЗ-52661 (гор. 104 места) (ЯМЗ-236 HE-6V-11,15-      41,2        Д
 230-5M)
 МАРЗ-52661 (гор. 111 мест) (ЯМЗ-236М2-6V-11,15-180-    40,4        Д
 5M)

 НефАЗ-4208-03 (30 мест) (КамАЗ-740.11-8V-10,85-240-    29,6        Д
 10M)
 НефАЗ-42111-1 (вед. 28 мест) (КамАЗ-740.11-8V-10,85-   31,2        Д
 240-5M)
 НефАЗ-5299 (гор. 114 мест) (КамАЗ-740.11-8V-10,85-     37,1        Д
 240-5M)
 НефАЗ-5299-0000010-16 (пригор. 77 мест)
 (КамАЗ-740.31-8V-10,85-240-5M)                         35,4        Д
 НефАЗ-5299-0000010-17 (м/г 53 места)
 (КамАЗ-740.31-8V-10,85-240-5M)                         29,3        Д
 НефАЗ-5299-20-15 (гор. 114 мест)
 (КамАЗ-740.31-8V-10,85-240-3A Voith)                   39,6        Д
 НефАЗ-5299-20-15 (пригор. 50 мест)
 (КамАЗ-740.31-8V-10,85-240-3A Voith)                   32,5        Д
 НефАЗ-5299-20-22 (гор. 114 мест)
 (Cummins-6L-5,9-250-3A Voith)                          39,2        Д

 "Витязь" Mercedes-Benz 0303AKA-15RHD
 (ОМ 442A-8V-14,6-365-6M)                               28,3        Д
 "Лидер" Mercedes-Benz 0303AKA-15RHS
 (ОМ 442-8V-15,078-296-6M)                              30,2        Д
 "Стайер" Mercedes-Benz 0303AKA-15KHP/A
 (ОМ 442-8V-15,078-296-6M)                              25,4        Д

 ПАЗ-3201, -3201С, -320101                              36,0        Б *
 ПАЗ-3205, -32051 (с дв. ЗМЗ-672-11)                    34,0        Б *
 ПАЗ-3205 (пригор. 37 мест) (ЗМЗ-5112.10-8V-4,25-125-   31,2        Б
 4M)
 ПАЗ-3205 (пригор. 37 мест) (ЗМЗ-5234.10-8V-4,67-130-   32,0        Б
 4M)
 ПАЗ-3205-70 (пригор.) (Д-245.7-4L-4,75-122,4-5M)       20,9        Д
 ПАЗ-32051 (м/г 42 места) (ЗМЗ-5112.10-8V-4,25-125-     29,0        Б
 4M)
 ПАЗ-32051 (м/г 42 места) (ЗМЗ-5234.10-8V-4,67-130-     29,8        Б
 4M)
 ПАЗ-32053 (вед. 16 мест, АИ-80) (ЗМЗ-523400-8V-        31,6        Б
 4,67-130-4M)
 ПАЗ-32053 (вед. 16 мест, АИ-92) (ЗМЗ-523400-8V-        30,3        Б
 4,67-130-4M)
 ПАЗ-32053-07 (гор. 37 мест) (Д-245.9-4L-4,75-136-5M)   24,4        Д
 ПАЗ-32053R (пригор. 37 мест) (Д-245.7-4L-4,75-122-     23,2        Д
 5M)
 ПАЗ-32054 (гор. 38 мест) (ЗМЗ-5234.10-8V-4,67-130-     35,4        Б
 4M)
 ПАЗ-320540 (м/г 41 место) (ЗМЗ-523400-8V-4,67-130-     29,9        Б
 4M)
 ПАЗ-3206 (с дв. ЗМЗ-672-11)                            36,0        Б *
 ПАЗ-3206 (пригор. 29 мест) (ЗМЗ-5112.10-8V-4,25-125-   32,1        Б
 4M)
 ПАЗ-3206 (пригор. 29 мест) (ЗМЗ-5234.10-8V-4,67-130-   33,0        Б
 4M)
 ПАЗ-3237 (гор. 55 мест) (Cummins-4L-3,92-140-5A        28,5        Д
 Allison)
 ПАЗ-4230-02 "Аврора" (м/г 32 места) (Д-245.9-4L-       24,2        Д
 4,75-136-5M)
 ПАЗ-4230-03 "Аврора" (вед. 27 мест) (Д-245.9-4L-       25,6        Д
 4,75-136-5M)
 ПАЗ-4230-03 (гор. 56 мест) (Д-245.9-4L-4,75-136-5M)    26,7        Д
 ПАЗ-4234 (пригор. 50 мест) (Д-245.9-4L-4,75-136-5M)    23,9        Д
 ПАЗ-423400 (вед. 50 мест) (Д-245.9-4L-4,75-136-4M)     24,6        Д
 ПАЗ-5272 (гор. 104 места) (КаМА3-740.11-8V-10,85-      36,5        Д
 240-5M)
 ПАЗ-5272 (вед. 43 места) (КамАЗ-740.11-8V-10,          32,4        Д
 85-240-5M)
 ПАЗ-672, -672А, -672Г, -672М, -672С, -672У, -672Ю      34,0        Б *

 Псковавто 221400 (8 мест) (ЗМЗ-4026.10-4L-2,448        16,5        Б
 -100-5M)
 Псковавто 221400 (14 мест)                             17,0        Б
 (ЗМЗ-4026.10-4L-2,448-100-4M)

 РАФ-2203, -220301, -2231, -22031-01, -22032,           15,0        Б *
 -22035-01
 РАФ-220302                                             18,0       СНГ *
 РАФ-22038-02, -22039 (4L-2,445-100-4M)                 14,5        Б
 РАФ-2925 (4L-2,445-100-4M)                             14,5        Б
 Б РАФ-977, -977Д, -977ДМ, -977Е, -977ЕМ, -977Н,        15,0        Б *
 -977НМ, -977К

 САРЗ-3976 (ЗМЗ-511.10-8V-4,25-120-4M)                  30,0        Б

 СЕМАР-3234-32 (15 мест) (ЗМЗ-40630A-4L-2,3-98-5M)      16,7        Б
 СЕМАР-323400 (13 мест) (ЗМЗ-4026.10-4L-2,445           17,7        Б
 -100-5M)

 УАЗ-2206 (11 мест) (ЗМЗ-40210L-4L-2,445-100-4M)        16,5        Б
 УАЗ-2206 (11 мест) (УМЗ-4178-4L-2,445-92-4M)           17,2        Б
 УАЗ-220601                                             17,0        Б *
 УАЗ-220602                                             22,0       СНГ *
 УАЗ-220602 (11 мест) (ЗМЗ-40210L-4L-2,445-74-4M)       16,3        Б
 УАЗ-22069 (11 мест) (УМЗ-4218.10-4L-2,89-98-4M)        16,8        Б
 УАЗ-220694 (11 мест) (УМЗ-42130Н-4L-2,89-104-4M)       15,3        Б
 УАЗ-3741АЗ (11 мест) (ЗМЗ-40210L-4L-2,445-75-4M)       16,6        Б
 УАЗ-452 (мод. А, -АС, -В)                              17,0        Б *

 ЯАЗ-5267(6L-10,35-258-6M)                              34,0        Д
 ЯАЗ-6211                                               50,6        Д
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

8.2. Автобусы зарубежные

┌───────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐
│       Модель, марка, модификация автомобиля       │Транс-    │ Топлива  │
│                                                   │портная   │          │
│                                                   │норма,    │          │
│                                                   │л/100 км  │          │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│                         1                         │    2     │    3     │
└───────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘
 Chevrolet Express 5.3 G 1500 (7 мест)                  19,7        Б
 (8V-5,327-286-4A)

 Fiat Ducato 1.9D (4L-1,929-71-5M)                       9,0        Д

 Ford Econoline E350 Van (12 мест) (8V-5,403-260-4A)    23,2        Б
 Ford Transit 2.0 (12 мест) (4L-1,998-114-5M)           13,5        Б
 Ford Transit 2.4D (14 мест) (4L-2,402-90-5M)           11,5        Д
 Ford Transit 150/150L 2.0i (15 мест)                   13,0        Б
 (4L-1,998-114-5M)
 Ford Transit 350 Bus (14 мест) (4L-2,402-116-5M)       12,1        Д
 Ford Transit 350 Bus (13 мест) (4L-2,402-116-5M)       11,9        Д
 Ford Transit FT 150/150L 2.5D (13 мест)                10,0        Д
 (4L-2,496-76-5M)
 Ford Tourneo 2.2D (9 мест) (4L-2,198-110-5M)           9,5         Д

 Hyundai Aero City (гор. 78 мест) (6L-11,15-235-5M)     37,3        Д
 Hyundai Aero Express (м/гор. 45 мест)                  24,6        Д
 (6L-11,15-340-5M)
 Hyundai Aero Town 7.5D (вед. 37 мест)                  27,5        Д
 (6L-7,545-185-5M)
 Hyundai Country 3.3D (вед. 25 мест)                    19,2        Д
 (4L-3,298-115-5M)

 Hyundai H1 2.4 (9 мест) (4L-2,351-135-5M)              12,5        Б
 Hyundai H1 2.5D (8 мест) (4L-2,476-101-5M)             12,0        Д
 Hyundai H100 (12 мест) (4L-2,5-80-5M)                   9,4        Д
 Hyundai H100 2.4 (12 мест) (4L-2,4-120-5M)             11,5        Б

 Ikarus-180                                             41,0        Д *
 Ikarus-250                                             31,0        Д *
 Ikarus-250.58, -250.59, -250.93, -250.95               34,0        Д *
 Ikarus-255                                             31,0        Д *
 Ikarus-256, -256.54, -256.59, -256.74, -256.75         34,0        Д *
 Ikarus-260, -260.01, -260.18, -260.27, -260.37,
 -260.50, -260.51, -260.52                              40,0        Д *
 Ikarus-263                                             40,0        Д *
 Ikarus-280, -280.01, -280.33, -280.48, -280.63,        43,0        Д *
 -280.64
 Ikarus 280 (гор. сочл. Алтайдизель)                    40,0        Д
 (6L-11,16-192-6M)
 Ikarus 280.33 (VTS Turbo D10-6L-10,35-210-6M)          41,0        Д
 Ikarus 280.33M (гор. сочл. 115 мест)                   42,4        Д
 (6L-10,35-258-6M)
 Ikarus-283.00                                          46,0        Д *
 Ikarus-350.00                                          37,0        Д *
 Ikarus-365.10, -365.11                                 34,0        Д *
 Ikarus-415.08                                          39,0        Д *
 Ikarus-435.01                                          46,0        Д *
 Ikarus 435.17 (VTSII-190-6L-10,35-258-6M)              43,0        Д
 Ikarus 435.17SA (гор. сочл.) (6L-10,35-258-3A)         49,9        Д
 Ikarus-543.26                                          27,0        Д *
 Ikarus-55                                              28,0        Д *

 Ikarus-556                                             38,0        Д *

 Iveco Turbo Daily A 45.10 (4L-2,789-103-5M)            13,0        Д

 Karosa B732 (гор. 94 места, LIAZ ML636)                36,8        Д
 (6L-11,94-207-5M)
 Karosa C734 (гор. 80 мест, ЯМЗ-238М2)                  41,0        Д
 (8V-14,86-240-5M)
 Karosa C835-1031 (м/г 46 мест) (6L-11,940-257-8M)      28,8        Д

 MAN Marcopolo Viaggio 12.0D (м/гор. 50 мест)
 (6L-11,967-400-8M)                                     24,7        Д

 Mercedes-Benz 0302 C V-8                               32,0        Д *
 Mercedes-Benz 0340 (м/г) (8V-12,76-381-6M)             25,0        Д
 Mercedes-Benz 0350 (турист.) (8V-14,6-381-6M)          26,9        Д
 Mercedes-Benz 0404 (м/г) (8V-14,6-381-6M)              27,4        Д
 Mercedes-Benz 0814 (вед. 25 мест) (4L-4,0-136-5M)      17,9        Д
 Mercedes-Benz 308D (9 мест) (4L-2,299-79-5M)           10,3        Д
 Mercedes-Benz 601D (вед. 18 мест) (4L-3,972-98-6M)     16,0        Д
 Mercedes-Benz Turk 0325 (гор. 101 место)               33,7        Д
 (6V-10,964-216-6M)
 Mercedes-Benz V 280 2.8 (7 мест) (6V-2,792-174-4A)     13,9        Б
 Mercedes-Benz Vito 108D (4L-2,299-79-5M)               9,0         Д
 Mercedes-Benz Vito V230 (6 мест) (4L-2,295-143-4A)     13,4        Б

 Mitsubishi L300 (4L-2,35-112-5M)                       12,0        Б

 Nissan-Urvan E-24                                      10,0        Д *
 Nissan-Urvan Transporter                               14,0        Б *
 Nusa-501M, -521M, -522M, -522-03                       15,0        Б *

 Ssang Yong Istana 2.9D (15 мест) (5L-2,874-95-5M)      13,3        Д
 Ssang Yong Transstar 9.6D (м/гор. 45 мест)             24,7        Д
 (6V-9,572-290-6M)

 ТАМ 260A 119T                                           30         Д *

 Toyota Coaster 4.2D (7.00R16; вед., 30 мест)           20,7        Д
 (6L-4,16-130-5M)
 Toyota Hi Ace 2.0 (12 мест) (4L-1,998-101-5M)          11,3        Б
 Toyota Hi Ace 2.4 (11 мест) (4L-2,438-116-5M)          12,3        Б
 Toyota Hi Ace 2.5 D (12 мест) (4L-2,446-75-5M)         9,6         Д
 Toyota Hi Ace 2.7 (12 мест) (4L-2,694-152-5M)          12,7        Б
 Toyota Hi Ace 2.8 D (13 мест) (4L-2,779-78-5M)         10,3        Д
 Toyota Hi Ace 3.0 D (15 мест) (4L-2,985-90-5M)         10,8        Д

 Volkswagen Caravelle 2.0 (8 мест) (4L-1,968-84-5M)     11,5        Б
 Volkswagen Caravelle 2.5 (9 мест) (5L-2,461-115-5M)    12,2        Б
 Volkswagen Caravelle 2.5 (9 мест) (5L-2,461-110-4A)    13,5        Б
 Volkswagen Caravelle 2.5 Syncro (11 мест)              13,4        Б
 (5L-2,461-115-5M)
 Volkswagen Caravelle 2.5D Syncro (7 мест)              9,4         Д
 (5L-2,461-102-5M)
 Volkswagen Caravelle 2.8 (9 мест)                      12,7        Б
 (6VR-2,792-140-5M)
 Volkswagen Multivan 2.0 (7 мест) (4L-1,984-116-5M)     12,1        Б
 Volkswagen Multivan 2.5 Syncro (7 мест)                13,2        Б
 (5L-2,461-115-5M)
 Volkswagen Multivan 2.5D Syncro (7 мест) (205/65R15)   9,4         Д
 (5L-2,461-102-5M)
 Volkswagen Multivan 2.8 (7 мест) (6VR-2,792-204-5A)    13,8        Б
 Volkswagen Multivan 2.8 (7 мест) (6VR-2,792-204-4A)    14,5        Б
 Volkswagen Transporter 2.4 TD (5L-2,4-78-5M)           9,5         Д
 Volkswagen Transporter 2.5 (9 мест)                    13,0        Б
 (5L-2,461-115-5M)
 Volkswagen Transporter 2.5D (11 мест)                  9,4         Д
 (5L-2,461-102-5M)
 Volkswagen Transporter LT 35 2.5TD (16 мест)           10,6        Д
 (5L-2,461-109-5M)
 Volkswagen Transporter T5 1.9TDI (8 мест)              9,5         Д
 (4L-1,896-105-5M)
 Volkswagen Transporter T5 3.2 (8 мест)                 14,0        Б
 (6V-3,189-231-6A)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

9. Грузовые бортовые автомобили

Для грузовых бортовых автомобилей и автопоездов нормативное значение расхода топлив рассчитывается по формуле:

           Qн = 0,01 x (Hsan x S + Hw x W) x (1 + 0,01 x D),            (3)

где Qн - нормативный расход топлива, л;
S - пробег автомобиля или автопоезда, км;
Hsan - норма расхода топлив на пробег автомобиля или автопоезда в снаряженном состоянии без груза;

    Hsan = Hs + Hg x Gпр, л/100 км,

где Hs - базовая норма расхода топлив на пробег автомобиля (тягача) в снаряженном  состоянии, л/100 км (Hsan = Hs, л/100 км, для одиночного автомобиля, тягача);
Hg - норма расхода топлив на дополнительную массу прицепа или полуприцепа, л/100 т.км ;
Gпр - собственная масса прицепа или полуприцепа, т;
Hw - норма расхода топлив на транспортную работу, л/100 т.км ;
W - объем транспортной работы, т.км : W = Gгр x Sгр (где Gгр - масса груза, т;
Sгр - пробег с грузом, км);
D - поправочный коэффициент (суммарная относительная  надбавка или снижение) к норме, %.
Для грузовых бортовых автомобилей и автопоездов, выполняющих работу, учитываемую в тонно-километрах, дополнительно к базовой норме, норма расхода топлив
увеличивается (из расчета в литрах на каждую тонну груза на 100 км пробега) в зависимости от вида используемых топлив: для бензина - до 2 л; дизельного топлива - до 1,3 л; сжиженного нефтяного газа (снг) - до 2,64 л; сжатого природного газа (спг) - до 2 куб. м; при газодизельном питании ориентировочно - до 1,2 куб. м природного газа и до 0,25 л дизельного топлива.
При работе грузовых бортовых автомобилей, тягачей с прицепами и седельных тягачей с полуприцепами норма расхода топлив (л/100 км) на пробег автопоезда увеличивается (из расчета в литрах на каждую тонну собственной массы прицепов и полуприцепов) в зависимости от вида топлив: бензина - до 2 л; дизельного топлива - до 1,3 л; сжиженного газа - до 2,64 л; природного газа - до 2 куб. м; при газодизельном питании двигателя ориентировочно до 1,2 куб. м -природного газа и до 0,25 л - дизельного топлива.

9.1. Грузовые бортовые автомобили отечественные и стран СНГ

┌───────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐
│       Модель, марка, модификация автомобиля       │ Базовая  │ Топлива  │
│                                                   │  норма,  │          │
│                                                   │ л/100 км │          │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│                         1                         │    2     │    3     │
└───────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘
 ГАЗ-2310 "Соболь" (ЗМЗ-40522-4L-2,464-145-5M)          14,7        Б
 ГАЗ-2704 "Фермер" г/п (ГАЗ-560-4L-2,134-95-5M)         11,9        д
 ГАЗ-2943 "Фермер" (ЗМЗ-402-4L-2,445-100-4M)            16,7        Б
 ГАЗ-3302 (ЗМЗ-405220-4L-2,464-145-5M)                  15,3        Б
 ГАЗ-3302 "Газель" (ЗМЗ-4063.10-4L-2,3-110-5M)          15,5        Б
 ГАЗ-3302, -33021 "Газель" (ЗМЗ-4025.10-4L-2,445-90-    16,5        Б
 5M)
 ГАЗ-3302, -330210 "Газель" (ЗМЗ-4026.10-4L-2,448-      16,5        Б
 100-4M)
 ГАЗ-33021 (ЗМЗ-4025.10-4L-2,445-90-4M)                 16,9        Б
 ГАЗ-33021 (УМЗ-42150-4L-2,89-89-5М)                    16,6        Б
 ГАЗ-330210 "Газель" (ЗМЗ-4026.10-4L-2,448-100-5M)      16,0        Б
 ГАЗ-33023-16 (6 мест) (ЗМЗ-4026.10-4L-2,445-100-5M)    15,7        Б
 ГАЗ-33027 "Газель" (ЗМЗ-4026.10-4L-2,445-100-5M)       17,0        Б
 ГАЗ-3307                                               24,5        Б *
 ГАЗ-33073 (ЗМЗ-511.10-8V-4,25-125-4M)                  24,9        Б
 ГАЗ-3309 (ГАЗ-5441.10-4L-4,15-116-5M)                  17,0        д
 ГАЗ-33104 "Валдай" (Д-245.7Е2-4L-4,75-117-5M)          17,3        д
 ГАЗ-52, -52А, -52-01, -52-03, -52-04, -52-05,          22,0        Б *
 -52-54, -52-74, -53Ф                                                 *
 ГАЗ-52-07, -52-08, -52-09                              30,0       СНГ *
 ГАЗ-52-27, -52-28                                     21 (на      СПГ *
                                                      бензине          *
                                                         22)           *
 ГАЗ-53, -53А, -53-12, -53-12-016, -53-12А, -53-50,     25,0        Б *
 -53-70                                                               *
 ГАЗ-53-07, -53-19                                      37,0       СНГ *
 ГАЗ-53-27                                           25,5 (25)     СПГ *
 ГАЗ-63, -63А                                           26,0        Б *
 ГАЗ-66, -66А, -66АЭ, -66Э, -66-01, -66-02, -66-04,     28,0        Б *
 -66-05, -66-11                                                       *

 ЗИЛ-130, -130А1, -130Г, -130ГУ, -130С, -130-76,        31,0        Б *
 -130Г-76, -130ГУ-76, -130С-76, -130-80, -130Г-80,                    *
 -130ГУ-80
 ЗИЛ-131, -131А                                         41,0        Б *
 ЗИЛ-133Г, -133Г1, -133Г2, -133ГУ                       38,0        Б *
 ЗИЛ-133ГЯ                                              25,0        Д *
 ЗИЛ-138                                                42,0       СНГ *
 ЗИЛ-138А, -138АГ                                      32 (на      СПГ *
                                                       бензине         *
                                                          31)          *
 ЗИЛ-150                                                31,0        Б *
 ЗИЛ-151, -151А                                         39,0        Б *
 ЗИЛ-157, -157Г, -157К, -157КГ, -157КД, -157КЭ,         39,0        Б *
 -157КЮ, -157Э, -157Ю                                                 *
 ЗИЛ-431410, -431411, -431412, -431416, -431417,        31,0        Б *
 -431450, -431510, -431516, -431917                                   *
 ЗИЛ-431610                                           32 (31)      СПГ *
 ЗИЛ-431810                                             42,0       СНГ *
 ЗИЛ-4331                                               25,0        Д *
 ЗИЛ-431410 (Д-243-4L-4,75-78-5M)                       19,5        Д
 ЗИЛ-433110 (ЗИЛ-508.10-8V-6,0-150-5M)                  33,0        Б
 ЗИЛ-43317 (КамАЗ-740-8V-10,85-210-9M)                  27,0        Д
 ЗИЛ-433360 (ЗИЛ-508.100040-8V-6,0-150-5M)              31,5        Б
 ЗИЛ-433362(ЗИЛ-375-8V-7,0-175-5M)                      36,2        Б
 ЗИЛ-4334 (8V-8,74-159-5M)                              25,3        Д
 ЗИЛ-5301 (Д-245 ММЗ-4L-4,75-105-5M)                    14,8        Д
 ЗИЛ-5301 ПО (Caterpillar-3054-4L-3,9-136-5M)           15,0        Д
 ЗИЛ-534330 (ЯМЗ-236А-6V-11,15-195-5M)                  20,5        Д

 КамАЗ-4310, -43105                                     31,0        Д *
 КамАЗ-5320                                             25,0        Д *
 КамАЗ-5320(ЯМЗ-238Ф-8V-14,86-320-5M)                   25,5        Д
 КамАЗ-53202, -53212, -53213                            25,5        Д *
 КамАЗ-53208                                           22,5 +      СНГ *
                                                        6,5Д
                                                      или 26Д
 КамАЗ-53212 (ЯМЗ-238Ф-8V-14,86-320-5M)                 26,4        Д
 КамАЗ-53212А (КамАЗ-7403.10-8V-10,85-260-10M)          26,3        Д
 КамАЗ-53215 (КамАЗ-740.11-8V-10,85-240-10M)            24,5        Д
 КаМАЗ-53215N (КаМА3-740.13-8V-10,85-260-10M)           26,6        Д
 КамАЗ-53217                                           21,5 +      СНГ *
                                                        6,5Д
                                                      или 26Д
 КамАЗ-53218                                         23 + 6,5Д     СПГ *
                                                      или 26Д
 КамАЗ-53219                                          22 + 6,5     СПГ *
                                                      или 26Д

 КрАЗ-255Б, -255Б1                                      42,0        Д *
 КрАЗ-257, -257Б1, -257БС, -257С                        38,0        Д *
 КрАЗ-260, -260Б1, -260M                                42,5        Д *

 МАЗ-437041-262 (Д-245.30Е2-4L-4,75-150-5M)             18,9        Д
 МАЗ-514                                                25,0        Д *
 МАЗ-516, 516Б                                          26,0        Д *
 МАЗ-5334, -5335, -533501                               23,0        Д *
 МАЗ-53352                                              24,0        Д *
 МАЗ-53362 (ЯМЗ-238-8V-14,86-300-8M)                    24,3        Д
 МАЗ-53366 (ЯМЗ-238М2-8V-14,86-240-5M)                  25,5        Д
 МАЗ-5337, -53371                                       23,0        Д *
 МАЗ-543                                                98,0        Д *
 МАЗ-6303 (ЯМЗ-238Д-8V-14,86-330-8M)                    26,0        Д
 МАЗ-6303 (ЯМЗ-238Д-8V-14,86-330-8M)                    24,0        Д
 МАЗ-63171 (ТМЗ-8421-8V-17,26-360-9M)                   27,2        Д
 МАЗ-7310, -7313                                        98,0        Д *

 УАЗ-3303 (4L-2,446-90-4M)                              16,5        Б
 УАЗ-330301                                             16,0        Б *
 УАЗ-33032, -3332-01                                    21,5        Б *
 УАЗ-33094 "Фермер" (УМЗ-4218-4L-2,89-84-4M)            16,8        Б
 УАЗ-374101                                             16,0        Б *
 УАЗ-3909 (АПВ-У-05) (УМЗ-4178-4L-2,445-92-4M)          17,0        Б
 УАЗ-451, -451Д, -451ДМ, -451M                          14,0        Б *
 УАЗ-452, -452Д, -452ДМ                                 16,0        Б *

 Урал-355, -355М, -355МС                                30,0        Б *
 Урал-375, -375АМ, -375Д -375ДМ, -375ДЮ, -375К,                       *
 -375Н, -375Т, -375Ю                                     50         Б
 Урал-377, -377Н                                         44         Б *
 Урал-4320, -43202                                       32         Д *
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

9.2. Грузовые бортовые автомобили зарубежные

┌───────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐
│       Модель, марка, модификация автомобиля       │ Базовая  │ Топлива  │
│                                                   │  норма,  │          │
│                                                   │ л/100 км │          │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│                         1                         │    2     │    3     │
└───────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘
 Avia A-20H, A-21K, -21N                                11,0        Д *
 Avia A-30N, A-31L, -31N, -31P                          13,0        Д *

 DAF 95.350 (6L-11,63-354-16M)                          23,5        Д

 Ford Transit 350 Single Cab 2.4D (4L-2,402-116-5M)     10,2        Д

 IFA W50L                                               20,0        Д *

 Iveco ML 75E (6L-5,861-143-5M)                         21,4        Д

 Magirus 232 D 19L                                      24,0        Д *
 Magirus 290 D 26L                                      34,0        Д *

 Mercedes-Benz 1843 Actros (6V-11,946-428-16M)          25,6        Д
 Mercedes-Benz 2540 L/NR Actros (6V-11,946-394-16M)     23,1        Д
 Mercedes-Benz 2640 L Actros (6V-11,946-394-16M)        23,8        Д
 Mercedes-Benz 813D (4L-2,299-79-5M)                    14,1        Д

 Scania R 114 LB 380 (295/60R22,5) (6L-10,64-380-14M)   20,3        Д
 Scania R 124 LB 420 (295/60R22,5) (6L-11,72-420-14M)   21,3        Д

 Tatra 111R                                             33,0        Д *

 Volvo F10 (6L-9,607-285-12M)                           20,9        Д
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

10. Тягачи

Для седельных тягачей нормативное значение расхода топлив рассчитывается аналогично грузовым бортовым автомобилям и автопоездам с прицепами и полуприцепами по формуле (3).

10.1. Тягачи отечественные и стран СНГ

┌───────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐
│       Модель, марка, модификация автомобиля       │ Базовая  │ Топлива  │
│                                                   │  норма,  │          │
│                                                   │ л/100 км │          │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│                         1                         │    2     │    3     │
└───────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘
 БелАЗ-537Л                                            100,0        Д *
 БелАЗ-6411                                             95,0        Д *
 БелАЗ-7421                                            100,0        Д *

 ГАЗ-52-06                                              22,0        Б *
 ГАЗ-63Д, -63П                                          26,0        Б *

 ЗИЛ-130АН, -130В, -130В1, -130В1-76, -130В1-80         31,0        Б *
 ЗИЛ-131В, -131НВ                                       41,         Б *
 ЗИЛ-131 НВ (ЗИЛ-375-8V-7,0-180-5M)                     43,5        Б
 ЗИЛ-13305А (ЗИЛ-6454-8V-9,56-200-9M)                   26,7        Д
 ЗИЛ-137, -137ДТ                                        42,0        Б *
 ЗИЛ-138В1                                              41,0       СНГ *
 ЗИЛ-157В, -157КВ, -157КДВ                              38,5        Б *
 ЗИЛ-164АН, -164Н                                       31,0        Б *
 ЗИЛ-441510, -441516                                    31,0        Б *
 ЗИЛ-441510 (ЗИЛ-375-8V-7,0-180-5M)                     42,0        Б
 ЗИЛ-441610                                             41,0       СНГ *
 ЗИЛ-442160 (ЗИЛ-508.10-8V-6,0-150-5M)                  30,6        Б
 ЗИЛ-541730 (ЯМЗ-236 БЕ-7-6V-11,15-250-8M)              17,6        Д
 ЗИЛ-ММЗ-4413                                           31,0        Б *

 КАЗ-608, -608В, -608В2                                 31,0        Б *
 КАЗ-608В1 (ЗИЛ-375)                                    45,0        Б *
 КамАЗ-44108-10 (КамАЗ-740.30-8V-10,85-260-10M)         27,9        Д
 КамАЗ-5410, -54101, -54112                             25,0        Д *
 КамАЗ-5410 (ЯМЗ-238М-8V-14,86-240-5M)                  25,0        Д
 КамАЗ-54112 (ЯМЗ-238-8V-14,86-240-5M)                  26,0        Д
 КамАЗ-54112 (КамАЗ-7403.10-8V-10,85-260-10M)           25,0        Д
 КамАЗ-54115 (КамАЗ-740.11-8V-10,85-240-10M)            22,0        Д
 КамАЗ-541150 (КамАЗ-740.11-8V-10,85-240-10M)           22,2        Д
 КамАЗ-54115С (КамАЗ-7403.10-8V-10,85-260-10M)          23,7        Д
 КамАЗ-54118                                           23,5 +      СПГ *
                                                        6,5Д
                                                      или 26Д
 КамАЗ-5425 (cummins-6L-10,0-327-12M)                   21,4        Д
 КамАЗ-54601 (КамАЗ-740.50-8V-11,76-360-8M)             20,4        Д
 КамАЗ-6460 (КамАЗ-740.50-8V-11,76-360-16M)             25,8        Д

 КЗКТ-537Л                                             100,0        Д *
 КЗКТ-7427, -7428                                      140,0        Д *
 КрАЗ-255В, -255В1                                      40,0        Д *
 КрАЗ-255Л, -255Л1, -255ЛС                              41,5        Д *
 КрАЗ-258, -258Б1                                       37,0        Д *
 КрАЗ-260В                                              40,0        Д *
 КрАЗ-643701                                            41,5        Д *
 КрАЗ-6443                                              40,0        Д *
 КрАЗ-6444                                              37,0        Д *

 LIAZ 110421                                            27,0        Д *

 МАЗ-537, -537Т                                        100,0        Д *
 МАЗ-5429, -5430                                        23,0        Д *
 МАЗ-5432                                               26,0        Д *
 МАЗ-543202-2120 (ЯМЗ-236НЕ-6V-11,15-230-5M)            18,9        Д
 МАЗ-54321, -54326                                      25,0        Д *
 МАЗ-54322, -543221                                     27,0        Д *
 МАЗ-54323, -54324                                      28,0        Д *
 МАЗ-54323-032 (ЯМЗ-238Д-8V-14,86-330-8M)               21,5        Д
 МАЗ-543240-2120 (ЯМЗ-238ДЕ-8V-14,86-317-8M)            25,9        Д
 МАЗ-54329 (ЯМЗ-238М2-8V-14,86-240-5M)                  22,0        Д
 МАЗ-5433, -54331                                       23,0        Д *
 МАЗ-5440 (ЯМЗ-7511.10-8V-14,86-400-9M)                 17,8        Д
 МАЗ-544008 (ЯМЗ-7511.10-8V-14,86-400-14M)              19,6        Д
 МАЗ-6422, -64226, -64227, -642271, -64229              35,0        Д *
 МАЗ-6422.9 (ЯМЗ-238Д-8V-14,86-330-8M)                  25,3        Д
 МАЗ-642201                                             33,5        Д *
 МАЗ-642208 (ЯМЗ-7511.10-8V-14,86-400-9M)               20,7        Д
 МАЗ-64229 (ЯМЗ-238Д-8V-14,86-330-8M)                   24,6        Д
 МАЗ-643008 (ЯМЗ-7511.10-8V-14,86-400-9M)               22,2        Д
 МАЗ-7310, -73101, -7313                                98,0        Д *
 МАЗ-7916                                               138,0       Д *

 МАЗ-MAN-543268 (MAN-2866L F20-6L-11,967-400-16M)       20,0        Д
 МАЗ-MAN-642269 (MAN-6L-12,816-460-16M)                 21,5        Д
 Урал-375С, -375СК, -375СК-1, -375СН                    49,0        Б *
 Урал-377С, -377СК, -377СН                              44,0        Б *
 Урал-43202-0111-31 (ЯМЗ-238М2-8V-14,86-240-5M)         26,0        Д
 Урал-4420, -44202                                      31,0        Д *

 Урал-Ивеко-633913 (Iveco-6L-12,88-380-16M)             25,8        Д
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

10.2. Тягачи зарубежные

┌───────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐
│      Модель, марка, модификация автомобиля        │ Базовая  │ Топлива  │
│                                                   │  норма,  │          │
│                                                   │ л/100 км │          │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│                         1                         │    2     │    3     │
└───────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘
 Avstro-Fiat CDN-130                                    26,0        Д *

 Chepel D-450                                           22,0        Д *
 Chepel D-450.86                                        25,0        Д *

 DAF FT/FA 95 XF 380 (6L-12,58-381-16M)                 19,0        Д
 DAF 95.XF 430 (6L-12,58-428-16M)                       16,5        Д
 DAF 95.480 (6L-12,58-483-16M)                          18,6        Д

 Faun H-36-40/45                                        85,0        Д *
 Faun H-46-40/49                                        90,0        Д *

 International H921 (Cummins) (6L-10,8-350-12M)         20,6        Д

 Iveco-190.33                                           25,0        Д *
 Iveco 190.36/PT (6L-13/798-375-16M)                    19,0        Д
 Iveco 190.36 PT Turbo Star (6L-13,798-377-16M)         16,0        Д
 Iveco-190.42                                           27,0        Д *
 Iveco 440 E 47 (6L-13,798-470-16M)                     17,5        Д
 Iveco AT440 S43 (с обтек.) (6L-10,3-430-16M)           16,9        Д
 Iveco MP440 E42 (с обтек.) (6L-13,798-420-16M)         19,8        Д

 KNVF-12T Camacu-Nissan                                 45,0        Д *

 MAN 19.463 FLS (6L-12,816-460-16M)                     16,0        Д
 MAN 19.372 (6L-11,961-370-16M)                         17,0        Д
 MAN 26.413 TGA (6L-11,967-410-16M)                     19,7        Д
 MAN 26.414 (6L-11,967-410-16M)                         16,6        Д
 MAN 26.463 FNLS (6L-12,861-460-16M)                    17,0        Д
 MAN F 2000 334 DFAT (с п/п SP-240)                     22,3        Д
 (6L-11,967-410-16M)
 MAN TGA 18.350 (6L-10,518-350-16M)                     15,5        Д

 Mercedes-Benz-1635S, -1926, -1928, -1935               23,0        Д *
 Mercedes-Benz 1733 SR (6V-10,964-340-16M)              17,4        Д
 Mercedes-Benz 1735 (8V-14,62-354-16M)                  23,7        Д
 Mercedes-Benz 1735 LS (8V-14,62-269-16M)               18,7        Д
 Mercedes-Benz 1832 LSNRA (6V-11,946-320-16M)           17,1        Д
 Mercedes-Benz 1834 LS (6V-10,964-340-16M)              18,5        Д
 Mercedes-Benz 1838 (8V-12,763-381-16M)                 24,0        Д
 Mercedes-Benz 1840 Actros (6V-11,95-394-16M)           17,0        Д
 Mercedes-Benz 1850 LS (8V-14,618-503-16M)              20,4        Д
 Mercedes-Benz-2232S                                    27,0        Д *
 Mercedes-Benz 2653 LS 33 (8V-15,928-530-16M)           19,5        Д
 Mercedes-Benz 3340 Actros (6V-11,946-394-16M)          20,4        Д

 Praga ST2-W                                            23,0        Д

 Renault AE 430 Magnum (6L-12,0-430-18M)                18,9        Д
 Renault R 340 ti 19T (6L-9,8-338-9M)                   19,0        Д
 Renault Premium HR 400.18 (6L-11,1-392-18M)            18,6        Д

 Scania P114 GA 6x4 NZ340 Griffin                       18,7        Д
 (6L-10,64-340-9M)
 Scania R 113 MA/400 (6L-11,021-401-14M)                16,0        Д
 Scania R 124 LA 400 (6L-11,7-400-12M)                  16,0        Д
 Scania R 420 LA (6L-11,705-420-14M)                    17,7        Д

 Scoda-LIAS-100.42, -100.45                             24,0        Д *
 Scoda-706PTTN                                          25,0        Д *

 Tatra-815TP                                            48,0        Д *

 Volvo-1033                                             22,0        Д *
 Volvo F-8932                                           24,0        Д *
 Volvo FH 12 (6L-12,0-405-14M)                          15,7        Д
 Volvo FH 12/380 (6L-12,13-380-14M)                     15,0        Д
 Volvo FH 12/420 (6L-12,13-420- 14M)                    16,5        Д
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

11. Самосвалы

Для автомобилей-самосвалов и самосвальных автопоездов нормативное значение расхода топлив рассчитывается по формуле:

            Qн = 0,01 x Hsanc x S x (1 + 0,01 x D) + Hz x Z,            (4)

где Qн - нормативный расход топлив, л;
S - пробег автомобиля-самосвала или автопоезда, км;
Hsanc - норма расхода топлив автомобиля-самосвала или самосвального автопоезда:
Hsanc = Hs + Hw x (Gпр + 0,5q), л/100 км,
где Hs - транспортная норма с учетом транспортной работы (с коэффициентом загрузки 0,5), л/100 км;
Hw - норма расхода топлив на транспортную  работу  автомобиля-самосвала (если при расчете Hs не учтен коэффициент 0,5) и на дополнительную  массу самосвального прицепа или полуприцепа, л/100 т x км;
Gпр - собственная масса самосвального прицепа, полуприцепа, т;
q - грузоподъемность  прицепа,  полуприцепа  (0,5q  - с коэффициентом загрузки 0,5), т;
Hz - дополнительная норма расхода топлив на каждую ездку с грузом автомобиля-самосвала, автопоезда, л;
Z - количество ездок с грузом за смену;
D - поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к норме, %.
При работе автомобилей-самосвалов с самосвальными прицепами, полуприцепами (если для автомобиля рассчитывается базовая норма, как для седельного тягача) норма расхода топлив увеличивается на каждую тонну собственной массы прицепа, полуприцепа и половину его номинальной грузоподъемности (коэффициент загрузки - 0,5): бензина - до 2 л; дизельного топлива - до 1,3 л; сжиженного газа - до 2,64 л; природного газа - до 2 куб. м.
Для автомобилей-самосвалов и автопоездов дополнительно устанавливается норма расхода топлив (Hz) на каждую ездку с грузом при маневрировании в местах погрузки и разгрузки:
- до 0,25 л жидкого топлива (до 0,33 л сжиженного нефтяного газа, до 0,25 куб. м природного газа) на единицу самосвального подвижного состава;
- до 0,2 куб. м природного газа и 0,1 л дизельного топлива ориентировочно при газодизельном питании двигателя.
Для большегрузных автомобилей-самосвалов типа "БелАЗ" дополнительная норма расхода дизельного топлива на каждую ездку с грузом устанавливается в размере до 1 л.
В случаях работы автомобилей-самосвалов с коэффициентом полезной загрузки выше 0,5 допускается нормировать расход топлив так же, как и для бортовых автомобилей по формуле (3).

11.1. Самосвалы отечественные и стран СНГ

┌───────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐
│       Модель, марка, модификация автомобиля       │Транспорт-│ Топлива  │
│                                                   │ная норма,│          │
│                                                   │л/100 км  │          │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│                         1                         │    2     │    3     │
└───────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘
 БелАЗ-540, -540А                                      135,0        Д *
 БелАЗ-548А                                            160,0        Д *
 БелАЗ-548ГД                                           200,0       СНГ *
 БелАЗ-549, -7509                                      270,0        Д *
 БелАЗ-7510, -7522                                     135,0        Д *
 БелАЗ-7523, -7525                                     160,0        Д *
 БелАЗ-7526                                            135,0        Д *
 БелАЗ-7527                                            160,0        Д *
 БелАЗ-75401                                           150,0        Д *
 БелАЗ-7548                                            160,0        Д *

 ГАЗ-93, -93А, -93АЭ, -93Б, -93В                        23,0        Б *
 ГАЗ-САЗ-2500, -3507, -3508                             28,0        Б *
 ГАЗ-САЗ-3509                                           27,0       СПГ *
 ГАЗ-САЗ-35101                                          28,0        Б *
 ГАЗ-САЗ-4301 (ГАЗ-542-4L-6,235-125-5M)                 17,5        Д
 ГАЗ-САЗ-4509 (ГАЗ-542-6L-6,235-138-4M)                 17,0        Д
 ГАЗ-САЗ-4509 (ГАЗ-542-6L-6,235-125-5M)                 16,7        Д
 ГАЗ-САЗ-53Б                                            28,0        Б *

 ЗИЛ-ММЗ-4502, -45021, -45022, -4505                    37,0        Б *
 ЗИЛ-ММЗ-45023                                          50,0       СНГ *
 ЗИЛ-ММЗ-45054, -138АБ                                  37,5       СПГ *
 ЗИЛ-ММЗ-45065; -45085 (ЗИЛ-508.10-8V-6,0-150-5M)       32,2        Б
 ЗИЛ-ММЗ-450650 (Д-245.9-4L-4,75-136-5M)                24,0        Д
 ЗИЛ-ММЗ-45085 (ЗИЛ-508-8V-6,0-150-5M)                  39,5        Б
 ЗИЛ-ММЗ-4520 (ЗИЛ-645-8V-8,74-185-9M)                  27,5        Д
 ЗИЛ-ММЗ-554, -55413, -554М                             37,0        Б *
 ЗИЛ-ММЗ-555, -555А, -555Г, -555ГА, -555К, -555Н,
 -555Э, -555-76, -555-80                                37,0        Б *
 ЗИЛ-ММЗ-585, -585Б, -585В, -585Д, -585Е, -585И,
 -585К, -585Л, -585М                                    36,0        Б *

 КАЗ-4540                                               28,0        Д *
 КАЗ-600, -600АВ, -600Б, -600В                          36,0        Б *

 КамАЗ-55102                                            32,0        Д *
 КамАЗ-55102 (ЯМЗ-238-8V-14,86-240-10M) 35,0 Д
 КамАЗ-5511                                             34,0        Д *
 КамАЗ-5511 (ЯМЗ-238-8V-14,86-240-5M)                   35,6        Д
 КамАЗ-55111                                            36,5        Д *
 КамАЗ-55111 (ЯМЗ-238М-8V-14,86-240-5М)                 36,5        Д
 КамАЗ-551111А (КамАЗ-7403.10-8V-10,85-260-10M)         38,3        Д
 КамАЗ-551111А (КамАЗ-7403.10-8V-10,85-260-5M)          43,3        Д
 КамАЗ-55118                                         31 + 9,0Д     СПГ *
                                                      или 35Д
 КамАЗ-65111 (КамАЗ-740.10-8V-10,85-260-10M)            36,0        Д
 КамАЗ-65115 С (КамАЗ-740.11-8V-10,85-240-10M)          32,2        Д

 КрАЗ-256, -256Б, -256Б1, -256Б1С                       48,0        Д *
 КрАЗ-6505                                              50,0        Д *
 КрАЗ-6510                                              48,0        Д

 МАЗ-510, -510Б, -510В, -510Г, -511, -512, -513,        28,0        Д *
 -513А
 МАЗ-5516 (ЯМЗ-238Д-8V-14,86-330-8M)                    42,0        Д
 МАЗ-5516-030 (ЯМЗ-238Д-8V-14,86-330-8M)                47,8        Д
 МАЗ-5516-30 (ЯМЗ-238Д-8V-14,86-330-8M)                 48,0        Д
 МАЗ-551603-021 (ЯМЗ-238М2-8V-14,86-240-8M)             46,3        Д
 МАЗ-5549, -5551                                        28,0        Д *
 МАЗ-5551-020 Р2 (ЯМЗ-238М2-8V-14,86-240-5M)            35,7        Д

 МоАЗ-75051                                             85,0        Д *

 САЗ-3502                                               28,0        Б *
 САЗ-3503, -3504                                        26,0        Б *

 Урал-45286-01 (ЯМЗ-236НЕ2-6V-11,15-230-5M)             44,5        Д
 Урал-5557                                              34,0        Д *
 Урал-55571 (ЯМЗ-236-6V-11,15-180-5M)                   34,5        Д
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

11.2. Самосвалы зарубежные

┌───────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐
│       Модель, марка, модификация автомобиля       │Транспорт-│ Топлива  │
│                                                   │ная норма,│          │
│                                                   │л/100 км  │          │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│                         1                         │    2     │    3     │
└───────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘
 Avia A-30KS                                            15,0        Д *

 IFA-W50/A                                              19,0        Д *
 IFA-W50L/K                                             24,0        Д *

 Iveco Euro Trakker Cursor 13 (6L-12,88-440-16M)        49,2        Д

 Magirus-232D19R                                        30,0        Д *
 Magirus-290D26R                                        44,0        Д *

 Scania C 124 (6L-11,72-360-9M)                         49,4        Д
 Tatra-138S1, -138S3                                    36,0        Д *
 Tatra-148S1M, -148S3                                   36,0        Д *
 Tatra-T815C1, -T815C1A, -T815C3                        42,0        Д *

 Volvo FM 12 (6L-12,1-420-14M)                          38,6        Д
 Volvo FM 12 (6L-12,8-400-9M)                           40,5        Д
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

12. Фургоны

Для автомобилей-фургонов нормативное значение расхода топлив определяется аналогично бортовым грузовым автомобилям по формуле (3).
Для фургонов, работающих без учета массы перевозимого груза, нормируемое значение расхода топлив определяется с учетом повышающего поправочного коэффициента - до 10% к базовой норме.

12.1. Фургоны отечественные и стран СНГ

┌───────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐
│       Модель, марка, модификация автомобиля       │ Базовая  │ Топлива  │
│                                                   │  норма,  │          │
│                                                   │ л/100 км │          │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│                         1                         │    2     │    3     │
└───────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘
 БАГЕМ 27856В (Д-245.7Е2-4L-4,75-117-5M)                19,5        Д

 ВИС-2345-0000012(ВАЗ-2106-4L-1,57-75,5-4M)              9,3        Б

 ГАЗ-2705 (ЗМЗ-4026.10-4L-2,445-100-5M)                 15,0        Б
 ГАЗ-2705 (ЗМЗ-5143.10-4L-2,24-98-5M)                   11,3        Д
 ГАЗ-2705 (г/п; ЗМЗ-4062.10-4L-2,3-150-5M)              14,5        Б
 ГАЗ-2705 (г/п; ЗМЗ-405220-4L-2,464-145-5M)             15,1        Б
 ГАЗ-2705 (г/п; ЗМЗ-40260F-4L-2,445-86-5M)              16,2        Б
 ГАЗ-2705 (г/п; ЗМЗ-405220-4L-2,464-140-5M)             14,7        Б
 ГАЗ-2705 (г/п; ЗМЗ-40630A-4L-2,3-110-5M)               14,3        Б
 ГАЗ-2705 (г/п; ЗМЗ-405220-4L-2,464-140-5M)             14,5        Б
 ГАЗ-2705 (г/п; УМЗ-4215CO-4L-2,89-110-5M)              16,0        Б
 ГАЗ-2705 (УМЗ-421500-4L-2,89-96-5M)                    17,4        Б
 ГАЗ-2705АДЧ (9 мест; ЗМЗ-405220-4L-2,464-140-5M)       17,7        Б
 ГАЗ-2705АЗ (9 мест; ЗМЗ-405220-4L-2,464-140-5M)        17,1        Б
 ГАЗ-2705АЗ (13 мест; ЗМЗ-40630A-4L-2,3-98-5M)          16,5        Б
 ГАЗ-2705-014 (ЗМЗ-4063-4L-2,3-110-5M)                  15,0        Б
 ГАЗ-2705-034 "Комби"                                   15,3        Б
 (г/п; ЗМЗ-40630A-4L-2,3-110-5M)
 ГАЗ-270500-44 (ЗМЗ-4026.10-4L-2,445-100-5M)            16,0        Б
 ГАЗ-27057-034 (ЗМЗ-4063A-4L-2,3-110-5M)                16,9        Б
 ГАЗ-27057АДЧ (7 мест; ЗМЗ-40630A-4L-2,3-98-5M)         15,9        Б
 ГАЗ-27057АДЧ (7 мест; СГУ; ЗМЗ-40630A-4L-2,3-98-5M)    16,6        Б
 ГАЗ-27181 (ЗМЗ-4025.10-4L-2,445-90-5M)                 17,3        Б
 ГАЗ-27181 (ЗМЗ-4025.10-4L-2,445-100-4M)                17,7        Б
 ГАЗ-2747 (г/п; ЗМЗ-4063Д-4L-2,3-110-5M)                16,2        Б
 ГАЗ-2752 "Соболь" (ЗМЗ-4063-4L-2,3-110-5M)             14,0        Б
 ГАЗ-2752 "Соболь" (г/п; ЗМЗ-40630C-4L-2,3-98-5M)       13,5        Б
 ГАЗ-2752 "Соболь" (ЗМЗ-40630A-4L-2,3-110-5M)           13,7        Б
 ГАЗ-2752-0000010 "Бизон-2000"                          15,4        Б
 (брон, ЗМЗ-4063.10-4L-2,3-110-5M)
 ГАЗ-2752-414 (г/п; ЗМЗ-40522A-4L-2,464-140-5M)         14,3        Б
 ГАЗ-27527 (г/п; ЗМЗ-40522A-4L-2,464-145-5M)            15,4        Б
 ГАЗ-2757АО (ЗМЗ-4063A-4L-2,3-110-5M)                   16,0        Б
 ГАЗ-2968 О'гара-Бизон (брон., шасси ГАЗ-2752)          15,3        Б
 (ЗМЗ-4063C-4L-2,3-98-5M)
 ГАЗ-32590N (опер. штаб с СГУ; ЗМЗ-405220-4L-2,464-     16,5        Б
 140-5M)
 ГАЗ-33021 "Ратник" (брон., ЗМЗ-4026-4L-2,445-100-      19,0        Б
 5M)
 ГАЗ-33021-1214, ЗСА-270710 (ЗМЗ-4026.10-4L-2,448-      17,5        Б
 100-5M)
 ГАЗ-33022(ЗМЗ-4025.10-4L-2,446-90-5M)                  16,5        Б
 ГАЗ-33022-0000310 (ЗМЗ-4026.10-4L-2,445-100-5M)        16,2        Б
 ГАЗ-33027 (брон., ЗМЗ-40630A-4L-2,3-110-5M)            17,6        Б
 ГАЗ-33094 (ГАЗ-5441.10-4L-4,15-116-5M)                 17,8        Д
 ГАЗ-37972(ЗМЗ-40630A-4L-2,3-98-5M)                     16,4        Б

 ГЗСА-3702, -(КМЗ)-3712                                 23,0        Б *
 ГЗСА-37021, -37041                                     34,0       СНГ *
 ГЗСА-37022, -37042                                     24,0       СПГ *
 ГЗСА-3704                                              23,0        Б *
 ГЗСА-3706, -(КМЗ)-3705, -3711, -37111, -37112,         27,0        Б *
 -37121 <2>
 ГЗСА (КМЗ)-37122                                     24 (23)      СПГ *
 ГЗСА-3713, -3714                                       29,0        Б *
 ГЗСА (КМЗ)-3716                                        28,0        Б *
 ГЗСА (КозМЗ)-3718 <3>                                  29,0        Б *
 ГЗСА (КозМЗ)-3719                                      29,0        Б *
 ГЗСА (КМЗ)-3721                                        27,0        Б *
 ГЗСА (КМЗ)-37231                                       27,0        Б *
 ГЗСА (КМЗ)-3726                                        27,0        Б *
 ГЗСА-3742, -37421                                      29,0        Б *
 ГЗСА-376820                                            27,0        Б *
 ГЗСА-3944                                              27,0        Б *
 ГЗСА-731 <1>                                           29,0        Б *
 ГЗСА-890А                                              34,0       СНГ *
 ГЗСА-891, -892, -893А                                  23,0        Б *
 ГЗСА-891В, -893Б                                       24,0       СПГ *
 ГЗСА-893АБ                                             34,0       СНГ *
 ГЗСА-947                                               29,0        Б *
 ГЗСА-949, -950                                         27,0        Б *
 ГЗСА-950А                                              39,0       СНГ *

 ДИСА-29521 (брон., ш. ГАЗ-2752)                        11,4        Д
 (ГАЗ-560-4L-2,134-95-5M)
 ДИСА-2955 (брон., ш. ЗИЛ-5301) (Д-245-4L-4,75-107-5M)  19,3        Д

 ЕрАЗ-37111                                             28,0        Б *
 ЕрАЗ-37121                                             24,0        Б *
 ЕрАЗ-373, -37301, -37302, -37304, -37305               15,0        Б *
 ЕрАЗ-762, -762А, -762Б, -762В                          14,0        Б *

 ЗИЛ-433360 (ЗИЛ-508.10-8V-6,0-150-5M)                  34,5        Б
 ЗИЛ-433362 (ЗИЛ-508.10-8V-6,0-150-5M)                  35,0        Б
 ЗИЛ-47410А (ш. ЗИЛ-5301) (Д-245.12-4L-4,75-109-5M)     15,1        Д
 ЗИЛ-474110 (ЗИЛ-508.10-8V-6,0-150-5M)                  34,2        Б
 ЗИЛ-474110 (ш. ЗИЛ-433362) (Д-245.12-4L-4,75-109-5M)   17,7        Д
 ЗИЛ-5301 ЕО (Д-245.12-4L-4,75-109-5M)                  15,2        Д
 ЗИЛ-534332(ЯМЗ-236А-6V-11.15-195-5M)                   26,5        Д

 ИЖ-2715, -27151, -271501, -27151-01                    11,0        Б *
 ИЖ-2715011                                             15,0       СНГ *
 ИЖ-27156-016 (УЗАМ-412Э-4L-1,584-80-4M)                10,0        Б
 ИЖ-2717 (ВАЗ-2106-4L-1,569-75-5M)                       9,4        Б
 ИЖ-2717-220 (УМПО-331410-4L-1,699-85-5M)                9,7        Б
 ИЖ-2717-230 (ВАЗ-2106-4L-1,569-75-5M)                   9,5        Б

 КавЗ-49471                                             53,0        Б *
 КавЗ-664                                               29,0        Б *

 КамАЗ-43114R (КамАЗ-740.31-8V-10,85-240-10M)           32,0        Д
 КамАЗ-53212 (ЯМЗ-238М2-8V-14,86-240-5M)                31,5        Д
 КамАЗ-53212А (КамАЗ-7403.10-8V-10,85-260-10M)          30,6        Д
 КамАЗ-532150 (КамАЗ-740.11-8V-10,85-240-10M)           28,0        Д
 КамАЗ-65201 (КамАЗ-740.50-8V-11,76-360-16M ZF)         46,5        Д

 Кубань-Г1А1                                            28,0        Б *
 Кубань-Г1А2                                            30,0        Б *
 Кубанец-У1А                                            18,0        Б *

 МАЗ-53371 (ЯМЗ-236М2-6V-11,15-180-5M)                  26,2        Д
 МАЗ-53366 (ЯМЗ-238М2-8V-14,86-240-6M)                  25,0        Д

 ЛуМЗ-890, -890Б                                        34,0        Б *
 ЛуМЗ-945, -948                                         10,0        Б *
 ЛуМЗ-946, -949                                         15,0        Б *

 Мод. (КМЗ)-35101                                       27,0        Б *
 Мод. (ГЗСА)-3767                                     28 (27)      СПГ *
 Мод. (КМЗ)-39011                                       24,0        Б *
 Мод. (КозМЗ)-39021, -39031                             29,0        Б *
 Мод. (КМЗ)-54423                                       28,0        Д *
 Мод. (КозМЗ)-5703                                      28,0        Д *

 Москвич-2733, -2734                                    11,0        Б *

 НЗАС-3964 <4>                                          29,0        Б *
 НЗАС-4208                                              35,0        Д *
 НЗАС-4947                                              53,0        Б *
 НЗАС-4951                                              34,0        Д *

 ПАЗ-3742                                               29,0        Б *
 ПАЗ-37421                                              28,0        Б *

 Ратник-29453 (ш. ГАЗ-2705) (ЗМЗ-40630A-4L-2,3-98-5M)   16,0        Б
 Ратник-29453 (ш. ГАЗ-2705) (ЗМЗ-40522-4L-2,464-        16,1        Б
 140-5M)

 РАФ-22031-1, -22035, -22035-01                         15,0        Б *

 РИДА-222210 (ш. ГАЗ-2705) (ЗМЗ-40630A-4L-2,3-98-5M)    15,3        Б
 РИДА-222211 (ш. ГАЗ-27057) (ГАЗ-560-4L-2,134-95-5M)    13,7        Д

 УАЗ-3303-0001011АПВ-04-01 (4L-2,445-92-4M)             17,5        Б
 УАЗ-3741 (УМЗ-4178-4L-2,446-90-4M)                     16,5        Б
 УАЗ-3741 (УМЗ-4178-4L-2,446-76-4M)                     16,8        Б
 УАЗ-3741 "ДИСА-1912 Заслон" (4L-2,445-92-4M)           17,6        Б
 УАЗ-374101, -396201                                    17,0        Б *
 УАЗ-3909 (г/п) (УМЗ-4178-4L-2,445-90-4M)               16,5        Б
 УАЗ-3909 (г/п) (УМЗ-4178-4L-2,445-76-4M)               18,5        Б
 УАЗ-3909 (г/п) (ЗМЗ-40210L-4L-2,445-81-4M)             17,3        Б
 УАЗ-3909 (УМЗ-4178-4L-2,446-92-4M)                     16,8        Б
 УАЗ-39099 "Фермер" (г/п)                               18,0        Б
 (УМЗ-4218.10-4L-2,89-98-4M)
 УАЗ-390992 (г/п; ЗМЗ-410400-4L-2,89-85-4M)             17,0        Б

 Урал-326031 (ЯМЗ-236НЕ2-6V-11,15-230-5M)               29,9        Д
 Урал-4320-0111-41 (брон.)                              33,3        Д
 (ЯМЗ-236НЕ2-6V-11,15-230-5M)
 Урал-49472                                             53          Б
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------
Примечание:
<1> ГЗСА - Горьковский завод специализированных автомобилей.
<2> КМЗ - Каспийский машиностроительный завод.
<3> КозМЗ - Козельский машиностроительный завод.
<4> НЗАС - Нефтекамский завод автосамосвалов.

12.2. Фургоны зарубежные

┌───────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐
│       Модель, марка, модификация автомобиля       │ Базовая  │ Топлива  │
│                                                   │  норма,  │          │
│                                                   │ л/100 км │          │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│                         1                         │    2     │    3     │
└───────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘
 Avia A-20F                                             11,0        Д *
 Avia A-30F, -30KSU, -31KSU                             13,0        Д *

 Guk A-03, A-06, A-07M, A-11, A-13, A-13M               14,0        Б *

 Ford Accorn F 150 (брон., 6V-4,2-210-5M)               16,0        Б
 Ford E-350 (брон., 8V-5,77-210-4A)                     23,0        Б
 Ford Econoline E350 (брон., 8V-5,77-210-4A)            21,0        Б
 Ford Econoline E350 (брон., 8V-5,4-232-4A)             21,5        Б
 Ford Econoline F 450 (брон., 8V-7,498-245-5M)          32,0        Б
 Ford Transit 100C (брон., 4L-1,994-115-5M)             16,2        Б
 Ford Transit 2.5D (4L-2,496-70-5M)                      8,4        Д
 Ford Transit Connect 1.8TD (ц/м., 4L-1,753-90-5M)       8,2        Д
 Ford Transit FT 150/150L 2.5 TD (4L-2,498-85-5M)       10,5        Д
 Ford Transit FT-190L (4L-2,496-76-5M)                   9,0        Д

 IFA-Robur LD 3000KF/STKo                               17,0        Д *

 Isuzu 27958D (4L-4,57-121-5M)                          16,2        Д

 Iveco 50.9, -60.11 (4L-3,908-100-5M)                   13,8        Д
 Iveco 65.10 (4L-3,908-100-5M)                          14,6        Д
 Iveco 79.12 (4L-3,908-115-5M)                          14,7        Д
 Iveco Daily 49.10 (4L-2,5-103-5M)                      13,0        Д
 Iveco Euro Cargo (6L-5,861-143-6M)                     19,4        Д
 Iveco Euro Cargo ML 150 E 18                           23,0        Д
 (брон., 6L-5,861-177-9M)
 Iveco MT-190 E 30 (брон., 6L-9,5-345-16M)              28,0        Д

 MAN 15.220 (6L-6,871-220-6M)                           22,0        Д
 MAN 15.224 LC (6L-6,871-220-6M)                        22,6        Д
 MAN 8.145 4.6D (4L-4,58-140-5M)                        15,4        Д

 Mercedes-Benz 1317 (6L-5,958-165-6M)                   20,7        Д
 Mercedes-Benz 1838L (8V-12,756-381-16M)                25,8        Д
 Mercedes-Benz 308D (брон., 4L-2,289-79-5M)             10,8        Д
 Mercedes-Benz 312D (5L-2,874-122-5M)                   11,5        Д
 Mercedes-Benz 312D (брон., 5L-2,874-122-5M)            13,7        Д
 Mercedes-Benz 408D (4L-2,299-79-5M)                    10,0        Д
 Mercedes-Benz 408D (брон., 4L-2,299-79-5M)             11,4        Д
 Mercedes-Benz 410 (брон., 4L-2,297-105-5M)             16,0        Б
 Mercedes-Benz 410D (брон., 5L-2,874-95-5M)             14,5        Д
 Mercedes-Benz 416CDI Sprinter 2.7D                     15,5        Д
 (брон., 5L-2,686-156-5M)
 Mercedes-Benz 609D (4L-3,972-90-5M)                    14,3        Д
 Mercedes-Benz 809D (4L-3,729-90-5M)                    13,1        Д
 Mercedes-Benz 811D (4L-3,729-115-5M)                   13,8        Д
 Mercedes-Benz 814D (6L-5,958-132-5M)                   18,9        Д
 Mercedes-Benz LP 809/36 (4L-3,78-90-5M)                17,0        Д
 Mercedes-Benz Sprinter 414 2.3 (брон., 4L-2,295-       17,8        Б
 143-5M)

 Mitsubishi L400 2.5 D (4L-2,477-99-5M)                 10,3        Д

 Nusa C-502-1, C-521C, C-522C                           14,0        Б *

 Renault Kangoo 1.4 (4L-1,39-75-5M)                     8,6         Б
 Renault Kangoo Express 1.4 (4L-1,39-75-5M)             8,3         Б

 TA-943A, -943H                                         22,5        Б *
 TA-949A, -1A4                                          24,0        Б *

 Volkswagen LT 35 (4L-2,799-158-5M)                     11,0        Д
 Volkswagen Transporter (4L-2,0-84-5M)                  11,0        Б
 Volkswagen Transporter 1.9D 7HK (4L-1,896-86-5M)        9,8        Д
 Volkswagen Transporter 2.5 (брон., 5L-2,459-110-       13,5        Б
 5M)
 Volkswagen Transporter T4 2.5 (брон., 5L-2,461-115-    14,1        Б
 5M)
 Volkswagen Transporter T4 2.5 syncro                   16,0        Б
 (брон., 5L-2,459-110-5M)
 Volkswagen Transporter T4 2.5D                         10,5        Д
 (брон., 5L-2,461-102-5M)
 Volkswagen Transporter T4/T4 (брон., 5L-2,37-78-5M)    10,5        Д

 Volvo FL 10 (6L-9,607-320-14M)                         27,0        Д
 Volvo FL 608 (61-5,48-180-6M)                          19,7        Д
 Volvo FL 614 (6L-5,48-180-6M)                          21,2        Д
 Volvo FL 626 5.5D (6L-5,48-220-9M)                     25,0        Д

 ДИСА-29615 (брон., Ford Transit) (4L-2,295-146-5M)     14,2        Б
 ДИСА-296151 (брон., Ford Transit Connect)               9,0        Д
 (4L-1,753-90-5M)

 ИМЯ-M19282 (брон., Ford Transit) (4L-2,402-125-5M)     13,5        Д
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

13. Медицинские автотранспортные средства

13.1. Медицинские автотранспортные средства отечественные
и стран СНГ

┌───────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐
│       Модель, марка, модификация автомобиля       │ Базовая  │ Топлива  │
│                                                   │  норма,  │          │
│                                                   │ л/100 км │          │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│                         1                         │    2     │    3     │
└───────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘
 ГАЗ-22172 (ЗМЗ-40522A-4L-2,464-140-5M)                 15,6        Б
 ГАЗ-22172 (ЗМЗ-40522A-4L-2,464-145-5M)                 14,6        Б
 ГАЗ-221721-114 (ЗМЗ-40630-4L-2,3-98-5M)                14,6        Б
 ГАЗ-2705 (ЗМЗ-405220-4L-2,464-145-5M)                  15,7        Б
 ГАЗ-31023 (ЗМЗ-402-4L-2,44-100-4M)                     13,5        Б
 ГАЗ-32214(ЗМЗ-40630-4L-2,3-98-5M)                      17,3        Б
 ГАЗ-32214 (ЗМЗ-40630A-4L-2,3-110-5M)                   16,5        Б
 ГАЗ-32214(ЗМЗ-405220-4L-2,464-145-5M)                  15,8        Б
 ГАЗ-32214 (ЗМЗ-40260F-4L-2,445-100-5M)                 16,3        Б
 ГАЗ-32214 (УМЗ-4215-4L-2,89-96-5M)                     17,0        Б
 ГАЗ-322174 (ЗМЗ-40522-4L-2,464-140-5M)                 18,3        Б
 ГАЗ-322174 (ЗМЗ-40630A-4L-2,3-98-5M)                   17,5        Б
 ГАЗ-32620E (ЗМЗ-40630C-4L-2,3-98-5M)                   17,3        Б

 КамАЗ-43114 (флюорог. фургон)                          32,4        Д
 (КамАЗ-740.31-8V-10,85-240-10M)
 КамАЗ-53215-15 (флюорог. фургон)                       29,9        Д
 (КамАЗ-740.31-8V-10,85-240-5M)

 Москвич-2901 (УЗАМ-331700-4L-1,7-85-5M)                 9,7        Б

 РАФ-2915-02 (4L-2,445-100-4M)                          14,5        Б
 РАФ-2927 (4L-2,445-100-4M)                             15,0        Б

 УАЗ-3962 (УМЗ-41780В-4L-2,445-76-5M)                   15,6        Б
 УАЗ-3962 (УМЗ-4178-4L-2,445-90-4M)                     17,5        Б
 УАЗ-396202 (ЗМЗ-40210L-4L-2,445-81-4М)                 17,5        Б
 УАЗ-39623 (УМЗ-4178-4L-2,445-76-4M)                    17,2        Б
 УАЗ-396252 (ЗМЗ-410400-4L-2,89-85-4M)                  17,0        Б
 УАЗ-396252 (ЗМЗ-40210L-4L-2,445-74-4M)                 16,2        Б
 УАЗ-39629 (УМЗ-4218-4L-2,89-84-4M)                     17,8        Б
 УАЗ-39629 (УМЗ-421800-4L-2,89-84-4M)                   18,0        Б
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

13.2. Медицинские автотранспортные средства зарубежные

┌───────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐
│       Модель, марка, модификация автомобиля       │ Базовая  │ Топлива  │
│                                                   │  норма,  │          │
│                                                   │ л/100 км │          │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│                         1                         │    2     │    3     │
└───────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘
 Jeep Cherokee 5.9 V8 (8V-5,898-241-4A)                 19,0        Б

 Mercedes-Benz 413CDI 2.2D (4L-2,148-129-5M)            12,6        Д
 Mercedes-Benz Sprinter 314 2.3 (4L-2,295-143-5M)       15,2        Б

 Volkswagen LT-35 (4L-2,295-143-5M)                     15,5        Б
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

14. Автомобили-эвакуаторы

┌───────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐
│       Модель, марка, модификация автомобиля       │ Базовая  │ Топлива  │
│                                                   │  норма,  │          │
│                                                   │ л/100 км │          │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│                         1                         │    2     │    3     │
└───────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘
 ГАЗ-33104 (Д-245.7Е2-4L-4,75-117-5M)                   19,3        Д

 ЗИЛ-332400 (Д-245.12-4L-4,75-102-5M)                   15,3        Д
 ЗИЛ-5301АР (Д-245.9-4L-4,75-130-5M)                    17,6        Д
 ЗИЛ-5301 ЕО (Д-245.12-4L-4,75-109-5M)                  18,0        Д

 МАЗ-437041 (Д-245.30Е2-4L-4,75-155-5M)                 21,7        Д
 МАЗ-5763ЕА-437041-280 (Д-245.30Е2-4L-4,75-150-5M)      20,5        Д

 РК-12000Т-ЗИЛ-5302АР (Д-245.9Е2-4L-4,75-136-5M)        21,4        Д
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

15. Нормы расхода топлив для специальных
и специализированных автомобилей

Специальные и специализированные автомобили с установленным на них оборудованием подразделяются на две группы:
- автомобили, выполняющие работы в период стоянки (пожарные автокраны, автоцистерны, компрессорные, бурильные установки и т.п.);
- автомобили, выполняющие ремонтные, строительные и другие работы в процессе передвижения (автовышки, кабелеукладчики, бетоносмесители и т.п.).
Нормативный расход топлив (л) для спецавтомобилей, выполняющих основную работу в период стоянки, определяется следующим образом:

          Qн = (0,01 x Hsc x S + Ht x T) x (1 + 0,01 x D), л,           (5)

где Hsc - норма расхода топлив на пробег, л/100 км (в случаях, когда спецавтомобиль предназначен также и для перевозки груза, индивидуальная норма рассчитывается с учетом выполнения транспортной работы: Hsc' = Hsc + Hw x W,
где Hw - норма расхода топлив на транспортную работу, л/100 т.км ;
W - объем транспортной работы, т.км );
S - пробег спецавтомобиля к месту работы и обратно, км;
Hт - норма расхода топлив на работу специального оборудования (л/ч) или литры на выполняемую операцию (заполнение цистерны и т.п.);
T - время работы оборудования (ч) или количество выполненных операций;
D - суммарная относительная надбавка или снижение к норме, в процентах (при работе оборудования применяются только надбавки на работу в зимнее время и в горной местности).
Нормативный расход топлив (л) для спецавтомобилей, выполняющих основную работу в процессе передвижения, определяется следующим образом:

          Qн = 0,01 x (Hsc x S' + Hs" x S") x (1 + 0,01 x D),           (6)

где Hsc - индивидуальная норма расхода топлив на пробег спецавтомобиля, л/100 км;
S' - пробег спецавтомобиля к месту работы и обратно, км;
Hs" - норма расхода топлив на пробег при выполнении специальной работы во время передвижения, л/100 км;
S" - пробег автомобиля при выполнении специальной работы при передвижении, км;
D - суммарная относительная надбавка или снижение к норме, % (при работе оборудования применяют только надбавки за работу в зимнее время и в горной местности).
Для автомобилей, на которых установлено специальное оборудование, нормы расхода топлив на пробег (на передвижение) устанавливаются исходя из норм расхода топлив, разработанных для базовых моделей автомобилей с учетом изменения массы спецавтомобиля.
Нормы расхода топлив для спецавтомобилей, выполняющих работы жилищно-коммунального хозяйства, определяются по нормам Управления жилищно-коммунальной сферы Госстроя России (Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова).

15.1. Автовышки телескопические

┌──────────────────────────────────────┬────────────┬───────────┬─────────────┐
│       Модель специального или        │  Базовая   │ Норма на  │  Норма на   │
│    специализированного автомобиля    │   модель   │  пробег   │   работу    │
│                                      │            │автомобиля,│оборудования,│
│                                      │            │ л/100 км  │     л/ч     │
├──────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│                  1                   │     2      │     3     │      4      │
└──────────────────────────────────────┴────────────┴───────────┴─────────────┘
 АГ-60                                     ГАЗ-51       26,5          3,0 *
 АГП-12                                    ГАЗ-52       28,5          3,0 *
 АГП-12                                    ГАЗ-53       30,5          3,5 *
 АГП-12А                                  ГАЗ-53А       30,5          3,5 *
 АГП-12Б                                  ЗИЛ-164       35,0          3,5 *
 АГП-18.04 (ЗИЛ-508.10-8V-6,0-150-5M)    ЗИЛ-43662     39,3 Б         <*>
 АГП-22 (ЗИЛ-508.10-8V-6,0-150-5M)       ЗИЛ-431412    40,2 Б         <*>
 АГП-22.04 (Д-243ММЗ-4L-4,75-81-5M)      ЗИЛ-431412    20,5 Д         <*>
 АП-17                                    ГАЗ-53А       32,0          3,5 *
 АПК-30                                  Урал-375       66,0          5,0 *
 АТ-53Г                                   ГАЗ-53А       27,5          3,5 *
 ВИ-23                                    ЗИЛ-130       35,0          4,0 *
 ВС-18 МС                                ГАЗ-52-03      27,5          3,0 *
 ВС-22 (ЗИЛ-508.10-8V-6,0-150-5M)         ЗИЛ-131      48,5 Б         <*>
 ВС-22 МС                                 ЗИЛ-130       38,5          4,0 *
 ВС-26 МС                                 ЗИЛ-130       39,5          4,0 *
 ГВГ                                       ГАЗ-51       26,5          3,0 *
 МШТС-2А                                  ЗИЛ-157,      50,0          3,5 *
                                        ЗИЛ-157 1С
 МШТС-3А                                  ЗИЛ-130       41,4          4,0 *
 СПО-15, -15М                            Урал-375       77,5          5,0 *
 ТВ-1                                      ГАЗ-51       26,5          3,0 *
 ТВ-1                                      ГАЗ-52       25,0          3,0 *
 ТВ-1                                      ГАЗ-53,      30,5          3,0 *
                                           ГАЗ-53Ф
 ТВ-2                                    ГАЗ-52-03      26,0          3,0 *
 ТВ-23                                    ЗИЛ-131       46,0          4,0 *
 ТВГ-15                                   ГАЗ-51А       27,0          3,0 *
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

15.2. Установки бурильные

┌─────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────┬─────────────┐
│       Модель специального или       │   Базовая   │ Норма на  │  Норма на   │
│   специализированного автомобиля    │   модель    │  пробег   │   работу    │
│                                     │             │автомобиля,│оборудования,│
│                                     │             │ л/100 км  │     л/ч     │
├─────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│                  1                  │      2      │     3     │      4      │
└─────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────┴─────────────┘
 АВБ-2М                                   ГАЗ-66        31,0          8,0 *
 БКГМ-63АН                                ГАЗ-53        31,0          7,5 *
 БКМА-1/3,5                               ЗИЛ-130       37,0         12,0 *
 БМ-202А, -202 (БКГМ-66-2)                ГАЗ-66А       31,0          8,0 *
 БМ-302А, -32 (БКГМ-66-3)                 ГАЗ-66        31,0          8,0 *
 БМ-802С                                 КрАЗ-257       54,5          8,0 *
 ЛБУ-50                                   ЗИЛ-157К      44,5          8,0 *
 МРК-1А                                   ЗИЛ-157       46,0          8,0 *
 МРК-3А                                   ЗИЛ-131       46,0          8,0 *
 МРКА-690А                                ЗИЛ-130       42,0         12,0 *
 ОБУДМ-150 343                            ЗИЛ-157       48,0          8,0 *
 ОБУЭ-150 ЗИВ                             ЗИЛ-157К      44,5          8,0 *
 УРБ-2А                                   ЗИЛ-157К      47,5          8,0 *
 УРБ-16                                   ЗИЛ-157К      45,5          8,0 *
 УРБ-50М                                  ГАЗ-66        32,0          8,0 *
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

15.3. Установки дезинфекционные

┌─────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────┬─────────────┐
│       Модель специального или       │   Базовая   │ Норма на  │  Норма на   │
│   специализированного автомобиля    │   модель    │  пробег   │   работу    │
│                                     │             │автомобиля,│оборудования,│
│                                     │             │ л/100 км  │     л/ч     │
├─────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│                  1                  │      2      │     3     │      4      │
└─────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────┴─────────────┘
 ДУК-1                                    ГАЗ-51        23,0          6,0 *
 ДУК-1                                    ГАЗ-63        27,0          6,0 *
 ДУК-2                                    ГАЗ-51        23,0         16,0 *
 ОТВ-1                                    ГАЗ-51        23,0          6,0 *
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

15.4. Кабелеукладчики

┌─────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────┬─────────────┐
│       Модель специального или       │   Базовая   │ Норма на  │  Норма на   │
│   специализированного автомобиля    │   модель    │  пробег   │   работу    │
│                                     │             │автомобиля,│оборудования,│
│                                     │             │ л/100 км  │     л/ч     │
├─────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│                  1                  │      2      │     3     │      4      │
└─────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────┴─────────────┘
 КМ-2М                                     ГАЗ-63        30,0         7,0 *
 П-3229                                    ЗИЛ-130       37,0        10,0 *
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

15.5. Кинопередвижки

┌─────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────┬─────────────┐
│       Модель специального или       │   Базовая   │ Норма на  │  Норма на   │
│   специализированного автомобиля    │   модель    │  пробег   │   работу    │
│                                     │             │автомобиля,│оборудования,│
│                                     │             │ л/100 км  │     л/ч     │
├─────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│                  1                  │      2      │     3     │      4      │
└─────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────┴─────────────┘
 Автокинопередвижка АФВ-51-2               ГАЗ-51А      24,0          5,0 *
 Автокинопередвижка АМ-2                   УАЗ-452      18,0          4,0 *
 Автоклуб Г1А1 "Кубань"                    ГАЗ-52       28,0          1,0 *
 Автоклуб Г1А2 "Кубань"                    ГАЗ-53А      30,0          1,0 *
 Автоклуб "Уралец"                         ГАЗ-53А      30,0          1,0 *
 "Кубанец 1А"                              УАЗ-452      18,0          1,0 *
 Передвижной театр и кино                  ГАЗ-51       24,0          1,0 *
 Передвижной театр и кино                  ГАЗ-52       28,0          1,0 *
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

15.6. Компрессоры

┌─────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────┬─────────────┐
│       Модель специального или       │   Базовая   │ Норма на  │  Норма на   │
│   специализированного автомобиля    │   модель    │  пробег   │   работу    │
│                                     │             │автомобиля,│оборудования,│
│                                     │             │ л/100 км  │     л/ч     │
├─────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│                  1                  │      2      │     3     │      4      │
└─────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────┴─────────────┘
 АПКС-6                                   ЗИЛ-130       33,0          9,0 *
 ПКС-5                                    ЗИЛ-164       33,0         11,0 *
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

15.7. Краны автомобильные

┌─────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────┬─────────────┐
│       Модель специального или       │   Базовая   │ Норма на  │  Норма на   │
│   специализированного автомобиля    │   модель    │  пробег   │   работу    │
│                                     │             │автомобиля,│оборудования,│
│                                     │             │ л/100 км  │     л/ч     │
├─────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│                  1                  │      2      │     3     │      4      │
└─────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────┴─────────────┘
 АК-5                                     ЗИЛ-130       38,0          5,0 *
 АК-75, -75В                              ЗИЛ-130,      40,0          6,0 *
                                         ЗИЛ-431412
 АК-75                                    ЗИЛ-164       39,0          6,0 *
 ГКМ-5                                    ЗИЛ-130       38,0          5,0 *
 ГКМ-5                                    ЗИЛ-164       39,0          6,0 *
 ГКМ-6,5                                  МАЗ-500       30,5          5,5 *
 К-2,5-12, -2,5-13                        ГАЗ-51А       26,5          4,5 *
 К-46                                     ЗИЛ-130       38,0          5,0 *
 К-51                                     МАЗ-200       34,0          5,0 *
 К-51М                                    МАЗ-500       33,0          6,0 *
 К-64                                     МАЗ-500       31,0          5,0 *
 К-67                                     МАЗ-500       30,5          5,0 *
 К-68, -69, -69А                          МАЗ-200       34,0          5,0 *
 К-104                                   КрАЗ-257       55,0          6,0 *
 К-104                                   КрАЗ-219       62,0          6,0 *
 К-162 (КС-4571А)                         КрАЗ-258      52,0          8,4 *
 К-162 (КС-4561), -162С                   КрАЗ-257      59,0          8,8 *
 КС-1561, -1562, -1562А                   ГАЗ-53А       33,0          5,0 *
 КС-1571                                 ГАЗ-53-12      32,0          5,0 *
 КС-2561, -2561Д, -2561Е, -2561К,        ЗИЛ-130,       40,0          6,0 *
 2561К1, -2571                          ЗИЛ-431412

 КС-2573                                Урал-43202      38,0          6,0 *
 КС-3561                                  МАЗ-500       33,0          6,0 *
 КС-3561А, -3562, -3562А                  МАЗ-500А      33,0          6,0 *
 КС-35628                                 МАЗ-5334      33,0          6,0 *
 КС-3574 (КамАЗ-740-8V-10,85-220-5M)     Урал-5557     46,0 Д         <*>
 КС-3574 (ЯМЗ-236-6V-11,15-184-5M)       Урал-5557     45,0 Д         <*>
 КС-3575                                 ЗИЛ-133ГЯ      33,0          6,0 *
 КС-4561А, -4561АХЛ                       КрАЗ-257      56,0          8,8 *
 КС-4571                                  КрАЗ-257      52,0          8,4 *
 КС-4572                                КамАЗ-53213     31,0          6,0 *
 КС-4576 (ЯМЗ-238М-8V-14,86-240-5M)       КрАЗ-250     57,0 Д         <*>
 КС-5479 (ЯМЗ-238Д-8V-14,86-330-8M)      МЗКТ-8006     40,0 Д         <*>
 КС-55713 (ЯМЗ-238М-8V-14,86-240-5M)     Урал-4320     55,8 Д         <*>
 КС-5573                                 МАЗ-7310      125,0         18,0 *
 ЛАЗ-690                                 ЗИЛ-130,       37,0          5,5 *
                                          ЗИЛ-164
 МКА-10Г                                  МАЗ-500       33,0          5,0 *
 МКА-10М                                  МАЗ-200       38,0          5,5 *
 МКА-10М                                  МАЗ-500       34,0          5,0 *
 МКА-16                                  КрАЗ-257       57,0          8,8 *
 МСК-87 (ЗИЛ-508.10-8V-6,0-150-5M)        ЗИЛ-130      44,0 Б         <*>
 СМК-7                                    МАЗ-200       34,0          5,0 *
 СМК-10                                   МАЗ-500       34,0          5,0 *

 КС-45717К-1                            КамАЗ-53229    37,5 Д         <*>
 (КамАЗ-740.11-8V-10,85-240-10M)
 КС-55713-4                             КамАЗ-53228N   44,6 Д         <*>
 (КамАЗ-740.13-8V-10,85-260-5M)
 КС-55729                                МАЗ-630303    44,3 Д         <*>
 (ЯМЗ-236БЕ-6V-11,15-250-8M)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

15.8. Лаборатории на автомобилях

┌─────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────┬─────────────┐
│       Модель специального или       │   Базовая   │ Норма на  │  Норма на   │
│   специализированного автомобиля    │   модель    │  пробег   │   работу    │
│                                     │             │автомобиля,│оборудования,│
│                                     │             │ л/100 км  │     л/ч     │
├─────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│                  1                  │      2      │     3     │      4      │
└─────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────┴─────────────┘
 АВП-39231                               ГАЗ-66-11      32,0           - *
 Дор. лаб.                               ГАЗ-33023     17,5 Б          -
 (ЗМЗ-402.10-4L-2,445-100-5M)
 КСП-2001                                ГАЗ-66-11      32,0           - *
 КСП-2002                                ГАЗ-66-11      32,5           - *
 Контр.-вес. лаб.
 (УМЗ-4215CO-4L-2,89-110-5M)             ГАЗ-2705      17,5 Б          -
 ЛКДП-39521                              ГАЗ-66-11      32,5           - *
 Мод. 39121                             УАЗ-3151201     17,0           - *
 Мод. 3914                              УАЗ-220601      18,0           - *
 ОМС-2                                    ГАЗ-51        25,5          3,0 *
 ППЗК-3924                               ГАЗ-66-11      32,0           - *
 ППЗК-3928                               ПАЗ-672М       39,0           - *
 ЭТЛ-10                                   ГАЗ-51        25,5          5,0 *
 ЭТЛ-10                                   ГАЗ-53        30,0          5,0 *
 ЭТЛ-35-01                                ГАЗ-51        25,0          4,0 *
 ЭТЛ-35-01                                ГАЗ-63        29,0          4,0 *
 Мод. 2811-000001-04 (дор. лаб.)
 (УМЗ-421500-4L-2,89-89-5M)              ГАЗ-2705      18,3 Б          -
 (УМЗ-421500-4L-2,89-89-5M)              ГАЗ-2705      18,3 Б          -
 Мод. 2977 (лаб.)
 (ЗМЗ-40522-4L-2,464-140-5M)             ГАЗ-2705      16,8 Б          -
 Дор. лаб. (УМЗ-4215СР-4L-2,89-96-5M)    ГАЗ-2705      19,0 Б          -
 Автолаб. (ЗМЗ-40630C-4L-2,3-1 10-5M)    ГАЗ-27057     17,7 Б          -
 Лаб. (ЗМЗ-40630-4L-2,3-98-5M)           ГАЗ-27057/    18,4 Б          -
                                         АЛ-28510А
 Дор. лаб. (ЗМЗ-4063-4L-2,3-98-5M)       ГАЗ-32217     17,6 Б          -
 РЭ лаб. (Д-245.7-4L-4,75-117-5M)        ГАЗ-33081     16,5 Д          -
 ГАЗ-38473-0000010 (дор. лаб.)
 (УМЗ-421500-4L-2,89-89-5M)              ГАЗ-2705      17,5 Б          -
 ВЛ2 (ЗИЛ-508.10-8V-6,0-150-5M)         ЗИЛ-433362     44,5 Б          -
                                            ВЛ2
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

15.9. Лебедки на шасси автомобилей

┌─────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────┬─────────────┐
│       Модель специального или       │   Базовая   │ Норма на  │  Норма на   │
│   специализированного автомобиля    │   модель    │  пробег   │   работу    │
│                                     │             │автомобиля,│оборудования,│
│                                     │             │ л/100 км  │     л/ч     │
├─────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│                  1                  │      2      │     3     │      4      │
└─────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────┴─────────────┘
                                          ГАЗ-63           -         3,0 *
                                          ЗИЛ-131          -         5,0 *
                                         ЗИЛ-157К          -         4,0 *
                                        КамАЗ-5320                   3,0 *
                                         КрАЗ-257          -         5,0 *
                                          МАЗ-200          -         3,0 *
                                          МАЗ-500          -         3,0 *
                                         САЗ-3502          -         4,0 *
                                         Урал-375          -         6,0 *
                                         Урал-4320         -         3,0 *
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

15.10. Мастерские на автомобилях

┌─────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────┬─────────────┐
│       Модель специального или       │   Базовая   │ Норма на  │  Норма на   │
│   специализированного автомобиля    │   модель    │  пробег   │   работу    │
│                                     │             │автомобиля,│оборудования,│
│                                     │             │ л/100 км  │     л/ч     │
├─────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│                  1                  │      2      │     3     │      4      │
└─────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────┴─────────────┘
 АВМ-1                                    ГАЗ-51        25,0         3,5 *
 АТ-63                                    ГАЗ-53А       26,0         3,5 *
 АТУ-А                                    ГАЗ-51        25,0         4,0 *
 АТУ-А                                    ГАЗ-63        27,0         4,0 *
 ГОСНИТИ-2                                ГАЗ-51        25,0         4,0 *
 ГОСНИТИ-2                                ГАЗ-63        29,5         4,0 *
 ЛВ-8А (Т-142Б)                           ЗИЛ-131       52,0         4,0 *
 Мод. 39011                              ГАЗ-52-01      25,0         3,5 *
 Мод. 39021                              ГАЗ-66-11      30,0         4,0 *
 Мод. 39031                              ГАЗ-66-11      31,0         4,0 *
 Автомастер.
 (Д-245.7Е2-4L-4,75-117-5M)              ГАЗ-33081     20,3 Д         <*>
 ГАЗ-4795-10-33
 (Д-245.7-4L-4,75-117-5M)                ГАЗ-33081     18,9 Д         <*>
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

15.11. Погрузчики

┌─────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────┬─────────────┐
│       Модель специального или       │   Базовая   │ Норма на  │  Норма на   │
│   специализированного автомобиля    │   модель    │  пробег   │   работу    │
│                                     │             │автомобиля,│оборудования,│
│                                     │             │ л/100 км  │     л/ч     │
├─────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│                  1                  │      2      │     3     │      4      │
└─────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────┴─────────────┘
 4000М                                                  27,5         5,0 *
 4001                                                   38,0         5,0 *
 4003, 4006                                             40,0         6,0 *
 4008                                                   54,0         6,0 *
 4008М     двигатель ЗИЛ-120                            46,5         6,0 *
 4008М     двигатель ЗИЛ-130                            54,5         6,0 *
 4009                                                   54,0         6,0 *
 4013                                                   27,5         5,0 *
 4014                                                   40,0         5,0 *
 4016                                                   43,0         5,0 *
 4018                                                   33,0         5,0 *
 4020                                                   12,0         2,5 *
 4022-01                                                18,0         3,0 *
 4028                                                   53,5         6,0 *
 4043, 4043М                                            28,0         5,0 *
 4045, 4045М, 4046                                      40,0         6,0 *
 4049                                                   45,0         5,0 *
 4055М                                                  31,0         5,5 *
 4063                                                   28,0         5,0 *
 4065                                                   29,0         5,0 *
 4070                                                   54,5         6,0 *
 4081                                                   29,5         5,0 *
 4091                                                   13,0         2,5 *
 40912                                                  18,0         2,0 *
 4092                                                   20,0         3,0 *
 4312-01                                                33,0         6,0 *
 7806                                                   73,5         6,0 *
 7806     двигатель ЯМЗ-238                             110,0        6,0 *
 ВК-10                                                  30,0         5,5 *
 УП-66                                                  33,0         5,5
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

15.12. Автомобили пожарные

┌──────────────────────────┬────────────┬───────────────────────────────────────────┐
│ Модель специального или  │  Базовая   │       Норма расхода жидкого топлива       │
│   специализированного    │   модель   ├─────────────┬─────────────┬───────────────┤
│        автомобиля        │            │  на пробег  │ при работе  │  при работе   │
│                          │            │ автомобиля  │  двигателя  │  двигателя в  │
│                          │            │  л/100 км   │  со спец.   │ стационарном  │
│                          │            │             │ агрегатами  │    режиме     │
│                          │            │             │ <1>, л/мин. │ без нагрузки, │
│                          │            │             │             │     л/мин.    │
├──────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤
│            1             │     2      │      3      │      4      │       5       │
└──────────────────────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴───────────────┘
 АЦ-30 (53А) мод. 106Б         ГАЗ-53А      32,00            -            0,110
 АЦ-2,9-30 (53А) мод. 106В     ГАЗ 53-12    33,00            -            0,110
 АЦ-30 (53-12) мод. 106Г       ГАЗ 53-12    33,50            -            0,110
 АЦ-30 (3307) мод. 226         ГАЗ-3307     33,50            -            0,110
 АЦ-10 (53-12) упрощенная      ГАЗ-53-12    33,50         0,200           0,110
 АЦ-10 (3307) упрощенная       ГАЗ-3307     33,50         0,200           0,110
 АЦ-30 (66) мод. 146           ГАЗ-66       34,00         0,275           0,110
 АЦЛ-30 (66)
 мод. 147А, 147-01             ГАЗ-66       34,00         0,275           0,110
 АЦ-30 (66) мод. 184, 184А     ГАЗ-66       33,50         0,275           0,110
 АЦ 0,8-4(5301ФБ)
 мод. ПМ-541                  ЗИЛ-5301      22,00         0,200           0,060
                              ФБ 4 x 4
 АЦ 1,5-30/2(5301)
 мод. 2-ММ                    ЗИЛ-5301      18,50         0,220           0,060
                               4 x 2
 АЦ 1,5-40/4 (5301)           ЗИЛ-5301      18,50         0,220           0,060
 АЦ 2-4(5301) ПМ-542,
 АЦ 1,820(5301)               ЗИЛ-5301      19,00         0,200           0,060
 АЦ-40 (130)-63А              ЗИЛ-130       40,50         0,330           0,150
 АЦ-40 (130) мод. 63Б         ЗИЛ-130       41,50         0,330           0,150
 АЦ-40 (431412) мод. 63Б     ЗИЛ-431412     41,50         0,330           0,150
 АЦ 2,5-40 (4333) ПМ-540      ЗИЛ-4333      41,50         0,330           0,150
 АЦ 3,0-40/4 (433104)         ЗИЛ-4331      33,00         0,250           0,110
 АЦ-3,0-40 (433104),
 АЦ-40 (433104) 001-ММ        ЗИЛ-4331      33,00         0,240           0,110
 АЦ 4-40 (433104) мод. 540А   ЗИЛ-4331      33,00         0,240           0,110
 АЦ-40 (433362)               ЗИЛ-4333      41,50         0,330           0,150
 АЦ-20/200 (433104)           ЗИЛ-4331      32,50         0,250           0,110
 АЦ-40 (131) мод. 42Б         ЗИЛ-131       51,50         0,330           0,150
 АЦ-40 (131) мод. 137, 137А   ЗИЛ-131       51,00         0,330           0,150
 АЦ-40 (131) мод. 153         ЗИЛ-131       52,00         0,330           0,150
 АЦ-40/3(131С) мод. 153А      ЗИЛ-131С      51,00         0,330           0,150
 АЦ-40 (131) мод. 1-ЧТ        ЗИЛ-131       51,00         0,330           0,150
 АЦ 2,5-40 (131Н) мод. 6-ВР   ЗИЛ-131Н      51,00         0,330           0,150
 АЦ-40 (133ГЯ) мод. 181А     ЗИЛ-133ГЯ       35,0         0,250           0,150
 ТЛФ-2200 Розенбауэр АЦ-2,0
 -40/4(4331-04)               ЗИЛ-4331      33,00         0,250           0,150
 АЦ-40 (133Г1) мод. 181      ЗИЛ-133Г1      54,50         0,330           0,150
 АЦ-40 (375)Ц1 мод. 102А      Урал-375      64,50         0,360           0,200
 АЦ 3-40/4 (4325) мод. 3-ПС  Урал-4320      39,00         0,250           0,150
 АЦ-40 (43202) мод. 1-ПС     Урал-43202     40,50         0,250           0,150
 АЦ 6,0-40 (5557)            Урал-5557      44,50         0,330           0,200
 АЦП 6/6-40 (55571-10)       Урал-5557      42,00         0,250           0,150
 АЦ 8,0-40 (5557)            Урал-5557      47,00         0,330           0,200
 АЦП 8/6-40 (55571-30)       Урал-5557      47,50         0,330           0,200
 АЦ 8,0-40/4 (4320)          Урал-4320      46,00         0,250           0,150
 АЦП 9/3-40 (55571-30)       Урал-5557      50,30         0,330           0,200
 АЦ-40 (43202) мод. ПМ 102Б  Урал-43202     40,50         0,250           0,150
 АЦ-4/40 (5557)ИР мод. 002   Урал-5557      42,50         0,330           0,200
 АЦП-40-6/3 (5557-10)        Урал-5557      43,00         0,250           0,150
 АЦПС-6/6-40 (55570)         Урал-5557      43,00         0,330           0,150
 АЦПА-9/3-60 (4320-30)       Урал-4320      42,00         0,300           0,150
 АЦ 3-40 (4326) мод. ПМ-536  КамАЗ-43101    35,00         0,250           0,150
 АЦ-40 (43101) мод. 001-ИР   КамАЗ-43101    39,00         0,250           0,150
 АЦЛ 3-40-17 (4925)
 мод. 537                    КамАЗ-4925,    39,50         0,250           0,150
                                43101
 АЦ 5-40 (4925)
 мод. ПМ-536                 КамАЗ-4925,    39,50         0,250           0,150
                                43101
 АЦ 5,0-40 (4310)            КамАЗ-43101    40,00         0,250           0,150
 мод. ПМ-524
 АЦ-6-40/4 (53211)
 мод. ТЛФ 6500 Розенбауер    КамАЗ-53211    40,00         0,250           0,150
 ТЛФ 6500 АЦ6,0-40/4
 (53211) мод. 1-ДД           КамАЗ-53211    44,50         0,250           0,150
 АЦ 7,0-40 (53213) мод. 524  КамАЗ-5320     39,00         0,250           0,150
 АЦ 7-40/4 (53213)           КамАЗ-5320     39,00         0,250           0,150
 АЦ-40/4 (53211) мод. 240    КамАЗ-53212    39,00         0,250           0,150
 АЦ-ТЛФ Магирус-Дойц          Магирус-      32,00         0,300           0,200
                                Дойц
 АЦ-7-40 (53229) мод. 524    КамАЗ-5320     39,00         0,250           0,150
 АВ-40 (43202) мод. 187,
 АЦ-40
 (43202) мод. 187            Урал-43202     41,00         0,250           0,150
 АВ-20 (53213)               КамАЗ-53213    44,50         0,250           0,150
 АА-40 (131) мод. 139          ЗИЛ-131      50,50         0,330           0,150
 АА-40 (43105) мод. 189      КамАЗ-43105    40,00         0,250           0,150
 АА-60 (7313) мод. 160.01     МАЗ-7313,     110,00        0,400           0,200
                               7310
 АН-40(130Е) мод. 127         ЗИЛ-130Е      39,00         0,330           0,150
 АНР-40(130) мод. 127А        ЗИЛ-130,      38,50         0,330           0,150
                               4314
 АНР-40(431410) мод. 127Б    ЗИЛ-431410     38,50         0,330           0,150
 АР-2(131) мод. 133            ЗИЛ-131      50,00         0,330           0,150
 АР-2(43101)ПМ               КамАЗ-43101    35,50         0,250           0,150
 АР-2(43105) мод. 215        КамАЗ-43105    40,00         0,250           0,150
 ПНС-110(131)
 мод.131, 131А                 ЗИЛ-131       50,5           -             0,150
                              (для дв.                    1,100           0,350
                               2Д-12Б)
 АП-3(130) мод. 148А           ЗИЛ-130      41,00           -             0,150
 АП-4(43105) мод. 222        КамАЗ-43105    40,50           -             0,150
 АП-5(53213) мод. 196        КамАЗ-53213    38,00           -             0,150
 АКТ-0,5/0,5(66) мод. 207      ГАЗ-66       33,00         0,275           0,110
 АКТ-3/2,5(133ГЯ) мод. 197    ЗИЛ-133ГЯ     38,50         0,250           0,200
 АГВТ-150(375) мод. 168       Урал-375      65,00         0,350           0,200
 АГВТ-100(131) мод. 141        ЗИЛ-131      49,50         0,330           0,150
 АЛ-30(131) мод. 21 и 22       ЗИЛ-131      49,00         0,250           0,150
 АЛ-30(131) мод. ПМ-506В       ЗИЛ-131      49,00         0,250           0,150
 АЛ-30(43105) мод. ПМ-512    КамАЗ-43105    40,50         0,200           0,150
 АЛ-30(4310) мод. ПМ-512     КамАЗ-43101    39,00         0,200           0,150
 АЛ-45(257) мод. ПМ-109       КрАЗ-257      48,50         0,350           0,200
 АЛ-50 Магирус-Дойц           Магирус-      52,00         0,350           0,150
                                Дойц
 АЛ-50(53229)                КамАЗ-5320     44,50         0,250           0,150
 АЛ-37(53212)                 КамАЗ-5320    37,00         0,250           0,150
 АКП-30(53213)
 мод. ПМ-509А                 КамАЗ-53213   41,50         0,200           0,110
 АКП-30(53213) мод. 509Б      КамАЗ-53213   41,50         0,200           0,110
 КП-Бронто-330(53213)         КамАЗ-53213   45,00         0,200           0,110
 АПТ-26(4310)
 подъем. телескоп.            КамАЗ-4310    39,00         0,200           0,150
 АТСО-20(375) мод. 114        Урал-375      61,00         0,360           0,200
 АСО-12(66) мод. 90А          ГАЗ-66        32,50         0,200           0,110
 АСО-8(66)                    ГАЗ-66        33,50         0,180           0,110
 АСО-(672), АГ-(672)          ПАЗ-672       36,00         0,200           0,110
 АСО-20(3205)                 ПАЗ-3205      36,00         0,200           0,110
 АТСО-20(43101)               КамАЗ-43101   36,00         0,200           0,150
 АТ-3(131) мод. Т2            ЗИЛ-131       50,00         0,350           0,150
 АГ-12(3205), АГ(3205)        ПАЗ-3205      36,00         0,200           0,110
 АГ-24(130) мод. 198          ЗИЛ-130       39,00         0,330           0,150
 АД 45/20(3302)               ГАЗ-3302      19,00         0,160           0,080
 АД-80/1200(66-11)            ГАЗ-66-11     32,50         0,200           0,110
 АД-90(66) мод. 187           ГАЗ-66        33,00         0,200           0,110
 АШ-5(452) мод. 79Б           УАЗ-452       18,00           -             0,060
 АШ-5(452) мод. 79А           УАЗ-3741      18,00           -             0,060
 АШ-5(22034)                  РАФ-22034     16,50           -             0,060
 АШ-5(39620)                  УАЗ-3962,     19,00           -             0,060
                               37411
 АШ-6(3205)                   ПАЗ-3205      36,00           -             0,110
 АЛП-5(3962)                  УАЗ-3962      19,00           -             0,060
 АЛП-6(452) мод. 173          УАЗ-452       18,00           -             0,060
 АЛП-30(66-11)
 лесопатрульный автом.        ГАЗ-66-11     33,00         0,275           0,110
 8ТЗ11(131)                    ЗИЛ-131      50,00         0,275           0,150
 АСА-4(3302) мод. 541         ГАЗ-3302      19,00         0,160           0,080
                              Газель
 АСА-16(43101)                КамАЗ-43101   39,50         0,250           0,150
 АСА-4(131)                   ЗИЛ-131       50,00         0,330           0,150
 АСА-20(4310) мод. 523        КамАЗ-43101   38,00         0,250           0,150
 АПРСС-3(3962)                УАЗ-3962      19,00           -             0,060
 АСП(2131)                     ВАЗ-2131     13,90           -             0,150
                              "Нива" 4 x 4
 АСМЛ-41 авар.-спас. автом.    ВАЗ          13,90           -             0,150
 АПС-41 авар.-спас. машина     ВАЗ          13,90           -             0,150
 АПП-2(3302) мод. 002         ГАЗ-3302      19,00         0,160           0,080
 АПП-05(3302) мод. 003        ГАЗ-3302      19,00           -             0,080
 УКС-400В-131                 ЗИЛ-131       50,00           -             0,150
 АА-5,3/40-50/3(4310)        КамАЗ-43101    41,00         0,330           0,150
 Бронто F-52 HDT              Бронто        52,00         0,390           0,150
 КП-Бронто-Скай-Лифт-50       Бронто        63,00         0,260           0,280
                              (SISU)
 КП Бронто-50-2Т1              Бронто       52,00         0,200           0,110
 АЛ ДЛК-53 Мерседес-Бенц       Мерседес-    65,00         0,435           0,150
                                Бенц
 АВ-20 (КамАЗ-740.10-8V-
 10,85-210-5M)                  КамАЗ-      37,0 Д          <*>            <*>
                               532130
 АЦ-3.0-40 (ЗИЛ-508.10-8V-
 6,0-150-5M                     ЗИЛ-4334    39,6 Б          <*>            <*>
 АЦП-40-6/3 (ЯМЗ-236М2-6V-
 11,15-180-5M                    Урал-      34,4 Д          <*>            <*>
                                5557-10
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------
<1> Для пожарных автомобилей, у которых при работе специального агрегата функционирует счетчик пройденного пути спидометра, норма расхода жидкого топлива не устанавливается.
Учет расхода топлив в этом случае производится по показанию спидометра и норме расхода жидкого топлива на 100 км пробега.

15.13. Автомобили-битумовозы

┌────────────────────────┬────────────┬─────────────────────────────────────┐
│Модель специального или │  Базовая   │    Норма расхода жидкого топлива    │
│  специализированного   │   модель   ├───────────┬───────────┬─────────────┤
│       автомобиля       │            │ на пробег │  на 1 ч.  │   на 1 ч.   │
│                        │            │автомобиля │  работы   │   работы    │
│                        │            │ л/100 км  │ битумного │подогревателя│
│                        │            │           │ насоса, л │ цистерны, л │
├────────────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│           1            │     2      │     3     │     4     │      5      │
└────────────────────────┴────────────┴───────────┴───────────┴─────────────┘
 Д-642                     ЗИЛ-130В1      37,5         8,0        3,0 *
 ДС-10(Д-351)               КрАЗ-258      51,0        10,0        3,5 *
 ДС-39А (Д-640А)            ЗИЛ-130       34,5         8,0        3,0 *
 ДС-41А (Д-642А)           ЗИЛ-130В1      38,0         8,0        3,0 *
 ДС-53А (Д-722А)           ЗИЛ-130В1      41,0         8,0        3,0 *
 ДС-96                     ЗИЛ-130В1      38,5         8,0        3,0 *
 МВ-16                      ГАЗ-53А       32,0         6,0        2,5
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

15.14. Автомобили-гудронаторы

┌────────────────────────┬────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Модель специального или │  Базовая   │    Норма расхода жидкого топлива     │
│  специализированного   │   модель   ├───────────┬────────────┬─────────────┤
│       автомобиля       │            │ на пробег │   на 1 ч.  │   на 1 ч.   │
│                        │            │автомобиля │   работы   │   работы    │
│                        │            │ л/100 км  │гудронатора,│  битумного  │
│                        │            │           │     л      │  насоса, л  │
├────────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│           1            │     2      │     3     │     4      │      5      │
└────────────────────────┴────────────┴───────────┴────────────┴─────────────┘
 Д-164А                     МАЗ-500       31,5          6,0          8,0 *
 Д-251А                     ЗИЛ-164       34,0         10,0          8,0 *
 Д-640А (ДВ-39А)           ЗИЛ-130В1      34,5         10,0          8,0 *
 Д-642 (ДС-53А)            ЗИЛ-130В1      40,5         10,0          8,0
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

15.15. Автомобили-самопогрузчики

┌───────────────────────────┬────────────┬───────────────────────────────────┐
│    Модель специального    │  Базовая   │   Норма расхода жидкого топлива   │
│  или специализированного  │   модель   ├────────────────────┬──────────────┤
│        автомобиля         │            │     на пробег      │на погрузку и │
│                           │            │     автомобиля     │   разгрузку  │
│                           │            │      л/100 км      │   комплекта  │
│                           │            │                    │контейнеров, л│
└───────────────────────────┴────────────┴────────────────────┴──────────────┘
 А-130Ф, -853                  ГАЗ-53-12          27,0              2,1 *
 НИИАТ П-404                    ГАЗ-53А           28,0              4,2 *
 У-77                          ГАЗ-52-04          25,0              2,2 *
 У-77                           ГАЗ-53А           28,0              2,3 *
 ЦПКТБ-А130, -А130Ф             ГАЗ-53А           28,0              2,3 *
 ЦПКТБ-А130В1                  ЗИЛ-130В1          37,5              2,2 *
 ЦПКТБ-А133                    ЗИЛ-133ГЯ          27,0              3,0 *
 ЦПКТБ-А53213                 КамАЗ-53213         27,0              3,0 *
 4030П                         ГАЗ-53-04          25,0              2,5 *
 4030П                          ГАЗ-53А           28,0              3,0 *
 4030П                         ЗИЛ-130АН          34,0              3,0
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

15.16. Автомобили-топливозаправщики и маслозаправщики

┌──────────────────────────┬─────────────┬────────────────────────────────┐
│   Модель специального    │   Базовая   │ Норма расхода жидкого топлива  │
│ или специализированного  │   модель    ├──────────────┬─────────────────┤
│        автомобиля        │             │  на пробег   │ на заполнение и │
│                          │             │  автомобиля  │   слив одной    │
│                          │             │   л/100 км   │   цистерны, л   │
├──────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│            1             │      2      │      3       │        4        │
└──────────────────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────────┘
 АВЗ-50                        ГАЗ-51А         24,0           2,0 *
 АТЗ-2,2-51А                   ГАЗ-51А         25,0           2,0 *
 АТЗ-3-157К                    ЗИЛ-157К        40,0           3,0 *
 АТЗ-3,8-53А                   ГАЗ-53А         27,0           3,0 *
 АТЗ-3,8-130                   ЗИЛ-130         33,0           3,0 *
 АТМЗ-4,5-375                 Урал-375         53,0           4,0 *
 АЦТММ-4-157К                  ЗИЛ-157К        40,0           3,0 *
 ЛВ-7 (МА-4А)                  ЗИЛ-131         43,0           3,0 *
 МЗ-51М                        ГАЗ-51А         24,0           2,0 *

 МЗ-66, -66-01, -66А-01         ГАЗ-66         30,0           2,4 *
 МЗ-3904                        ГАЗ-63         28,0           2,2 *
 Мод. 4611                    ЗИЛ-495710       33,5           3,0 *
 Т-8-255Б                     КрАЗ-255Б        44,0           4,0 *
 ТЗ-7,5-500А                   МАЗ-500А        26,0           3,0 *
 ТЗ-500                        МАЗ-500         25,0           3,0 *
 3607                         ГАЗ-52-01        23,0           2,0 *
 3608 (АТЗ-2,4-52)            ГАЗ-52-01        23,5           2,0 *
 3609                         ГАЗ-52-04        23,0           2,0 *
 АТЗ-124320 (ЯМЗ-236НЕ2-
 6V-11,15-230-5M)             УРАЛ-4320       34,9 Д          <*>
 АТЗ-56132 (КамАЗ-740.10-
 8V-10,85-210-5M)            КамАЗ-53212      30,9 Д          <*>
 АТЗ-56142 (ЯМЗ-238М2-
 8V-14,86-240-5M)            МАЗ-5337-041     30,6 Д          <*>
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

15.17. Автомобили-цистерны

┌──────────────────────────┬─────────────┬────────────────────────────────┐
│   Модель специального    │   Базовая   │ Норма расхода жидкого топлива  │
│ или специализированного  │   модель    ├──────────────┬─────────────────┤
│        автомобиля        │             │  на пробег   │ на заполнение и │
│                          │             │  автомобиля  │   слив одной    │
│                          │             │   л/100 км   │ цистерны <1>, л │
├──────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│            1             │      2      │      3       │        4        │
└──────────────────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────────┘
 АВВ-2М                        ГАЗ-51А         22,0           2,0 *
 АВВ-3,6                    ГАЗ-53-12-01       25,5           3,0 *
 АВВ-3,6                       ГАЗ-53А         26,0           3,0 *
 АВВ-3,8                       ГАЗ-53А         26,0           3,0 *
 АВЦ-1,5-63                    ГАЗ-63          27,0           2,3 *
 АВЦ-1,7                       ГАЗ-66          29,0           2,3 *
 АЦ (Д-243ММЗ-
 4L-4,75-81-5M)               ГАЗ-53-12       15,7 Д          <*>
 АЦ(КамАЗ-740.11-
 8V-10,85-240-10M)            КамАЗ-53215     30,6 Д          <*>
 АЦ (ЯМЗ-238-8V-
 14,86-240-5M)               КамАЗ-5320       27,0 Д          <*>
 АЦ-1,9-51А, -2,0-51А         ГАЗ-51А         22,0           2,0 *
 АЦ-2,4-52                    ГАЗ-52-01        23,0           2,2 *
 АЦ-2,6-53Ф, -2,9-53Ф          ГАЗ-53Ф         22,0           2,0 *
 АЦ-2,6-355M                  Урал-355М        32,0           2,5 *
 АЦ-3,8-164А, -4-164А         ЗИЛ-164А         32,0           3,0 *
 АЦ-4,2-53А                    ГАЗ-53А         26,0           3,0 *
 АЦ-4,2-130                    ЗИЛ-130         32,0           3,5 *
 АЦ-4,3-130                    ЗИЛ-130         33,5           3,0 *
 АЦ-8-5334, -8-5435           МАЗ-5334         24,0           3,0 *
 АЦЛ-147                       ГАЗ-66          29,0           2,5 *
 АЦМ-2,6-355М                 Урал-355М        31,0           3,0 *
 АЦПТ-1,5                      ГАЗ-51А         23,0           2,0 *
 АЦПТ-1,7                      ГАЗ-66          30,0           3,0 *
 АЦПТ-1,9                      ГАЗ-51А         22,5           2,0 *
 АЦПТ-2,1                     ГАЗ-52-01        24,0           2,2 *
 АЦПТ-2,8                      ГАЗ-53А         26,0           3,0 *
 АЦПТ-2,8                      ЗИЛ-164         33,0           2,5 *
 АЦПТ-2,8-130                  ЗИЛ-130         33,0           3,0 *
 АЦПТ-3,3, -3,8                ГАЗ-53А         26,0           3,0 *
 АЦПТ-5,6, -5,7                МАЗ-500         25,5           3,0 *
 АЦПТ-6,2                     МАЗ-5335         25,5           3,0 *
 Мод. 46101                  Урал-43203        33,5           3,0 *
 Мод. 3613                    ГАЗ-5312         25,5           3,0 *
 ТСВ-6                         ЗИЛ-130         32,0           3,0 *
 ТСВ-7(ЗИЛ-508.10-
 8V-6,0-150-5M)              ЗИЛ-431418       36,5 Б          <*>
 АЦ-46123-011 (ЗИЛ-375-
 8V-7,0-180-5M)              ЗИЛ-433360       38,6 Б          <*>
 АЦ-7-4310 (КамАЗ-740.10-
 8V-10,85-210-10M)           КамАЗ-4310       30,7 Д          <*>
 АЦ-8.500 (ЯМЗ-238М2-
 8V-14,86-240-8M)              МАЗ-500        26,8 Д          <*>
 Г6 ОПА-5336 (ЯМЗ-
 238М2-8V-14,86-240-5M)       МАЗ-53366       29,3 Д          <*>
 Г6 ОПА-5336/1 (ЯМЗ-
 238ДЕ2-8V-14,86-330-9M)     МАЗ-533605-      31,4 Д          <*>
                                 241
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------
<1> Норма не применяется при наливе и сливе самотеком.

15.18. Автомобили-цементовозы и автобетоносмесители

┌───────────────────────────┬───────────────┬─────────────────────────────┐
│  Модель специального или  │    Базовая    │    Норма расхода жидкого    │
│    специализированного    │    модель     │           топлива           │
│        автомобиля         │               ├────────────┬────────────────┤
│                           │               │ на пробег  │ на загрузку и  │
│                           │               │ автомобиля │  обдув одной   │
│                           │               │  л/100 км  │  цистерны, л   │
├───────────────────────────┼───────────────┼────────────┼────────────────┤
│             1             │       2       │     3      │       4        │
└───────────────────────────┴───────────────┴────────────┴────────────────┘
 АБС-7 (КамАЗ-740.11-
 8V-10,85-240-10M)             КамАЗ-53225      29,4 Д          <*>
 БН-80-20                      КрАЗ-257Б1        50,0           5,0 *
 РП-1                           ЗИЛ-130В1        36,0           3,0 *
 С0571                          ЗИЛ-164А         36,5           3,0 *
 С-570А                         МАЗ-200В         32,0           3,0 *
 С-571                          ЗИЛ-164А         36,5           3,0 *
 С-571                          ЗИЛ-130В1        37,5           3,0 *
 С-942                          КрАЗ-258         41,0           5,0 *
 С-956                           ГАЗ-53Б         29,0           2,5 *
 С-1036Б                         МАЗ-500         27,0           4,5 *
 СБ-89                           ЗИЛ-130         35,0           3,0 *
 СБ-89Б1                       ЗИЛ-431412        35,0           3,0 *
 СБ-92                          КрАЗ-258         42,0           5,0 *
 СБ-92 (КамАЗ-740-
 8V-10,85-220-5M)              КамАЗ-55111      39,5 Д          <*>
 СБ-113                          ЗИЛ-130         33,0           3,0 *
 СБ-239 (КамАЗ-7403.10-
 8V-10,85-260-5M)              КамАЗ-6540       33,7 Д          <*> *
 ТЦ-2А (С-652А)                 КрАЗ-258Б        50,0           5,0 *
 ТЦ-3 (С-853), -3А (С-853А)     ЗИЛ-130В1        38,0           3,0 *
 ТЦ-4 (С-927)                   ЗИЛ-130В1        37,5           3,0 *
 ТЦ-6 (С-972)                   МАЗ-504А         29,0           4,5 *
 ТЦ-10                          ЗИЛ-130В1        38,5           3,0 *
 ТЦ-11                         КамАЗ-5410        31,5           3,0 *
 У-5А                           ЗИЛ-130В1        39,0           3,0 *
 42184-ОЗПС                    КрАЗ-258Б1        55,5           5,0 *
 АБС-580711 (КамАЗ-740.31-
 8V-10,85-240-8M)             КамАЗ-53229R      30,0 Д          <*>
 MAN 33.360 (6L-11,967-360-16M)                 34,5 Д          <*>
 Volvo FM 12 (6L-12,1-420-14M)                  35,4 Д          <*>
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------
<*> Нормы расхода топлива на работу специального оборудования, установленного на автомобилях, определяются по данным заводов - изготовителей специальных и специализированных автомобилей, л/ч.

Приложение N 1

III. НОРМЫ РАСХОДА СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Нормы расхода смазочных материалов на автомобильном транспорте предназначены для оперативного учета, расчета удельных норм расхода масел и смазок при обосновании потребности в них для предприятий, эксплуатирующих автотранспортную технику.
Нормы эксплуатационного расхода смазочных материалов (с учетом замены и текущих дозаправок) установлены из расчета на 100 л от общего расхода топлива, рассчитанного по нормам для данного автомобиля. Нормы расхода масел установлены в литрах на 100 л расхода топлива, нормы расхода смазок - в килограммах на 100 л расхода топлива.
Нормы расхода масел увеличиваются до 20% для автомобилей после капитального ремонта и находящихся в эксплуатации более пяти лет.
Расход смазочных материалов при капитальном ремонте агрегатов автомобилей устанавливается в количестве, равном одной заправочной емкости системы смазки данного агрегата.
Расход тормозных, охлаждающих и других рабочих жидкостей определяется в количестве и объеме заправок и дозаправок на один автомобиль в соответствии с рекомендациями заводов-изготовителей, инструкциями по эксплуатации и т.п.
Нормы расхода смазочных материалов для современных АТС не приведены из-за отсутствия исходных данных от заводов - изготовителей техники. В таблице даны предельные значения норм эксплуатационного расхода смазочных материалов.

16. Индивидуальные эксплуатационные нормы расхода масел
(в литрах) и смазок (в кг) на 100 л общего расхода топлив
автомобилем, не более

16.1. Легковые автомобили

┌───────────────────────────────┬─────────┬───────────────┬───────────┬────────┐
│   Марка, модель автомобиля    │Моторные │Трансмиссионные│Специальные│Пластич-│
│                               │  масла  │       и       │  масла и  │ные     │
│                               │         │гидравлические │ жидкости  │смазки  │
│                               │         │     масла     │           │        │
├───────────────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────────┼────────┤
│               1               │    2    │       3       │     4     │   5    │
└───────────────────────────────┴─────────┴───────────────┴───────────┴────────┘
 Автомобили зарубежного             0,6         0,1          0,03        0,1
 производства и "АвтоВАЗа" всех
 моделей и модификаций

 ГАЗ-13, -14                        1,8         0,15         0,05        0,1
 ГАЗ-24 всех модификаций            1,8         0,15         0,05        0,1
 ГАЗ-24-07, -24-17                  1,6         0,15         0,05        0,1
 ГАЗ-3102 всех модификаций          1,7         0,15         0,05        0,1

 ЗАЗ-1102                           0,8         0,1          0,03        0,1

 ЗИЛ-114, -117, -4104               1,7         0,15         0,05        0,1

 ИЖ-2125 всех модификаций           1,8         0,15         0,05        0,1

 Москвич-412, -427, -433, -434,     1,8         0,15         0,05        0,1
 -2136, -2137, -2140, -2141
 всех модификаций

 ЛуАЗ-1302 всех модификаций         1,3         0,1          0,03        0,1
 УАЗ-469, -3151 всех модификаций    2,2         0,2          0,05        0,2
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

16.2. Автобусы

┌───────────────────────────────┬─────────┬───────────────┬───────────┬───────────┐
│   Марка, модель автомобиля    │Моторные │Трансмиссионные│Специальные│Пластичные │
│                               │  масла  │       и       │  масла и  │  смазки   │
│                               │         │гидравлические │ жидкости  │           │
│                               │         │     масла     │           │           │
├───────────────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────────┼───────────┤
│               1               │    2    │       3       │     4     │     5     │
└───────────────────────────────┴─────────┴───────────────┴───────────┴───────────┘
 Ikarus-55 всех модификаций         2,9          0,4           0,1         0,3
 Ikarus-180, -250, -255, -256,      4,5          0,5           0,1         0,3
 -260, -263, -280 всех
 модификаций

 КАвЗ-685, -3270, -3976 всех        2,1          0,3           0,1        0,25
 модификаций

 ЛАЗ-695, -697 всех модификаций     2,0          0,3           0,1         0,2
 ЛАЗ-699 всех модификаций           2,0         0,35           0,1         0,2
 ЛАЗ-4202 всех модификаций
 ЛиАЗ-158 всех модификаций          2,2         0,25           0,1         0,2
 ЛиАЗ-677 всех модификаций          1,8         0,35           0,3         0,2
 ЛиАЗ-5256 всех модификаций         2,8          0,4           0,3        0,35

 Nusa-501, -521, -522 всех          2,2          0,2          0,05         0,2
 модификаций

 ПАЗ-651, -652 всех модификаций     2,2         0,25           0,1        0,25
 ПАЗ-672, -3201, -3205, -3206       2,1          0,3           0,1        0,25
 всех модификаций

 РАФ-977 всех модификаций           2,0         0,15          0,05         0,1
 РАФ-2203 всех модификаций          1,8         0,15          0,05         0,1

 УАЗ-452, -2206, -3962 всех         2,2          0,2          0,05         0,2
 модификаций
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

16.3. Бортовые грузовые автомобили

┌───────────────────────────────┬─────────┬───────────────┬───────────┬───────────┐
│   Марка, модель автомобиля    │Моторные │Трансмиссионные│Специальные│Пластичные │
│                               │  масла  │       и       │  масла и  │  смазки   │
│                               │         │гидравлические │ жидкости  │           │
│                               │         │     масла     │           │           │
├───────────────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────────┼───────────┤
│               1               │    2    │       3       │     4     │     5     │
└───────────────────────────────┴─────────┴───────────────┴───────────┴───────────┘
 Avia-20, -21, -30, -31             2,8          0,4           0,1         0,3
 всех модификаций

 ГАЗ-51 всех модификаций            2,2         0,25           0,1        0,25
 ГАЗ-52, -52-27, -52-28 всех        2,2          0,3           0,1         0,2
 модификаций
 ГАЗ-52-07, -52-08, -52-09          2,0         0,25          0,07         0,2
 ГАЗ-53, -53-27 всех модификаций    2,1          0,3           0,1        0,25
 ГАЗ-53-07, -53-19                  1,8         0,25          0,07         0,2
 ГАЗ-66 всех модификаций            2,1          0,3           0,1        0,25
 ГАЗ-3307                           2,1          0,3           0,1        0,25

 ЗИЛ-130, -131, -133, -138А,        2,2          0,3           0,1         0,2
 -138АБ, -138АГ, -4314, 4315,
 -4316, - 4319 всех
 модификаций
 ЗИЛ-133ГЯ                          2,8          0,4          0,15        0,35
 ЗИЛ-138, -4318                     1,7         0,28          0,07        0,15
 ЗИЛ-150, -151, -157, -164 всех     2,2         0,25           0,1         0,2
 модификаций
 ЗИЛ-166А, -166В                    1,7         0,25          0,07        0,15
 ЗИЛ-4331 всех модификаций          2,8          0,4          0,15        0,35

 IFA W50L всех модификаций          2,9          0,4           0,1         0,3

 КамАЗ-4310, -5320, -5321 всех      2,8          0,4          0,15        0,35
 модификаций

 КрАЗ-214, -219, -221, -222 всех    3,0          0,4           0,1        0,35
 модификаций
 КрАЗ-255, -256, -257, -258,        2,9          0,4           0,1         0,3
 -260 всех модификаций

 МАЗ-200 всех модификаций           3,0          0,4           0,1        0,35
 МАЗ-500, -514, -516, -5334,        2,9          0,4          0,15        0,35
 -5335, -5337 всех модификаций
 МАЗ-543, -7310, -7313 всех         4,5          0,5           1,0         0,3
 модификаций

 Magirus 232D19L, 290D26L           2,5          0,4           0,1         0,3
 Tatra 111R                         2,9          0,4           0,1         0,3

 Урал-355 всех модификаций          2,2         0,25           0,1        0,25
 Урал-375, -377 всех                1,8         0,35           0,1         0,2
 модификаций
 Урал-4320 всех модификаций         2,8          0,4          0,15        0,35

 УАЗ-450, -451, -452, -3303,        2,2          0,2          0,05         0,2
 -3741 всех модификаций

 ЯАЗ-210, -210А                     3,0          0,4           0,1        0,35
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

16.4. Тягачи

┌───────────────────────────────┬─────────┬───────────────┬───────────┬───────────┐
│   Марка, модель автомобиля    │Моторные │Трансмиссионные│Специальные│Пластичные │
│                               │  масла  │       и       │  масла и  │  смазки   │
│                               │         │гидравлические │ жидкости  │           │
│                               │         │     масла     │           │           │
├───────────────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────────┼───────────┤
│               1               │    2    │       3       │     4     │     5     │
└───────────────────────────────┴─────────┴───────────────┴───────────┴───────────┘
 Avstro-Fiat 5DN-120, 6DN-130       2,9          0,4           0,1         0,3

 БелАЗ-537Л, -6411, 7421            4,5          0,5           1,0         0,3

 Volvo-F10-33, -F89-32              2,5          0,4           0,1         0,3

 ГАЗ-51П                            2,2         0,25           0,1        0,25
 ГАЗ-52-06                          2,2          0,3           0,1        0,25

 ЗИЛ-130АН, -130В, -131В, -131НВ,   2,0          0,3           0,1         0,2
 -4415, -4413 всех модификаций
 ЗИЛ-138В1, -4416 всех              1,7         0,25          0,07        0,15
 модификаций
 ЗИЛ-157В, -157КВ, -157КДВ,         2,2         0,25           0,1         0,2
 -164АН, -164Н
 Iveco-190.33, -190.42              2,5          0,4           0,1         0,3

 КАЗ-120ТЗ, -606                    2,2         0,25           0,1         0,2
 всех модификаций
 КАЗ-608 всех модификаций           2,0          0,3           0,1         0,2

 КамАЗ-5410, -54118                 2,8          0,4          0,15        0,35
 всех модификаций

 КрАЗ-221 всех модификаций          3,0          0,4           0,1        0,35
 КрАЗ-255, -258, -260, -6437,       2,9          0,4           0,1         0,3
 -6443, -6444 всех модификаций

 KNVF-12T Kamacu-Nissan             2,5          0,4           0,1         0,3

 КЗКТ-537, -7427, -7428             4,5          0,5           1,0         0,3

 ЛуАЗ-2403                          1,3          0,1          0,03         0,1

 МАЗ-200 всех модификаций           3,0          0,4           0,1        0,35
 МАЗ-504, -509 всех модификаций     2,9          0,4          0,15        0,35
 МАЗ-537, -543                      4,5          0,5           1,0         0,3
 МАЗ-5429, -5430, -5432, -5433      2,8          0,4           0,1         0,3
 всех модификаций
 МАЗ-6422 всех модификаций          2,8          0,4           0,1         0,3
 МАЗ-7310, -7313                    4,5          0,5           1,0         0,3
 всех модификаций
 МАЗ-7916                           4,5          0,5           1,0         0,3

 Mercedes-Benz-1635S, -1926,
 -1928, -1935, -2232S, -2235, -
 2236 всех модификаций              2,5          0,4           0,1         0,3
 Mercedes-Benz-2628, -2632          2,5          0,4           0,1         0,3

 Praga ST2-TN                       2,9          0,4           0,1         0,3

 Tatra-815TP всех модификаций       2,8          0,4           0,1         0,3

 Урал-375С, -377С                   1,8         0,35           0,1         0,2
 всех модификаций
 Урал-4420 всех модификаций         2,8          0,4          0,15        0,35

 Faun Н-36-40/45, Н-46-40/49        4,5          0,5           1,0         0,3

 Chepel D-450 всех модификаций      2,9          0,4           0,1         0,3

 Scoda-Lias-100 всех модификаций    2,5          0,4           0,1         0,3
 Scoda-706 всех модификаций         2,9          0,4           0,1         0,3
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

16.5. Самосвалы

┌───────────────────────────────┬─────────┬───────────────┬───────────┬───────────┐
│   Марка, модель автомобиля    │Моторные │Трансмиссионные│Специальные│Пластичные │
│                               │  масла  │       и       │  масла и  │  смазки   │
│                               │         │гидравлические │ жидкости  │           │
│                               │         │     масла     │           │           │
├───────────────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────────┼───────────┤
│               1               │    2    │       3       │     4     │     5     │
└───────────────────────────────┴─────────┴───────────────┴───────────┴───────────┘
 Avia A-30KS                        2,8          0,4           0,1         0,3
 БелАЗ-540, -540А, -7510,           4,5          0,5           1,0         0,3
 -7522, -7526
 БелАЗ-548, -548А, -549, -7509,     4,3          0,5           1,0         0,3
 -7519, -7521, -7523, -7525,
 -7527, -75401, -7548
 всех модификаций
 ГАЗ-53Б                            2,1          0,3           0,1        0,25
 ГАЗ-93 всех модификаций            2,2         0,25           0,1        0,25
 ГАЗ-САЗ-2500, -3507, -3508,        2,1          0,3           0,1        0,25
 -3509, -3510 всех модификаций

 ЗИЛ-ММЗ-138АБ, -554, -555,         2,0          0,3           0,1         0,2
 -4502, -4505 всех модификаций

 ЗИЛ-ММЗ-585 всех модификаций       2,2         0,25           0,1         0,2

 IFA W50/A, W50L/K                  2,9          0,4           0,1         0,3

 КАЗ-600 всех модификаций           2,2         0,25           0,1         0,2
 КАЗ-4540                           2,8          0,4          0,15        0,35

 КамАЗ-5510, -5511 всех             2,8          0,4          0,15        0,35
 модификаций

 КрАЗ-222 всех модификаций          3,0          0,4           0,1        0,35
 КрАЗ-256, -6505, -6510 всех        2,9          0,4           0,1         0,3
 модификаций

 Magirus-232D19K, -290D26K          2,5          0,4           0,1         0,3

 МАЗ-205                            3,0          0,4           0,1        0,35
 МАЗ-503, -510, -511, -512,         2,9          0,4          0,15        0,35
 -513, -5549, -5551 всех
 модификаций

 МоАЗ-75051                         4,5          0,5           1,0         0,3

 САЗ-3502                           2,1          0,3           0,1        0,25
 САЗ-3503, -3504                    2,2          0,3           0,1        0,25

 Tatra-138, -148 всех модификаций   2,8          0,4           0,1         0,3
 Tatra-T815C всех модификаций       2,8          0,4           0,1         0,3

 Урал-5557                          2,8          0,4          0,15        0,35
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

16.6. Фургоны

┌───────────────────────────────┬─────────┬───────────────┬───────────┬───────────┐
│   Марка, модель автомобиля    │Моторные │Трансмиссионные│Специальные│Пластичные │
│                               │  масла  │       и       │  масла и  │  смазки   │
│                               │         │гидравлические │ жидкости  │           │
│                               │         │     масла     │           │           │
├───────────────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────────┼───────────┤
│               1               │    2    │       3       │     4     │     5     │
└───────────────────────────────┴─────────┴───────────────┴───────────┴───────────┘
 Avia A-20F, -30F, -30KSU,          2,8          0,4           0,1         0,3
 -31KSU

 ГЗСА-731, -947, -3713, -3714,      2,1          0,3           0,1        0,25
 -3718, -3719
 ГЗСА-891, -891В, -892, -893А,      2,2          0,3           0,1        0,25
 -893Б, -3702, -37022, -3704,
 -37042, -3712, -37122, -3742,
 -37421 всех модификаций
 ГЗСА-890А, -891Б, -893АБ,          2,0         0,25          0,07         0,2
 -950А, -37021, -3704
 ГЗСА-949, -950, -3705, -3706       2,1          0,3           0,1        0,25
 -3711, -3716, -3721, -37231,
 -3726, -3944 всех модификаций
 ЕрАЗ-762, -3730 всех               1,8         0,15          0,05         0,1
 модификаций
 ЕрАЗ-37111                         2,1          0,3           0,1        0,25
 ЕрАЗ-37121                         2,2          0,3           0,1        0,25
 Zuk А-03, А-06, А-07М,             2,2          0,2          0,05         0,2
 А-11, А-13, А-13М

 ИЖ-2715 всех модификаций           1,8         0,15          0,05         0,1

 IFA-Robur LD 3000KF/STKo           2,8          0,4           0,1         0,3

 КАвЗ-664                           2,1          0,3           0,1        0,25

 Кубань-Г1А1, -Г1А2                 2,2          0,3           0,1        0,25
 Кубанец-У1А                        1,8         0,15          0,05         0,1

 ЛуМЗ-890, -890Б                    2,0         0,25          0,07        0,02
 ЛуМЗ-945, -946, -948, -949         1,3          0,1          0,03         0,1

 Мод. 35101, 3716, 37311, 37231,    2,1          0,3           0,1        0,25
 3726, 3718, 3944, 39021, 39031
 Мод. 53423, 5703                   2,8          0,4          0,15        0,35

 Москвич-2733, -2734                1,8         0,15          0,05         0,1

 НЗАС-3944                          2,1          0,3           0,1        0,25
 НЗАС-4208, -4951                   2,8          0,4          0,15        0,35
 НЗАС-4347, -4947                   1,8         0,35           0,1         0,2

 Nusa C-502-1, -521С, -522С         2,2          0,2          0,05         0,2

 ПАЗ-3742, -37421                   2,1          0,3           0,1        0,25

 РАФ-22031-01, -22035, -22035-      1,8         0,15          0,05         0,1
 01, 22036-01

 ТА-1А4, -943А, -943Н, -949А        2,2          0,3           0,1        0,25

 УАЗ-450А, -451А, -374101,          2,2          0,2          0,05         0,2
 396201

 Урал-49472                         1,8         0,35           0,1         0,2
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

16.7. Для автомобилей и их модификаций,
на которые отсутствуют индивидуальные нормы расхода масел
и смазок, установлены следующие временные нормы расхода
масел и смазок:

┌─────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│   Виды и сорта масел    │ Временная норма расхода масел и смазок на 100 │
│        (смазок)         │   л общего нормируемого расхода топлив, не    │
│                         │                    более:                     │
│                         ├─────────────────────────────┬─────────────────┤
│                         │     легковые и грузовые     │   внедорожные   │
│                         │    автомобили, автобусы,    │   автомобили-   │
│                         │         работающие          │   самосвалы,    │
│                         ├───────────────┬─────────────┤  работающие на  │
│                         │  на бензине,  │на дизельном │дизельном топливе│
│                         │   сжатом и    │   топливе   │                 │
│                         │сжиженном газе │             │                 │
└─────────────────────────┴───────────────┴─────────────┴─────────────────┘
 Моторные масла, л               2,4            3,2             4,5
 Трансмиссионные                 0,3            0,4             0,5
 и гидравлические масла, л
 Специальные масла               0,1            0,1             1,0
 и жидкости, л
 Пластичные                      0,2            0,3             0,2
 (консистентные), кг
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Приложение N 2

ЗНАЧЕНИЕ ЗИМНИХ НАДБАВОК
К НОРМАМ РАСХОДА ТОПЛИВ ПО РЕГИОНАМ РОССИИ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ

┌────┬───────────────────────┬───────────────────┬───────────────────────────┐
│ N  │  Регионы России (по   │Количество месяцев │Предельная величина зимних │
│п/п │ федеральным округам)  │  и срок действия  │   надбавок не более, %    │
│    │                       │  зимних надбавок  │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 1  │           2           │         3         │             4             │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 1  │I. Центральный         │        5.0        │            10             │
│    │Москва                 │   01.XI...31.III  │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 2  │Белгородская обл.      │        4.0        │             7             │
│    │                       │   15.XI...15.III  │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 3  │Брянская обл.          │        5.0        │            10             │
│    │                       │   01.XI...31.III  │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 4  │Владимирская обл.      │        5.0        │            10             │
│    │                       │   01.XI...31.III  │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 5  │Воронежская обл.       │        5.0        │            10             │
│    │                       │   01.XI...31.III  │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 6  │Ивановская обл.        │        5.0        │            10             │
│    │                       │   01.XI...31.III  │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 7  │Калужская обл.         │        5.0        │            10             │
│    │                       │   01.XI...31.III  │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 8  │Костромская обл.       │        5.0        │            10             │
│    │                       │   01.XI...31.III  │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 9  │Курская обл.           │        5.0        │            10             │
│    │                       │   01.XI...31.III  │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 10 │Липецкая обл.          │        5.0        │            10             │
│    │                       │   01.XI...31.III  │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 11 │Московская обл.        │        5.0        │            10             │
│    │                       │   01.XI...31.III  │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 12 │Орловская обл.         │        5.0        │            10             │
│    │                       │   01.XI..31.III   │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 13 │Рязанская обл.         │        5.0        │            10             │
│    │                       │   01.XI...31.III  │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 14 │Смоленская обл.        │        5.0        │            10             │
│    │                       │   01.XI...31.III  │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 15 │Тамбовская обл.        │        5.0        │            10             │
│    │                       │   01.XI...31.III  │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 16 │Тверская обл.          │        5.0        │            10             │
│    │                       │   01.XI...31.III  │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 17 │Тульская обл.          │        5.0        │            10             │
│    │                       │   01.XI...31.III  │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 18 │Ярославская обл.       │        5.0        │            10             │
│    │                       │   01.XI...31.III  │                           │
├────┼───────────────────────┴───────────────────┴───────────────────────────┤
│    │II. Северо-Западный                                                    │
├────┼───────────────────────┬───────────────────┬───────────────────────────┤
│ 19 │Санкт-Петербург        │        5.0        │            10             │
│    │                       │  01.XI..31.III1   │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 20 │Республика Карелия     │        5.5        │            12             │
│    │                       │   01.XI...15.IV   │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 21 │Республика Коми        │        6.0        │            15             │
│    │                       │   01.XI...30.IV   │                           │
│    │                       │ ----------------  │                           │
│    │г. Воркута с           │        6.5        │                           │
│    │прилегающим            │   15.X...30.IV    │                           │
│    │административным       │                   │                           │
│    │районом                │                   │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 22 │Архангельская обл.     │        6.0        │            15             │
│    │(без Ненецкого         │   01.XI...30.IV   │                           │
│    │автономного округа)    │                   │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 23 │Вологодская обл.       │        5.0        │            10             │
│    │                       │  01.XI...31.III   │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 24 │Калининградская обл.   │        4.0        │             7             │
│    │                       │   15.XI...15.III  │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 25 │Ленинградская обл.     │        5.0        │            10             │
│    │                       │  01.XI...31.III   │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 26 │Мурманская обл.        │        6.0        │            15             │
│    │                       │   01.XI...30.IV   │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 27 │Новгородская обл.      │        5.0        │            10             │
│    │                       │  01.XI...31.III   │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 28 │Псковская обл.         │        5.0        │            10             │
│    │                       │  01.XI...31.III   │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 29 │Ненецкий автономный    │        6.0        │            18             │
│    │округ                  │   15.X...15.IV    │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│    │III. Северо-Кавказский │                   │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 30 │Республика Адыгея      │        3.0        │             5             │
│    │                       │  01.XII...1.III   │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 31 │Республика Дагестан    │        3.0        │             5             │
│    │                       │  01.XII...1.III   │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 32 │Республика Ингушетия   │        3.0        │             5             │
│    │                       │  01.XII...1.III   │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 33 │Чеченская Республика   │        3.0        │             5             │
│    │                       │  01.XII...1.III   │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 34 │Кабардино-Балкарская   │        3.0        │             5             │
│    │Республика             │  01.XII...1.III   │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 35 │Республика Калмыкия    │        5.0        │            10             │
│    │                       │   15.X...15.III   │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 36 │Карачаево-Черкесская   │        3.0        │             5             │
│    │Республика             │  01.XII...1.III   │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 37 │Республика Северная    │        3.0        │             5             │
│    │Осетия - Алания        │  01.XII...1.III   │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 38 │Краснодарский край     │        3.0        │             5             │
│    │                       │  01.XII...1.III   │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 39 │Ставропольский край    │        3.5        │             5             │
│    │                       │  01.XII...15.III  │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 40 │Астраханская обл.      │        5.0        │            10             │
│    │                       │   15.X...15.III   │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 41 │Волгоградская обл.     │        5.0        │            10             │
│    │                       │   15.X...15.III   │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 42 │Ростовская обл.        │        4.0        │             7             │
│    │                       │   15.XI...15.III  │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│    │IV. Приволжский        │                   │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 43 │Республика             │        5.5        │            12             │
│    │Башкортостан           │   01.XI...15.IV   │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 44 │Республика Марий Эл    │        5.0        │            10             │
│    │                       │   01.XI...31.III  │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 45 │Республика Мордовия    │        5.0        │            10             │
│    │                       │   01.XI...31.III  │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 46 │Республика Татарстан   │        5.0        │            10             │
│    │                       │   01.XI...31.III  │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 47 │Удмуртская Республика  │        5.0        │            10             │
│    │                       │   01.XI...31.III  │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 48 │Чувашская Республика   │        5.0        │            10             │
│    │                       │   01.XI...31.III  │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 49 │Кировская обл.         │        5.5        │            12             │
│    │                       │   15.X...31.III   │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 50 │Нижегородская обл.     │        5.0        │            10             │
│    │                       │   01.XI...31.III  │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 51 │Оренбургская обл.      │        6.0        │            15             │
│    │                       │   15.X...15.IV    │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 52 │Пензенская обл.        │        5.0        │            10             │
│    │                       │   01.XI...31.III  │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 53 │Пермская обл. (без     │        5.5        │            10             │
│    │Коми-Пермяцкого        │   01.XI...15.IV   │                           │
│    │автономного округа)    │                   │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 54 │Самарская обл.         │        5.0        │            10             │
│    │                       │   01.XI...31.III  │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 55 │Саратовская обл.       │        5.0        │            10             │
│    │                       │   01.XI...31.III  │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 56 │Ульяновская обл.       │        5.0        │            10             │
│    │                       │   01.XI...31.III  │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 57 │Коми-Пермяцкий         │        6.0        │            18             │
│    │автономный округ       │   15.X...15.IV    │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│    │V. Уральский           │                   │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 58 │Курганская обл.        │        5.5        │            10             │
│    │                       │   01.XI...15.IV   │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 59 │Свердловская обл.      │        5.5        │            10             │
│    │                       │   01.XI...15.IV   │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 60 │Тюменская обл. (без    │        5.5        │            12             │
│    │Ханты-Мансийского и    │   01.XI...15.IV   │                           │
│    │Ямало-Ненецкого        │                   │                           │
│    │автономных округов)    │                   │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 61 │Челябинская обл.       │        5.5        │            10             │
│    │                       │   01.XI...15.IV   │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 62 │Ханты-Мансийский       │        6.5        │            18             │
│    │автономный округ       │   15.X...30.IV    │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 63 │Ямало-Ненецкий         │        6.5        │            18             │
│    │автономный округ       │   15.X...30.IV    │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│    │VI. Сибирский          │                   │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 64 │Республика Алтай       │        5.5        │            15             │
│    │                       │   01.XI...15.IV   │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 65 │Республика Бурятия     │        6.0        │            18             │
│    │                       │    01.XI...30V    │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 66 │Республика Тува        │        6.0        │            18             │
│    │                       │   01.XI...30.IV   │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 67 │Республика Хакасия     │        6.0        │            18             │
│    │                       │   01.XI...30.IV   │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 68 │Алтайский край         │        5.5        │            15             │
│    │                       │   01.XI..15.IV    │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 69 │Красноярский край (без │        5.5        │            15             │
│    │Таймырского и          │   01.XI...15.IV   │                           │
│    │Эвенкийского           │                   │                           │
│    │автономных округов)    │                   │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 70 │Иркутская обл. (без    │        6.0        │            18             │
│    │Усть-Ордынского        │   01.XI...30.IV   │                           │
│    │Бурятского автономного │                   │                           │
│    │округа)                │                   │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 71 │Кемеровская обл.       │        6.0        │            15             │
│    │                       │   01.XI...30.IV   │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 72 │Новосибирская обл.     │        5.5        │            12             │
│    │                       │   01.XI...15.IV   │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 73 │Омская обл.            │        5.5        │            12             │
│    │                       │   01.XI...15.IV   │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 74 │Томская обл.           │        5.5        │            12             │
│    │                       │   01.XI...15.IV   │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 75 │Читинская обл. (без    │        6.0        │            18             │
│    │Агинского Бурятского   │   01.XI...30.IV   │                           │
│    │автономного округа)    │                   │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 76 │Таймырский автономный  │        7.0        │            18             │
│    │округ                  │    15.X...15.V    │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 77 │Усть-Ордынский         │        6.0        │            18             │
│    │Бурятский автономный   │   01.XI...30.IV   │                           │
│    │округ                  │                   │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 78 │Эвенкийский автономный │        7.0        │            18             │
│    │округ                  │    15.X...15.V    │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 79 │Агинский Бурятский     │        6.0        │            18             │
│    │автономный округ       │   01.XI...30.IV   │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│    │VII. Дальневосточный   │                   │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 80 │Республика Саха        │        7.0        │            20             │
│    │(Якутия) (без          │    15.X...15.V    │                           │
│    │Чукотского автономного │                   │                           │
│    │округа)                │                   │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 81 │Приморский край        │        5.5        │            12             │
│    │                       │   01.XI...15.IV   │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 82 │Хабаровский край       │        5.5        │            12             │
│    │                       │   01.XI...15.IV   │                           │
│    ├───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│    │Охотский район         │        6.5        │            18             │
│    │                       │   15.X...30.IV    │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 83 │Амурская обл.          │        6.0        │            15             │
│    │                       │   01.XI...30.IV   │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 84 │Камчатская обл. (без   │        6.0        │            15             │
│    │Корякского автономного │   01.XI...30.IV   │                           │
│    │округа)                │                   │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 85 │Магаданская обл.       │        6.5        │            18             │
│    │                       │   15.X...30.IV    │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 86 │Сахалинская обл. -     │        5.0        │            12             │
│    │южная часть            │   15.XI...15.IV   │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│    │Сахалинская обл. -     │        6.0        │            15             │
│    │северная часть (выше   │   01.XI...30.IV   │                           │
│    │50° сев. широты)       │                   │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 87 │Еврейская автономная   │        5.5        │            12             │
│    │обл.                   │   01.XI...15.IV   │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 88 │Корякский автономный   │        6.0        │            15             │
│    │округ                  │   01.XI...30.IV   │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 89 │Чукотский автономный   │        6.5        │            20             │
│    │округ                  │   15.X...30.IV    │                           │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ 90 │Острова Северного      │        7.0        │            20             │
│    │Ледовитого океана и    │   01.XI...31.V    │                           │
│    │морей                  │                   │                           │
└────┴───────────────────────┴───────────────────┴───────────────────────────┘

Применение зимних надбавок к нормам расхода топлив

Предельные значения зимних надбавок к нормам расхода автомобильного топлива дифференцированы по регионам России на основе значений среднемесячных, максимальных и минимальных температур воздуха, данных о средней продолжительности зимнего периода, обобщения опыта эксплуатации автомобильного транспорта в регионах - в соответствии с ГОСТ 16350-80 "Климат СССР. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей".
Указанный период применения зимних надбавок к норме и их величину рекомендуется оформить распоряжением региональных (местных) органов власти, а при отсутствии соответствующих распоряжений - приказом руководителя предприятия.
Региональные (местные) органы власти или руководитель предприятия могут уточнять начальный и конечный сроки периода применения и значений зимних надбавок, в рекомендованных пределах для данного региона, при значительных отклонениях (понижениях или повышениях) температур от средних суточных или месячных многолетних среднестатистических значений - по согласованию с региональными (местными) службами Росгидрометцентра и Минтрансом России.
В качестве такой температурной границы (изотермы) принимается среднесуточная температура минус 5 °C, ниже и выше которой можно проводить соответствующие уточнения зимних надбавок.
При работе автомобилей в отрыве от основных баз (нахождение в командировках в других климатических районах) применяются надбавки, установленные для района фактической работы автомобиля.
При междугородных перевозках грузов и пассажиров (поездках в другие климатические зоны) рекомендуется применять надбавки, установленные для начального и конечного пунктов маршрута.

Приложение N 3

КЛАССИФИКАЦИЯ
И СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Автомобильные транспортные средства (АТС) подразделяются на пассажирские, грузовые и специальные.
К пассажирскому транспорту относятся легковые автомобили и автобусы. К грузовому - грузовые бортовые автомобили, фургоны, самосвалы, тягачи, прицепы и полуприцепы, включая специализированные АТС, предназначенные для перевозки конкретного вида специальных грузов. К специальным АТС относится подвижной состав, оборудованный и предназначенный для выполнения особых, преимущественно нетранспортных работ, не связанных с перевозкой грузов общего характера (в т.ч. пожарные, коммунальные, мастерские, краны, топливозаправщики, эвакуаторы и т.д.).
В настоящее время для автотранспорта введена новая международная классификация и обозначения, принятые в международных правилах, разрабатываемых Комитетом по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии ООН (Сводная резолюция о конструкции транспортных средств. Правила ЕЭК ООН и др.).

Классификация автотранспортных средств, принятая ЕЭК ООН

Категория
   АТС   	     Тип и общее      
    назначение АТС    	  Максимальная  
    масса, т    	        Класс и        
   эксплуатационное    
    назначение АТС     	
    1    	          2           	       3        	           4           	
   М 1   	АТС, используемые для 
перевозки пассажиров и
имеющие не более 8    
мест для сидения      
(кроме места водителя)	Не регламенти-  
руется          	Легковые автомобили, в 
том числе повышенной   
проходимости           	
   М 2   	АТС, используемые для 
перевозки пассажиров и
имеющие более 8       
мест для сидения      
(кроме места водителя)	     До 5,0     	Автобусы: городские    
(кл. I), междугородные 
(кл. II),              
туристические (кл. III)	
   М 3   	АТС, используемые для 
перевозки пассажиров и
имеющие более 8 мест  
(кроме места водителя)	   Свыше 5,0    	Автобусы: городские, в 
том числе сочлененные  
(кл. I), междугородные 
(кл. II),              
туристические (кл. III)	
М 2 и М 3	Отдельно выделяются   
маломестные АТС,      
предназначенные для   
перевозки пассажиров, 
вместимостью не более 
22 сидящих или        
стоящих пассажиров    
(кроме места водителя)	Не регламенти-  
руется          	Автобусы маломестные,  
в том числе повышенной 
проходимости, для      
стоящих и сидящих      
пассажиров (кл. A) и   
для сидящих пассажиров 
(кл. B)                	
   N 1   	АТС, предназначенные  
для перевозки грузов  	     До 3,5     	Грузовые,              
специализированные и   
специальные            
автомобили, в т.ч.     	
   N 2   	АТС, предназначенные  
для перевозки грузов  	  Свыше 3,5 до  
      12,0      	Грузовые автомобили,   
автомобили-тягачи,     
специализированные и   
специальные автомобили 	
   N 3   	АТС, предназначенные  
для перевозки грузов  	   Свыше 12,0   	Грузовые автомобили,   
автомобили-тягачи,     
специализированные и   
специальные            
автомобили             	
   О 1   	АТС, буксируемые      
для перевозки         	    До 0,75     	Прицепы                	
   О 2   	АТС, буксируемые      
для перевозки         	 Свыше 0,75 до  
      3,5       	Прицепы и полуприцепы  	
   О 3   	АТС, буксируемые      
для перевозки         	  Свыше 3,5 до  
      10,0      	Прицепы и полуприцепы  	
   О 4   	АТС, буксируемые      
для перевозки         	   Свыше 10,0   	Прицепы и полуприцепы  	

Вместе с новой международной классификацией в нашей стране также используется отраслевая нормаль ОН 025 270-66, регламентирующая классификацию и систему обозначения АТС. Подвижному составу присваивались обозначения в соответствии с заводскими реестрами, включающими как буквенные обозначения завода-изготовителя, так и порядковый номер модели подвижного состава. Заводские обозначения подвижного состава практикуются до настоящего времени для ряда моделей, включая АТС специализированного и специального назначения.
В соответствии с нормалью ОН 025 270-66 была принята следующая система обозначения АТС.
1-я цифра обозначает класс АТС:
Для легковых автомобилей по рабочему объему двигателя (в литрах или куб. дм):
11 - особо малый (объем до 1,1 л);
21 - малый (от 1,1 до 1,8 л);
31 - средний (от 1,8 до 3,5 л);
41 - большой (свыше 3,5 л);
51 - высший (рабочий объем не регламентируется).
Для автобусов по габаритной длине (в метрах):
22 - особо малый (длина до 5,5);
32 - малый (6,0 - 7,5);
42 - средний (8,5 - 10,0);
52 - большой (11,0 - 12,0); 62 - особо большой;
(сочлененный) (16,5 - 24,0).
Для грузовых автомобилей по полной массе:

┌─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
│Полная масса,│         Эксплуатационное назначение автомобиля      │
│      т      ├────────┬───────┬──────────┬───────┬───────┬─────────┤
│             │бортовые│тягачи │самосвалы │цистер-│фургоны│специаль-│
│             │        │       │          │ны     │       │ные      │
├─────────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┴───────┴─────────┤
│до 1,2           13      14        15       16       17      19    │
│1,2 до 2,0       23      24        25       26       27      29    │
│2,0 до 8,0       33      34        35       36       37      39    │
│8,0 до 14,0      43      44        45       46       47      49    │
│14,0 до 20,0     53      54        55       56       57      59    │
│20,0 до 40,0     63      64        65       66       67      69    │
│свыше 40,0       73      74        75       76       77      79    │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Примечание. Обозначения классов от 18-го до 78-го, оканчивающиеся на цифру "8", являются резервными и в индексацию не включены.
2-я цифра обозначает тип АТС:
1 - легковой автомобиль;
2 - автобус;
3 - грузовой бортовой автомобиль или пикап;
4 - седельный тягач;
5 - самосвал;
6 - цистерна;
7 - фургон;
8 - резервная цифра;
9 - специальное автотранспортное средство.
3-я и 4-я цифры индексов указывают на порядковый номер модели.
5-я цифра - модификация автомобиля.
6-я цифра - вид исполнения:
1 - для холодного климата;
6 - экспортное исполнение для умеренного климата;
7 - экспортное исполнение для тропического климата.
Некоторые автотранспортные средства имеют в своем обозначении приставку 01, 02, 03 и др. - это указывает на то, что базовая модель имеет модификации.

Приложение N 4

НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВ
НА ОБОГРЕВ САЛОНОВ АВТОБУСОВ И КАБИН АВТОМОБИЛЕЙ
НЕЗАВИСИМЫМИ ОТОПИТЕЛЯМИ

Марка, модель автомобиля
      или автобуса      	Марка отопителя 	Расход топлив,
на 1 ч работы 
      на      	   Примечание   	
           1            	       2        	      3       	       4        	
  Ikarus-255, 255.70,   
260.01, 260.18, 260.27, 
 260.37, 260.50, 260.52 	  Sirokko-262   	     1,2      		
   Ikarus-260, 260.01   	  Sirokko-265   	     1,4      		
     Ikarus-250.12      	  Sirokko-262   
(два отопителя) 	     2,4      		
  Ikarus-250, 250.58,   
250.58S, 250.59, 250.93,
  256.95, 256, 256.54,  
256.59, 256.74, 256.75, 
         260.51         	  Sirokko-268   	     2,3      		
       Ikarus-180       	  Sirokko-268   
 плюс Sirokko-  
      262       	     3,7      	    С учетом    
    обогрева    
    прицепа     	
  Ikarus-280, 280.01,   
 280.33, 280.63, 280.64 	  Sirokko-268   
 плюс Sirokko-  
      262       	     3,5      	    С учетом    
    обогрева    
    прицепа     	
    ЛАЗ 966А, 699Р,     	     ОВ-95      	     1,4      		
    ЛАЗ 4202, 42021     	    П-148106    	     2,5      		
       ЛиАЗ-5256        	    ДВ-2020     	     2,5      		
 IFA-Robur LD-2002, LD- 
          3000          	  Sirokko-251   	     0,9      		
    Tatra-815 C1, C3    	  X7A, KP-D2-   	     0,8      		

Примечания.
1. Пользование отопителями предполагается в зимнее (в тот период, когда автомобили работают по нормам расхода топлива с применением зимних надбавок), а также в холодное время года при среднесуточной температуре ниже +5 °C.
2. Для АТС и марок отопителей, не вошедших в данный перечень, расчет расхода топлива для последних рекомендуется проводить по данным завода-изготовителя.

Приложение N 5

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА НОРМАТИВНОГО РАСХОДА ТОПЛИВ

(в примерах приводятся условные цифры)

1. Из путевого листа установлено, что легковой автомобиль такси ГАЗ-24-10, работавший в горной местности на высоте 300 - 800 м, совершил пробег 244 км.
Исходные данные:
- базовая норма расхода топлива для легкового автомобиля ГАЗ-24-10 составляет Hs = 13,0 л/100 км;
- надбавка за работу в горной местности на высоте над уровнем моря от 300 до 800 м составляет D = 5%.
Нормативный расход топлива составляет:
Qн = 0,01 x Hs x S x (1 + 0,01 x D) = 0,01 x 13,0 x 244 x (1 + 0,01 x 5) = 33,3 л.
2. Из путевого листа установлено, что городской автобус Ikarus-280.33 работал в городе в зимнее время с использованием штатных отопителей салона Sirokko-268 совместно с Sirokko-262 (отопитель прицепа), совершил пробег 164 км при времени работы на линии 8 ч.
Исходные данные:
- транспортная норма расхода топлива на пробег для городского автобуса Ikarus-280.33 составляет Hs = 43,0 л/100 км;
- надбавка за работу в зимнее время составляет D = 8%;
- норма расхода топлива на работу отопителя Sirokko-268 совместно с Sirokko-262 составляет Hот = 3,5 л/ч.
Нормативный расход топлива составляет:
Qн = 0,01 x Hs x S x (1 + 0,01 x D) + Hот x T = 0,01 x 43,0 x 164 x (1 + 0,01 x 8) + 3,5 x 8 = 104,2 л.
3. Из путевого листа установлено, что одиночный бортовой автомобиль ЗИЛ-431410 при пробеге 217 км выполнил транспортную работу в объеме 820 т-км в условиях эксплуатации, не требующих применения надбавок или снижений.
Исходные данные:
- базовая норма расхода топлива на пробег для бортового автомобиля ЗИЛ-431410 составляет Hs = 31,0 л/100 км;
- норма расхода бензина на перевозку полезного груза составляет Hw = 2,0 л/100 т-км.
Нормативный расход топлива составляет:
Qн = 0,01 x (Hs x S + Hw x W) = 0,01 x (31 x 217 + 2 x 820) = 83,7 л.
4. Из путевого листа установлено, что бортовой автомобиль КамАЗ-5320 с прицепом ГКБ-8350 выполнил 6413 т-км транспортной работы в условиях зимнего времени по горным дорогам на высоте 800 - 2000 м и совершил общий пробег 475 км.
Исходные данные:
- базовая норма расхода топлива на пробег для бортового автомобиля КамАЗ-5320 составляет Hs = 25,0 л/100 км;
- норма расхода топлива на перевозку полезного груза составляет Hw = 1,3 л/100 т-км; норма расхода топлива на дополнительную массу прицепа или полуприцепа составляет Hg = 1,3 л/100 т-км;
- надбавка за работу в зимнее время составляет D = 8%, за работу в горных условиях на высоте от 800 до 2000 м над уровнем моря D = 10%;
- масса снаряженного прицепа ГКБ-8350 Gпр = 3,5 т;
- норма расхода топлива на пробег автопоезда в составе автомобиля КамАЗ-5320 с прицепом ГКБ-8350 составляет:
Hsan = Hs + Hg x Gпр = 25 + 1,3 x 3,5 = 29,55 л/100 км.
Нормативный расход топлива:
Qн = 0,01 x (Hsan x S + Hw x W) x (1 + 0,01 x D) = 0,01 x (29,55 x 475 + 1,3 x 6413) x (1 + 0,01 x 18) = 264,0 л.
5. Из путевого листа установлено, что седельный автомобиль-тягач МАЗ-5429 с полуприцепом МАЗ-5205А выполнил 9520 т-км транспортной работы при пробеге 595 км.
Исходные данные:
- базовая норма расхода топлива на пробег для тягача МАЗ-5429 составляет Hs = 23,0 л/100 км;
- норма расхода топлива на перевозку полезного груза составляет Hw = 1,3 л/100 т-км;
- масса снаряженного полуприцепа МАЗ-5205А Gпр = 5,7 т;
- надбавка за работу в зимнее время D = 6%, снижение в связи с передвижением автопоезда по загородной дороге с усовершенствованным покрытием D = 15%;
- норма расхода топлива на пробег автопоезда в составе седельного тягача МАЗ-5429 с полуприцепом МАЗ-5205А без груза составляет:
Hsan = Hs + Hg x Gпр = 23 + 1,3 x 5,7 = 30,41 л/100 км.
Нормативный расход топлива:
Qн = 0,01 x (Hsan x S + Hw x W) x (1 + 0,01 x D) = 0,01 x (30,41 x 595 + 1,3 x 9520) x (1 - 0,01 x 9) = 277,3 л.
6. Из путевого листа установлено, что автомобиль-самосвал МАЗ-5551 совершил пробег 165 км, выполнив при этом m = 10 ездок с грузом. Работа осуществлялась в зимнее время в карьере.
Исходные данные:
- транспортная (с коэффициентом загрузки 0,5) норма расхода топлива для автомобиля-самосвала МАЗ-5551 составляет Hs = 28 л/100 км;
- норма расхода топлива для самосвалов на каждую ездку с грузом составляет Hz = 0,25 л;
- надбавки за работу в зимнее время D = 6%, на работу в карьере - D = 12%.
Нормативный расход топлива:
Qн = 0,01 x Hs x S x (1 + 0,01 x D) + Hz x m = 0,01 x 28 x 165 x (1 + 0,01 x 18) + 0,25 x 10 = 57 л.
7. Из путевого листа установлено, что автомобиль-самосвал КамАЗ-5511 с самосвальным прицепом ГКБ-8527 перевез на расстояние 115 км 13 т кирпича, а в обратную сторону перевез на расстояние 80 км 16 т щебня. Общий пробег составил 240 км.
Учитывая, что автомобиль-самосвал работал с коэффициентом полезной работы более чем 0,5, нормативный расход топлива определяется так же, как для бортового автомобиля КамАЗ-5320 (базового для самосвала КамАЗ-5511) с учетом разницы собственной массы этих автомобилей. Таким образом, в этом случае норма расхода топлива для автомобиля КамАЗ-5511 включает 25 л/100 км (норма расхода топлива для порожнего автомобиля КамАЗ-5320) плюс 2,7 л/100 км (учитывающих разницу собственных масс порожнего бортового автомобиля и самосвала в размере 2,08 т), что составляет 27,7 л/100 км.
Исходные данные:
- базовая норма расхода топлива на пробег для автомобиля КамАЗ-5511 в снаряженном состоянии составляет Hs = 27,7 л/100 км;
- норма расхода топлива на перевозку полезного груза составляет Hw = 1,3 л/100 т-км;
- работа проводилась в условиях, не требующих применения надбавок и снижений;
- масса снаряженного самосвального прицепа ГКБ-8527 Gпр = 4,5 т;
- норма расхода топлива на пробег автопоезда в составе автомобиля КамАЗ-5511 с прицепом ГКБ-8527 составляет:
Hsan = Hs + Hw x Gпр = 27,7 + 1,3 x 4,5 = 33,6 л/100 км.
Нормативный расход топлива:
Qн = 0,01 x [Hsan x S + Hw (S' x G' + S" x G")] = 0,01 x [33,6 x 240 + 1,3 x (115 x 13 + 80 x 16)] = 116,7 л.
8. Из путевого листа установлено, что грузовой автомобиль-фургон ГЗСА-37021 (на сжиженном нефтяном газе), работая в черте города с частыми остановками, совершил пробег 152 км.
Исходные данные:
- базовая норма расхода топлива на пробег автомобиля-фургона ГЗСА-37021 составляет Hs = 34,0 л/100 км;
- надбавка за работу без учета перевозимого груза D = 10%, надбавка за работу с частыми технологическими остановками D = 8%.
Нормативный расход топлива:
Qн = 0,01 x Hs x S x (1 + 0,01 x D) x 0,01 x 34 x 152 x (1 + 0,01 x 18) = 61 л.
9. Из путевого листа установлено, что автомобильный кран КС-4571 на базе автомобиля КрАЗ-257, вышедший из капитального ремонта, совершил пробег 127 км. Время работы спецоборудования по перемещению грузов составило 6,8 ч.
Исходные данные:
- базовая норма расхода топлива на пробег автомобильного крана КС-4571 составляет Hsc = 52,0 л/100 км;
- норма расхода топлива на работу специального оборудования, установленного на автомобиле, составляет Нт = 8,4 л/ч;
- надбавка при пробеге автомобилем первой тысячи километров после капитального ремонта D = 5%.
Нормативный расход топлива:
Qн = (0,01 x Hsc x S + Hт x T) x (1 + 0,01 x D) = (0,01 x 52 x 127 + 8,4 x 6,8) x (1 + 0,01 x 5) = 129,3 л.

Приложение N 6

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО СЕЗОННОМУ ПРИМЕНЕНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ БЕНЗИНОВ
ДЛЯ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Испаряемость бензинов характеризуется двумя показателями - давлением насыщенных паров и фракционным составом.
С целью снижения потерь от испарения и уменьшения загрязнения окружающей среды низкокипящими углеводородами при транспортировке, хранении и применении автобензинов ужесточается норма на показатель "давление насыщенных паров", что требует ограничения в них легких фракций.
Испаряемость топлива влияет на выбросы автомобилей в условиях холодной и жаркой погоды. Низкая испаряемость в холодную погоду увеличивает продолжительность запуска двигателя, и, поскольку топливно-воздушная смесь экстремально обогащена, увеличиваются выбросы несгоревших углеводородов с отработавшими газами.
При прогреве двигателя недостаточная испаряемость бензина приводит к увеличению времени прогрева, перерасходу топлива и увеличению количества выбросов несгоревших углеводородов и оксида углерода.
В жаркую погоду в результате интенсивного испарения бензина в топливном насосе и в трубопроводах основная проблема заключается в образовании паровых пробок, что нарушает и ограничивает равномерную подачу топлива в двигатель. Это приводит к ухудшению приемистости и перебоям в работе, и в экстремальных случаях - к остановке двигателя. На автомобилях с карбюраторными двигателями высокая испаряемость может также привести к закипанию топлива в поплавковой камере, вследствие чего в цилиндры поступает очень богатая смесь и как результат увеличиваются выбросы оксида углерода и несгоревших углеводородов. Повышенная испаряемость загрязняет окружающую среду парами бензина, образует фотохимический смог и т.д.
Испаряемость можно регулировать и контролировать двумя способами:
- максимальной температурой, при которой устанавливается отношение пары - жидкость, равное 20;
- индексом испаряемости (индексом паровых пробок) - ИИ, который является функцией давления насыщенных паров и определяется количеством топлива, испарившегося до 70 °C.

ИИ = 10 ДНП + 7 V70,

где ДНП - давление насыщенных паров, кПа;
V70 - количество топлива, испарившегося до 70 °C, %.
Последний способ регулирования испаряемости используется в EN 228 - Европейском стандарте на автомобильные бензины.
Согласно этому стандарту все автомобильные бензины в европейских странах по испаряемости подразделяются на 10 классов. Применение бензинов того или иного класса определяется климатическими условиями каждой страны ЕС, а также особенностями эксплуатации автотранспорта.
Среднестатистические значения и изменения температур в регионах нашей страны практически известны для всех сезонов года, поэтому представляется возможность обеспечения рынка бензинами, которые удовлетворяют сезонным требованиям.
В соответствии с международными техническими требованиями и учитывая фактические значения по испаряемости отечественных бензинов, в российских стандартах ГОСТ Р 51105-97 и в ГОСТ Р 51866-2002 (последний соответствует европейскому стандарту EN-228-2004 и экологическим классам Евро-3, Евро-4 и Евро-5) установлены нормы на показатели фракционного состава и давления насыщенных паров, также соответствующие европейским требованиям и классам испаряемости.

В приведенной ниже таблице дано Приложение из ГОСТ Р 51866-2002, которое способствует рациональному сезонному применению автомобильных бензинов по классам испаряемости для каждого региона Российской Федерации.

СЕЗОННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ БЕНЗИНОВ
В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КЛАССАМ ИСПАРЯЕМОСТИ

┌───┬────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ N │ Регионы России (по │                                            Применение бензинов по сезонам года с учетом классов испаряемости, количество месяцев и даты периодов                                            │
│п/п│федеральным округам)├─────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│   │                    │                        летний период                        │                 весенний и осенний периоды                  │                          зимний период                          │
│   │                    ├─────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────────┼────────────────┬──────────────┬───────────────┬─────────────┼──────────────┬──────────────┬────────────────┬──────────────────┤
│   │                    │      A      │      B      │       C       │        D        │       C1       │      D1      │      E1       │     F1      │      C       │      D       │       E        │        F         │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│ 1 │         2          │      3      │      4      │       5       │        6        │       7        │      8       │       9       │     10      │      11      │      12      │       13       │        14        │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│ 1 │I. Центральный      │             │5.0          │               │                 │                │1-30.III      │               │             │              │5.0           │                │                  │
│   ├────────────────────┤             │01.V...30.IX │               │                 │                │(1.0)/        │               │             │              │01.XI...31.III│                │                  │
│   │Москва              │             │             │               │                 │                │1-31.X (1.0)  │               │             │              │              │                │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │               │             │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│ 2 │Белгородская обл.   │6.0          │             │               │                 │15.III...15.IV  │              │               │             │4.0           │              │                │                  │
│   │                    │15.IV...15.X │             │               │                 │(1.0)/          │              │               │             │15.XI...15.III│              │                │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │15.X... 15.XI   │              │               │             │              │              │                │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │(1.0)           │              │               │             │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│ 3 │Брянская обл.       │5.0          │             │               │                 │1-30.IV (1.0)/  │              │               │             │5.0           │              │                │                  │
│   │                    │01.V...30.IX │             │               │                 │1-31.X (1.0)    │              │               │             │01.XI...31.III│              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│ 4 │Владимирская обл.   │             │5.0          │               │                 │                │1-30.III      │               │             │              │              │5.0             │                  │
│   │                    │             │01.V...30.IX │               │                 │                │(1.0)/        │               │             │              │              │01.XI...31.III  │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │1-31.X (1.0)  │               │             │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│ 5 │Воронежская обл.    │5.0          │             │               │                 │1-30.IV (1.0)/  │              │               │             │5.0           │              │                │                  │
│   │                    │01.V...30.IX │             │               │                 │1-31.X (1.0)    │              │               │             │01.XI...31.III│              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│ 6 │Ивановская обл.     │             │5.0          │               │                 │                │1-30.IV       │               │             │              │              │5.0             │                  │
│   │                    │             │01.V...30.IX │               │                 │                │(1.0)/        │               │             │              │              │01.XI...31.III  │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │1-31.X (1.0)  │               │             │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│ 7 │Калужская обл.      │             │5.0          │               │                 │                │1-30.IV       │               │             │              │5.0           │                │                  │
│   │                    │             │01.V...30.IX │               │                 │                │(1.0)/        │               │             │              │01.XI...31.III│                │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │1-31.X (1.0)  │               │             │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│ 8 │Костромская обл.    │             │5.0          │               │                 │                │1-30.IV       │               │             │              │              │5.0             │                  │
│   │                    │             │01.V...30.IX │               │                 │                │(1.0)/        │               │             │              │              │01.XI...31.III  │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │1-31.X (1.0)  │               │             │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│ 9 │Курская обл.        │5.0          │             │               │                 │1-30.IV (1.0)/  │              │               │             │5.0           │              │                │                  │
│   │                    │01.V...30.IX │             │               │                 │1-31.X (1.0)    │              │               │             │01.XI...31.III│              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│10 │Липецкая обл.       │5.0          │             │               │                 │1-30.IV (1.0)/  │              │               │             │5.0           │              │                │                  │
│   │                    │01.V...30.IX │             │               │                 │1-31.X (1.0)    │              │               │             │01.XI...31.III│              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│11 │Московская обл.     │             │5.0          │               │                 │                │1-30.IV       │               │             │              │5.0           │                │                  │
│   │                    │             │01.V...30.IX │               │                 │                │(1.0)/        │               │             │              │01.XI...31.III│                │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │1-31.X (1.0)  │               │             │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│12 │Орловская обл.      │5.0          │             │               │                 │1-30.IV (1.0)/  │              │               │             │5.0           │              │                │                  │
│   │                    │01.V...30.IX │             │               │                 │1-31.X (1.0)    │              │               │             │01.XI...31.III│              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│13 │Рязанская обл.      │             │5.0          │               │                 │                │1-30.IV       │               │             │              │5.0           │                │                  │
│   │                    │             │01.V...30.IX │               │                 │                │(1.0)/        │               │             │              │01.XI...31.III│                │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │1-31.X (1.0)  │               │             │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│14 │Смоленская обл.     │             │5.0          │               │                 │                │1-30.IV       │               │             │              │5.0           │                │                  │
│   │                    │             │01.V...30.IX │               │                 │                │(1.0)/        │               │             │              │01.XI...31.III│                │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │1-31.X (1.0)  │               │             │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│15 │Тамбовская обл.     │5.0          │             │               │                 │1-30.IV (1.0)/  │              │               │             │5.0           │              │                │                  │
│   │                    │01.V...30.IX │             │               │                 │1-31.X (1.0)    │              │               │             │01.XI...31.III│              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│16 │Тверская обл.       │             │5.0          │               │                 │                │1-30.IV       │               │             │              │5.0           │                │                  │
│   │                    │             │01.V...30.IX │               │                 │                │(1.0)/        │               │             │              │01.XI...31.III│                │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │1-31.X (1.0)  │               │             │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│17 │Тульская обл.       │             │5.0          │               │                 │                │1-30.IV       │               │             │              │5.0           │                │                  │
│   │                    │             │01.V...30.IX │               │                 │                │(1.0)/        │               │             │              │01.XI...31.III│                │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │1-31.X (1.0)  │               │             │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│18 │Ярославская обл.    │             │5.0          │               │                 │                │              │1-30.IV        │             │              │              │5.0             │                  │
│   │                    │             │01.V...30.IX │               │                 │                │              │(1.0)/         │             │              │              │01.XI...31.III  │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │1-31.X (1.0)   │             │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│19 │II. Северо-Западный │             │5.0          │               │                 │                │1-30.IV       │               │             │              │5.0           │                │                  │
│   ├────────────────────┤             │01.V...30.IX │               │                 │                │(1.0)/        │               │             │              │01.XI...31.III│                │                  │
│   │Санкт-Петербург     │             │             │               │                 │                │1-31.X (1.0)  │               │             │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│20 │Республика Карелия  │             │             │4.0            │                 │                │              │15.IV...15.V   │             │              │              │5.5             │                  │
│   │                    │             │             │15.V...15.IX   │                 │                │              │(1.0)/         │             │              │              │1.XI...15.IV    │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │15.IX...31.X   │             │              │              │                │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │(1.5)          │             │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│21 │Республика Коми     │             │             │3.5            │                 │                │              │               │1.V...31.V   │              │              │                │6.0               │
│   │                    │             │             │1.VI...15.IX   │                 │                │              │               │(1.0)/       │              │              │                │1.XI...30.IV      │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │               │15.IX...31.X │              │              │                │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │               │(1.5)        │              │              │                │                  │
│   ├────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│   │Воркутинский район  │             │             │3.0            │                 │                │              │               │1.V...31.V   │              │              │                │6.5               │
│   │                    │             │             │1.VI...31.VIII │                 │                │              │               │(1.0)/       │              │              │                │15.X...30.IV      │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │               │1.IX...15.X  │              │              │                │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │               │(1.0)        │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│22 │Архангельская обл.  │             │             │3.5            │                 │                │              │               │1.V...1.VI   │              │              │                │6.0               │
│   │                    │             │             │1.VI...15.IX   │                 │                │              │               │(1.0)/       │              │              │                │1.XI... 30.IV     │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │               │15.IX...31.X │              │              │                │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │               │(1.5)        │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│23 │Вологодская обл.    │             │             │5.0            │                 │                │              │1-30.IV (1.0)/ │             │              │              │5.0             │                  │
│   │                    │             │             │01.V...30.IX   │                 │                │              │1-31.X (1.0)   │             │              │              │01.XI...31.I    │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│24 │Калининградская обл.│             │6.0          │               │                 │                │15.III...15.IV│               │             │              │4.0           │                │                  │
│   │                    │             │15.IV...15.X │               │                 │                │(1.0)/        │               │             │              │15.XI...15.III│                │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │15.X...15.XI  │               │             │              │              │                │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │(1.0)         │               │             │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│25 │Ленинградская обл.  │             │5.0          │               │                 │                │1-30.IV (1.0)/│               │             │              │5.0           │                │                  │
│   │                    │             │01.V...30.IX │               │                 │                │1-31.X (1.0)  │               │             │              │01.XI...31.III│                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│26 │Мурманская обл.     │             │             │3.5            │                 │                │              │15.IV...31.V   │             │              │              │5.5             │                  │
│   │                    │             │             │1.VI...15.IX   │                 │                │              │(1.5)/         │             │              │              │1.XI...15.IV    │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │15.IX...31.X   │             │              │              │                │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │(1.5)          │             │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│27 │Новгородская обл.   │             │5.0          │               │                 │                │1-30.IV (1.0)/│               │             │              │5.0           │                │                  │
│   │                    │             │01.V...30.IX │               │                 │                │1-31.X (1.0)  │               │             │              │01.XI...31.III│                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│28 │Псковская обл.      │             │5.0          │               │                 │                │1-30.IV (1.0)/│               │             │              │5.0           │                │                  │
│   │                    │             │01.V...30.IX │               │                 │                │1-31.X (1.0)  │               │             │              │01.XI...31.III│                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│29 │Ненецкий автономный │             │             │               │3.0              │                │              │               │15.IV...31.V │              │              │                │6.0               │
│   │округ               │             │             │               │1.VI... 31.VIII  │                │              │               │(1.5)/       │              │              │                │15.X...15.IV      │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │               │1.IX...15.X  │              │              │                │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │               │(1.5)        │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│   │III. Северо-        │             │             │               │                 │                │              │               │             │              │              │                │                  │
│   │Кавказский          │             │             │               │                 │                │              │               │             │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│30 │Республика Адыгея   │6.5          │             │               │                 │1.III...31.III  │              │               │             │3.0           │              │                │                  │
│   │                    │1.IV...15.X  │             │               │                 │(1.0)/          │              │               │             │1.XII...1.III │              │                │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │15.X...30.XI    │              │               │             │              │              │                │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │(1.5)           │              │               │             │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│31 │Республика Дагестан │6.5          │             │               │                 │1-31.III (1.0)/ │              │               │             │3.0           │              │                │                  │
│   │                    │1.IV...15.X  │             │               │                 │15.X...30.XI    │              │               │             │1.XII...1.III │              │                │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │(1.5)           │              │               │             │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│32 │Республика Ингушетия│6.5          │             │               │                 │1.III...31.III  │              │               │             │3.0           │              │                │                  │
│   │                    │1.IV...15.X  │             │               │                 │(1.0)/          │              │               │             │1.XII...1.III │              │                │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │15.X...30.XI    │              │               │             │              │              │                │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │(1.5)           │              │               │             │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│33 │Чеченская Республика│6.5          │             │               │                 │1.III...31.III  │              │               │             │3.0           │              │                │                  │
│   │                    │1.IV...15.X  │             │               │                 │(1.0)/          │              │               │             │1.XII...1.III │              │                │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │15.X...30.XI    │              │               │             │              │              │                │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │(1.5)           │              │               │             │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│34 │Кабардино-Балкарская│6.5          │             │               │                 │1.III...31.III  │              │               │             │3.0           │              │                │                  │
│   │Республика          │1.IV...15.X  │             │               │                 │(1.0)/          │              │               │             │1.XII...1.III │              │                │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │15.X...30.XI    │              │               │             │              │              │                │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │(1.5)           │              │               │             │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│35 │Республика Калмыкия │5.0          │             │               │                 │15.III...15.IV  │              │               │             │5.0           │              │                │                  │
│   │                    │15.IV...15.IX│             │               │                 │(1.0)/          │              │               │             │15.X...15.III │              │                │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │15.IX...15.X    │              │               │             │              │              │                │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │(1.0)           │              │               │             │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│36 │Карачаево-Черкесская│6.5          │             │               │                 │1.III...31.III  │              │               │             │3.0           │              │                │                  │
│   │Республика          │1.IV...15.X  │             │               │                 │(1.0)/          │              │               │             │1.XII...1.III │              │                │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │15.X...30.XI    │              │               │             │              │              │                │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │(1.5)           │              │               │             │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│37 │Республика Северная │6.5          │             │               │                 │1.III...31.III  │              │               │             │3.0           │              │                │                  │
│   │Осетия - Алания     │1.IV...15.X  │             │               │                 │(1.0)/          │              │               │             │1.XII...1.III │              │                │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │15.X...30.XI    │              │               │             │              │              │                │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │(1.5)           │              │               │             │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│38 │Краснодарский край  │7.0          │             │               │                 │1-31.III (1.0)/ │              │               │             │3.0           │              │                │                  │
│   │                    │1.IV...31.X  │             │               │                 │1-30.XI (1.0)   │              │               │             │1.XII...1.III │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│39 │Ставропольский край │6.5          │             │               │                 │15.III...15.IV  │              │               │             │3.5           │              │                │                  │
│   │                    │15.IV...31.X │             │               │                 │(1.0)/          │              │               │             │1.XII...15.III│              │                │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │1-30.XI (1.0)   │              │               │             │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│40 │Астраханская обл.   │5.0          │             │               │                 │15.III...15.IV  │              │               │             │5.0           │              │                │                  │
│   │                    │15.IV...15.IX│             │               │                 │(1.0)/          │              │               │             │15.X...15.III │              │                │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │15.IX...15.X    │              │               │             │              │              │                │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │(1.0)           │              │               │             │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│41 │Волгоградская обл.  │5.0          │             │               │                 │                │15.III...15.IV│               │             │              │5.0           │                │                  │
│   │                    │15.IV...15.IX│             │               │                 │                │(1.0)/        │               │             │              │15.X...15.III │                │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │15.IX...15.X  │               │             │              │              │                │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │(1.0)         │               │             │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│42 │Ростовская обл.     │6.0          │             │               │                 │                │15.III...15.IV│               │             │              │4.0           │                │                  │
│   │                    │15.IV...15.X │             │               │                 │                │(1.0)/        │               │             │              │15.XI...15.III│                │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │15.X...15.XI  │               │             │              │              │                │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │(1.0)         │               │             │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│   │IV. Приволжский     │             │             │               │                 │                │              │               │             │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│43 │Республика          │             │4.0          │               │                 │                │              │15.IV...15.V   │             │              │              │5.5             │                  │
│   │Башкортостан        │             │15.V...15.IX │               │                 │                │              │(1.0)/         │             │              │              │1.XI...15.IV    │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │15.IX...31.X   │             │              │              │                │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │(1.5)          │             │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│44 │Республика Марий Эл │             │5.0          │               │                 │                │              │1-30.IV (1.0)/ │             │              │              │5.0             │                  │
│   │                    │             │01.V...30.IX │               │                 │                │              │1-31.X (1.0)   │             │              │              │01.XI...31.III  │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│45 │Республика Мордовия │             │5.0          │               │                 │                │              │1-30.III       │             │              │              │5.0             │                  │
│   │                    │             │01.V...30.IX │               │                 │                │              │(1.0)/         │             │              │              │01.XI...31.III  │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │1-31.X (1.0)   │             │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│46 │Республика Татарстан│             │5.0          │               │                 │                │              │1-30.III       │             │              │              │5.0             │                  │
│   │                    │             │01.V...30.IX │               │                 │                │              │(1.0)/         │             │              │              │01.XI...31.III  │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │1-31.X (1.0)   │             │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│47 │Удмуртская          │             │4.5          │               │                 │                │              │1-30.III       │             │              │              │5.0             │                  │
│   │Республика          │             │1.V...15.IX  │               │                 │                │              │(1.0)/         │             │              │              │01.XI...31.III  │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │15.IX...31.X   │             │              │              │                │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │(1.5)          │             │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│48 │Чувашская Республика│             │5.0          │               │                 │                │              │1-30.III       │             │              │              │5.0             │                  │
│   │                    │             │01.V...30.IX │               │                 │                │              │(1.0)/         │             │              │              │01.XI...31.III  │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │1-31.X (1.0)   │             │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│49 │Кировская обл.      │             │4.0          │               │                 │                │              │1-30.III       │             │              │              │5.5             │                  │
│   │                    │             │1.V...31.VIII│               │                 │                │              │(1.0)/         │             │              │              │15.X...31.III   │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │1.IX...15.X    │             │              │              │                │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │(1.5)          │             │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│50 │Нижегородская обл.  │             │5.0          │               │                 │                │              │1-30.III       │             │              │              │5.0             │                  │
│   │                    │             │01.V...30.IX │               │                 │                │              │(1.0)/         │             │              │              │01.XI...31.III  │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │1-31.X (1.0)   │             │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│51 │Оренбургская обл.   │             │4.0          │               │                 │                │              │1-30.III       │             │              │              │5.5             │                  │
│   │                    │             │1.V...31.VIII│               │                 │                │              │(1.0)/         │             │              │              │15.X...31.III   │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │1.IX...15.X    │             │              │              │                │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │(1.5)          │             │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│52 │Пензенская обл.     │             │5.0          │               │                 │                │              │1-30.III       │             │              │              │5.0             │                  │
│   │                    │             │01.V...30.IX │               │                 │                │              │(1.0)/         │             │              │              │01.XI...31.III  │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │1-31.X (1.0)   │             │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│53 │Пермская обл.       │             │4.0          │               │                 │                │              │15.IV...15.V   │             │              │              │5.5             │                  │
│   │                    │             │15.V...15.IX │               │                 │                │              │(1.0)/         │             │              │              │1.XI...15.IV    │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │15.IX...31.X   │             │              │              │                │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │(1.5)          │             │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│54 │Самарская обл.      │             │5.0          │               │                 │                │              │1-30.III       │             │              │              │5.0             │                  │
│   │                    │             │01.V...30.IX │               │                 │                │              │(1.0)/         │             │              │              │01.XI...31.III  │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │1-31.X (1.0)   │             │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│55 │Саратовская обл.    │             │5.0          │               │                 │                │              │1-30.III       │             │              │              │5.0             │                  │
│   │                    │             │01.V...30.IX │               │                 │                │              │(1.0)/         │             │              │              │01.XI...31.III  │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │1-31.X (1.0)   │             │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│56 │Ульяновская обл.    │             │5.0          │               │                 │                │              │1-30.III       │             │              │              │5.0             │                  │
│   │                    │             │01.V...30.IX │               │                 │                │              │(1.0)/         │             │              │              │01.XI...31.III  │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │1-31.X (1.0)   │             │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│57 │Коми-Пермяцкий      │             │             │3.5            │                 │                │              │               │15.IV...15.V │              │              │                │6.0               │
│   │автономный округ    │             │             │15.V...31.VIII │                 │                │              │               │(1.0)/       │              │              │                │15.X...15.IV      │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │               │1.IX...15.X  │              │              │                │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │               │(1.5)        │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│58 │V. Уральский        │             │4.0          │               │                 │                │              │15.IV...15.V   │             │              │              │5.5             │                  │
│   ├────────────────────┤             │15.V...15.IX │               │                 │                │              │(1.0)/         │             │              │              │1.XI...15.IV    │                  │
│   │Курганская обл.     │             │             │               │                 │                │              │15.IX...31.X   │             │              │              │                │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │(1.5)          │             │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│59 │Свердловская обл.   │             │4.0          │               │                 │                │              │15.IV...15.V   │             │              │              │5.5             │                  │
│   │                    │             │15.V...15.IX │               │                 │                │              │(1.0)/         │             │              │              │1.XI...15.IV    │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │15.IX...31.X   │             │              │              │                │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │(1.5)          │             │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│60 │Тюменская обл.      │             │4.0          │               │                 │                │              │15.IV...15.V   │             │              │              │5.5             │                  │
│   │                    │             │15.V...15.IX │               │                 │                │              │(1.0)/         │             │              │              │1.XI...15.IV    │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │15.IX...31.X   │             │              │              │                │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │(1.5)          │             │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│61 │Челябинская обл.    │             │4.0          │               │                 │                │              │15.IV...15.V   │             │              │              │5.5             │                  │
│   │                    │             │15.V...15.IX │               │                 │                │              │(1.0)/         │             │              │              │1.XI...15.IV    │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │15.IX...31.X   │             │              │              │                │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │(1.5)          │             │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│62 │Ханты-Мансийский    │             │             │3.0            │                 │                │              │               │1-31.V (1.0)/│              │              │                │6.5               │
│   │автономный округ    │             │             │1.VI...31.VIII │                 │                │              │               │1.IX...15.X  │              │              │                │15.X...30.IV      │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │               │(1.5)        │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│63 │Ямало-Ненецкий      │             │             │2.5            │                 │                │              │               │1.V...15.VI  │              │              │                │6.5               │
│   │автономный округ    │             │             │15.VI...31.VIII│                 │                │              │               │(1.5)/       │              │              │                │15.X...30.IV      │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │               │1.IX...15.X  │              │              │                │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │               │(1.5)        │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│64 │VI. Сибирский       │             │             │4.0            │                 │                │              │               │15.IV...15.V │              │              │                │5.5               │
│   ├────────────────────┤             │             │15.V...15.IX   │                 │                │              │               │(1.0)/       │              │              │                │1.XI...15.IV      │
│   │Республика Алтай    │             │             │               │                 │                │              │               │15.IX...31.X │              │              │                │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │               │(1.5)        │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│65 │Республика Бурятия  │             │             │3.5            │                 │                │              │               │1-31.V (1.0)/│              │              │                │6.0               │
│   │                    │             │             │1.VI...15.IX   │                 │                │              │               │15.IX...31.X │              │              │                │1.XI...30.IV      │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │               │(1.5)        │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│66 │Республика Тува     │             │             │3.5            │                 │                │              │               │1-31.V (1.0)/│              │              │                │6.0               │
│   │                    │             │             │1.VI...15.IX   │                 │                │              │               │15.IX...31.X │              │              │                │1.XI...30.IV      │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │               │(1.5)        │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│67 │Республика Хакасия  │             │             │3.5            │                 │                │              │               │1-31.V (1.0)/│              │              │                │6.0               │
│   │                    │             │             │1.VI...15.IX   │                 │                │              │               │15.IX...31.X │              │              │                │1.XI...30.IV      │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │               │(1.5)        │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│68 │Алтайский край      │             │             │4.0            │                 │                │              │               │15.IV...15.V │              │              │                │5.5               │
│   │                    │             │             │15.V...15.IX   │                 │                │              │               │(1.0)/       │              │              │                │1.XI...15.IV      │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │               │15.IX...31.X │              │              │                │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │               │(1.5)        │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│69 │Красноярский край   │             │             │4.0            │                 │                │              │               │15.IV...15.V │              │              │                │5.5               │
│   │                    │             │             │15.V...15.IX   │                 │                │              │               │(1.0)/       │              │              │                │1.XI...15.IV      │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │               │15.IX...31.X │              │              │                │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │               │(1.5)        │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│70 │Иркутская обл.      │             │             │3.5            │                 │                │              │               │1-31.V (1.0)/│              │              │                │6.0               │
│   │                    │             │             │1.VI...15.IX   │                 │                │              │               │15.IX...31.X │              │              │                │1.XI...30.IV      │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │               │(1.5)        │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│71 │Кемеровская обл.    │             │             │3.5            │                 │                │              │               │1-31.V (1.0)/│              │              │                │6.0               │
│   │                    │             │             │1.VI...15.IX   │                 │                │              │               │15.IX...31.X │              │              │                │1.XI...30.IV      │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │               │(1.5)        │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│72 │Новосибирская обл.  │             │             │4.0            │                 │                │              │               │15.IV...15.V │              │              │                │5.5               │
│   │                    │             │             │15.V...15.IX   │                 │                │              │               │(1.0)/       │              │              │                │1.XI...15.IV      │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │               │15.IX...31.X │              │              │                │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │               │(1.5)        │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│73 │Омская обл.         │             │             │4.0            │                 │                │              │               │15.IV...15.V │              │              │                │5.5               │
│   │                    │             │             │15.V...15.IX   │                 │                │              │               │(1.0)/       │              │              │                │1.XI...15.IV      │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │               │15.IX...31.X │              │              │                │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │               │(1.5)        │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│74 │Томская обл.        │             │             │4.0            │                 │                │              │               │15.IV...15.V │              │              │                │5.5               │
│   │                    │             │             │15.V...15.IX   │                 │                │              │               │(1.0)/       │              │              │                │1.XI...15.IV      │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │               │15.IX...31.X │              │              │                │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │               │(1.5)        │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│75 │Читинская обл.      │             │             │3.5            │                 │                │              │               │1-31.V (1.0)/│              │              │                │6.0               │
│   │                    │             │             │1.VI...15.IX   │                 │                │              │               │15.IX...31.X │              │              │                │1.XI...30.IV      │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │               │(1.5)        │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│76 │Таймырский          │             │             │2.5            │                 │                │              │               │15.V...15.VI │              │              │                │7.0               │
│   │автономный округ    │             │             │15.VI...31.VIII│                 │                │              │               │(1.0)/       │              │              │                │15.X...15.V       │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │               │1.IX...15.X  │              │              │                │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │               │(1.5)        │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│77 │Усть-Ордынский      │             │             │3.5            │                 │                │              │               │1-31.V (1.0)/│              │              │                │6.0               │
│   │Бурятский автономный│             │             │1.VI...15.IX   │                 │                │              │               │15.IX...31.X │              │              │                │1.XI...30.IV      │
│   │округ               │             │             │               │                 │                │              │               │(1.5)        │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│78 │Эвенкийский         │             │             │2.5            │                 │                │              │               │15.V...15.VI │              │              │                │7.0               │
│   │автономный округ    │             │             │15.VI..31.VIII │                 │                │              │               │(1.5)/       │              │              │                │15.X...15.V       │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │               │1.IX...15.X  │              │              │                │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │               │(1.5)        │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│79 │Агинский Бурятский  │             │             │3.5            │                 │                │              │               │1-31.V (1.0)/│              │              │                │6.0               │
│   │автономный округ    │             │             │1.VI...15.IX   │                 │                │              │               │15.IX...31.X │              │              │                │1.XI...30.IV      │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │               │(1.5)        │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│80 │VII. Дальневосточный│             │             │2.5            │                 │                │              │               │15.V...15.VI │              │              │                │7.0               │
│   ├────────────────────┤             │             │15.VI...31.VIII│                 │                │              │               │(1.0)/       │              │              │                │15.X...15.V       │
│   │Республика Саха     │             │             │               │                 │                │              │               │1.IX...15.X  │              │              │                │                  │
│   │(Якутия)            │             │             │               │                 │                │              │               │(1.5)        │              │              │                │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │               │             │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│81 │Приморский край     │             │4.0          │               │                 │                │              │15.IV...15.V   │             │              │              │5.5             │                  │
│   │                    │             │15.V...15.IX │               │                 │                │              │(1.0)/         │             │              │              │1.XI...15.IV    │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │15.IX...31.X   │             │              │              │                │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │(1.5)          │             │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│82 │Хабаровский край    │             │             │3.5            │                 │                │              │15.IV...31.V   │             │              │              │5.5             │                  │
│   │                    │             │             │1.VI...15.IX   │                 │                │              │(1.5)/         │             │              │              │1.XI...15.IV    │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │15.IX...31.X   │             │              │              │                │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │(1.5)          │             │              │              │                │                  │
│   ├────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│   │Охотский район      │             │             │2.5            │                 │                │              │1.V...15.VI    │             │              │              │6.5             │                  │
│   │                    │             │             │15.VI...31.VIII│                 │                │              │(1.5)/         │             │              │              │15.X...30.IV    │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │1.IX...15.X    │             │              │              │                │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │(1.5)          │             │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│83 │Амурская обл.       │             │             │3.0            │                 │                │              │               │1.V...15.VI  │              │              │                │6.0               │
│   │                    │             │             │15.VI...15.IX  │                 │                │              │               │(1.5)/       │              │              │                │1.XI...30.IV      │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │               │15.IX...31.X │              │              │                │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │               │(1.5)        │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│84 │Камчатская обл.     │             │             │3.0            │                 │                │              │1.V...15.VI    │             │              │              │6.0             │                  │
│   │                    │             │             │15.VI...15.IX  │                 │                │              │(1.5)/         │             │              │              │1.XI...30.IV    │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │15.IX...31.X   │             │              │              │                │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │(1.5)          │             │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│85 │Магаданская обл.    │             │             │2.5            │                 │                │              │               │1.V...15.VI  │              │              │                │6.5               │
│   │                    │             │             │15.VI...31.VIII│                 │                │              │               │(1.5)/       │              │              │                │15.X... 30.IV     │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │               │1.IX...15.X  │              │              │                │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │               │(1.5)        │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│86 │Сахалинская обл.    │             │4.0          │               │                 │                │              │15.IV...31.V   │             │              │              │5.0             │                  │
│   │(южная часть)       │             │1.VI...30.IX │               │                 │                │              │(1.5)/         │             │              │              │15.XI...15.IV   │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │1.X...15.XI    │             │              │              │                │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │(1.5)          │             │              │              │                │                  │
│   ├────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│   │Сахалинская обл.    │             │             │3.5            │                 │                │              │15.IV...31.V   │             │              │              │5.5             │                  │
│   │(северная часть,    │             │             │1.VI...15.IX   │                 │                │              │(1.5)/         │             │              │              │1.XI...15.IV    │                  │
│   │выше 50 сев. широты)│             │             │               │                 │                │              │15.IX...31.X   │             │              │              │                │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │(1.5)          │             │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│87 │Еврейская автономная│             │4.0          │               │                 │                │              │15.IV...15.V   │             │              │              │5.5             │                  │
│   │обл.                │             │15.V...15.IX │               │                 │                │              │(1.0)/         │             │              │              │1.XI...15.IV    │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │15.IX...31.X   │             │              │              │                │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │(1.5)          │             │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│88 │Корякский автономный│             │             │3.0            │                 │                │              │1.V...15.VI    │             │              │              │6.0             │                  │
│   │округ               │             │             │15.VI...15.IX  │                 │                │              │(1.5)/         │             │              │              │1.XI...30.IV    │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │15.IX..31.X    │             │              │              │                │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │(1.5)          │             │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│89 │Чукотский автономный│             │             │2.5            │                 │                │              │               │1.V...15.VI  │              │              │                │6.5               │
│   │округ               │             │             │15.VI...31.VIII│                 │                │              │               │(1.5)/       │              │              │                │15.X...30.IV      │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │               │1.IX...15.X  │              │              │                │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │               │(1.5)        │              │              │                │                  │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│90 │Острова Северного   │             │             │               │1.5              │                │              │               │1.VI...15.VII│              │              │                │7.0               │
│   │Ледовитого океана и │             │             │               │15.VII...31.VIII │                │              │               │(1.5)/       │              │              │                │1.XI...31.V       │
│   │его морей           │             │             │               │                 │                │              │               │1.IX...31.X  │              │              │                │                  │
│   │                    │             │             │               │                 │                │              │               │(2.0)        │              │              │                │                  │
└───┴────────────────────┴─────────────┴─────────────┴───────────────┴─────────────────┴────────────────┴──────────────┴───────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────────┴──────────────────┘

Примечания:
1. Сезонное применение бензинов по классам испаряемости, по регионам и по продолжительности зимнего и летнего периодов определено в соответствии с ГОСТом 16350-80 "Климат СССР. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей".
2. Верхняя и нижняя температурные границы весеннего и осеннего переходного периодов ограничиваются пределами от плюс 5 °C до минус 5 °C по установленным среднесуточным значениям температур.
3. Переходными температурными границами между периодами по установленным среднесуточным значениям считаются:
от зимнего к весеннему периоду - выше минус 5 °C,
от весеннего к летнему периоду - выше плюс 5 °C,
от летнего к осеннему периоду - ниже плюс 5 °C,
от осеннего к зимнему периоду - ниже минус 5 °C.
4. Исходя из местных климатических условий, допускаются изменения длительности по количеству суток весеннего и осеннего переходных периодов в сторону зимы или лета по согласованию местной администрации с региональными службами Гидрометцентра и Минтрансом России.
5. Для повышения эффективности эксплуатации автотранспорта, снижения расхода топлива и снижения вредных выбросов рекомендуется руководителям региональных и местных органов власти, руководителям предприятий, независимо от формы собственности, при реализации поставок автобензинов по ГОСТ Р 51866-2002 указывать в заявках на топлива нужных марок соответствующий местным условиям класс испаряемости бензина.

Приложение 7

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО СЕЗОННОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ ДЛЯ РЕГИОНОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.09.2005 N 217-ст введен в действие национальный стандарт ГОСТ Р 52368-2005 "Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия".
Утвержденный новый российский национальный стандарт является унифицированным с европейским стандартом EN 590-2004 "Топливо дизельное. Технические требования и методы испытания" и соответствует современным требованиям к двигателям и топливу экологических классов Евро-3, Евро-4 и Евро-5.
В новом отечественном стандарте ГОСТ Р 52368-2005 (как и в EN 590) предусмотрена выработка шести сортов дизельного топлива для умеренного климата и пяти классов - для холодного и арктического климата вместо трех сортов летнего, зимнего и арктического топлива в устаревшем ГОСТ 305-82 (для экологических классов Евро-2 и ниже).
Рекомендуемое сезонно-климатическое применение дизельных топлив с учетом их низкотемпературных свойств позволяет обеспечивать надежный пуск, прогрев и эксплуатацию дизельных двигателей всех типов в данных климатических условиях, позволяет значительно снизить расход топлива и, соответственно, снизить количество вредных выбросов с отработавшими газами, т.е. в целом повысить и уровень экологической безопасности, и уровень технической надежности эксплуатируемых автомобилей.
Ниже приведена таблица из Приложения ГОСТ Р 52368-2005 с целью обеспечения рационального сезонного применения дизельных топлив в регионах Российской Федерации по показателю предельной температуры фильтруемости.

СЕЗОННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ
В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРЕДЕЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ
ФИЛЬТРУЕМОСТИ <1>

┌───┬────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ N │ Регионы России (по │             Применение сорта и класса дизельного топлива по предельной температуре фильтруемости, °C, не выше (н/в) <2>             │
│п/п│Федеральным округам)├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│   │                    │                                Переходные весенний/осенний периоды                                                                  │
│   │                    │        Летний период                                                      Зимний период                                             │
│   │                    ├───────┬────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────┬───────────────┤
│   │                    │Сорт A,│  Сорт B,   │   Сорт C,   │   Сорт D,   │   Сорт E,   │  Сорт F и  │   Кл. 1,   │    Кл. 2,   │Кл. 3, -38 °C,│Кл. 4, -44 °C, │
│   │                    │ +5 °C,│  0 °C, н/в │  -5 °C, н/в │ -10 °C, н/в │ -15 °C, н/в │    кл. 0,  │-26 °C, н/в │ -32 °C, н/в │     н/в      │      н/в      │
│   │                    │  н/в  │            │             │             │             │-20 °C, н/в │            │             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ 1 │         2          │   3   │     4      │      5      │      6      │      7      │     8      │     9      │     10      │      11      │      12       │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ 1 │   I. Центральный   │       │            │01.V...30.IX │             │1-30.IV      │            │01.XI... <3>│             │              │               │
│   │                    │       │            │   (5 мес)   │             │(1 мес)/     │            │31.III      │             │              │               │
│   │Москва              │       │            │             │             │1-31.X       │            │(5 мес)     │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │(1 мес)      │            │      => <4>│             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ 2 │Белгородская обл.   │       │15.IV...15.X│             │15.III.15.IV │             │15.XI...    │            │             │              │               │
│   │                    │       │  (6 мес)   │             │(1 мес)/     │             │15.III      │            │             │              │               │
│   │                    │       │<=          │             │15.X...15.XI │             │(4 мес)     │            │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │(1 мес)      │             │          =>│            │             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ 3 │Брянская обл.       │       │01.V...30.IX│             │1-0.IV       │             │            │01.XI...    │             │              │               │
│   │                    │       │  (5 мес)   │             │(1 мес)/     │             │            │31.III      │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │1-31.X       │             │            │(5 мес)     │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │(1 мес)      │             │            │            │             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ 4 │Владимирская обл.   │       │            │01.V...30.IX │             │1-30.IV      │            │01.XI...    │             │              │               │
│   │                    │       │            │   (5 мес)   │             │(1 мес)/     │            │31.III      │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │1-31.X       │            │(5 мес)     │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │(1 мес)      │            │          =>│             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ 5 │Воронежская обл.    │       │01.V...30.IX│             │11-30.IV     │             │            │01.XI...    │             │              │               │
│   │                    │       │  (5 мес)   │             │(1 мес)/     │             │            │31.III      │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │1-31.X       │             │            │(5 мес)     │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │(1 мес)      │             │            │            │             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ 6 │Ивановская обл.     │       │            │01.V...30.IX │             │1-30.IV      │            │01.XI...    │             │              │               │
│   │                    │       │            │   (5 мес)   │             │(1 мес)/     │            │31.III      │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │1-31.X       │            │(5 мес)     │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │(1 мес)      │            │          =>│             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ 7 │Калужская обл.      │       │            │01.V...30.IX │             │1-30.IV      │            │01.XI...    │             │              │               │
│   │                    │       │            │   (5 мес)   │             │(1 мес)/     │            │31.III      │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │1-31.X       │            │(5 мес)     │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │(1 мес)      │            │          =>│             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ 8 │Костромская обл.    │       │            │01.V...30.IX │             │1-30.IV      │            │            │01.XI...     │              │               │
│   │                    │       │            │   (5 мес)   │             │(1 мес)/     │            │            │31.III       │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │1-31.X       │            │            │(5 мес)      │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │(1 мес)      │            │            │<=           │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ 9 │Курская обл.        │       │01.V...30.IX│             │1-30.IV      │             │            │01.XI...    │             │              │               │
│   │                    │       │  (5 мес)   │             │(1 мес)/     │             │            │31.III      │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │1-31.X       │             │            │(5 мес)     │             │              │               │
│   │                    │       │<=          │             │(1 мес)      │             │            │            │             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│10 │Липецкая обл.       │       │01.V...30.IX│             │1-30.IV      │             │            │01.XI...    │             │              │               │
│   │                    │       │  (5 мес)   │             │(1 мес)/     │             │            │31.III      │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │1-31.X       │             │            │(5 мес)     │             │              │               │
│   │                    │       │          =>│             │(1 мес)      │             │            │            │             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│11 │Московская обл.     │       │            │01.V...30.IX │             │1-30.IV      │            │01.XI...    │             │              │               │
│   │                    │       │            │   (5 мес)   │             │(1 мес)/     │            │31.III      │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │1-31.X       │            │(5 мес)     │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │(1 мес)      │            │          =>│             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│12 │Орловская обл.      │       │01.V...30.IX│             │1-30.IV      │             │            │01.XI...    │             │              │               │
│   │                    │       │  (5 мес)   │             │(1 мес)/     │             │            │31.III      │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │1-31.X       │             │            │(5 мес)     │             │              │               │
│   │                    │       │          =>│             │(1 мес)      │             │            │            │             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│13 │Рязанская обл.      │       │            │01.V...30.IX │             │1-30.IV      │            │01.XI...    │             │              │               │
│   │                    │       │            │   (5 мес)   │             │(1 мес)/     │            │31.III      │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │1-31.X       │            │(5 мес)     │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │(1 мес)      │            │          =>│             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│14 │Смоленская обл.     │       │            │01.V...30.IX │             │1-30.IV      │            │01.XI...    │             │              │               │
│   │                    │       │            │   (5 мес)   │             │(1 мес)/     │            │31.III      │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │1-31.X       │            │(5 мес)     │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │(1 мес)      │            │          =>│             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│15 │Тамбовская обл.     │       │01.V...30.IX│             │1-30.IV      │             │            │01.XI...    │             │              │               │
│   │                    │       │  (5 мес)   │             │(1 мес)/     │             │            │31.III      │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │1-31.X       │             │            │(5 мес)     │             │              │               │
│   │                    │       │          =>│             │(1 мес)      │             │            │            │             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│16 │Тверская обл.       │       │            │01.V...30.IX │             │1-30.IV      │            │01.XI...    │             │              │               │
│   │                    │       │            │   (5 мес)   │             │(1 мес)/     │            │31.III      │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │1-31.X       │            │(5 мес)     │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │(1 мес)      │            │          =>│             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│17 │Тульская обл.       │       │            │01.V...30.IX │             │1-30.IV      │            │01.XI...    │             │              │               │
│   │                    │       │            │   (5 мес)   │             │(1 мес)/     │            │31.III      │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │1-31.X       │            │(5 мес)     │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │(1 мес)      │            │          =>│             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│18 │Ярославская обл.    │       │            │01.V...30.IX │             │1-30.IV      │            │            │01.XI...     │              │               │
│   │                    │       │            │   (5 мес)   │             │(1 мес)/     │            │            │31.III       │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │1-31.X       │            │            │(5 мес)      │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │(1 мес)      │            │            │             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│   │II. Северо-Западный │       │            │01.V...30.IX │             │1-30.IV      │            │01.XI...    │             │              │               │
│   │                    │       │            │   (5 мес)   │             │(1 мес)/     │            │31.III      │             │              │               │
│19 │Санкт-Петербург     │       │            │             │             │1-31.X       │            │(5 мес)     │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │(1 мес)      │            │          =>│             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│20 │Республика Карелия  │       │            │15.V...15.IX │             │15.IV...15.V │            │            │1.XI...15.IV │              │               │
│   │                    │       │            │   (4 мес)   │             │(1 мес)/     │            │            │  (5,5 мес)  │              │               │
│   │                    │       │            │           =>│             │15.IX...31.X │            │            │           =>│              │               │
│   │                    │       │            │             │             │(1,5 мес)    │            │            │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │           =>│            │            │             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│21 │Республика Коми     │       │            │1.VI...15.IX │             │1.V...31.V   │            │            │             │1.XI...30.IV  │               │
│   │                    │       │            │(3,5 мес)    │             │(1 мес)/     │            │            │             │(6 мес)       │               │
│   │                    │       │            │           =>│             │             │            │            │             │            =>│               │
│   │Воркутинский район  │       │            │1.VI...      │             │15.IX...31.X │            │            │             │15.X...30.IV  │               │
│   │                    │       │            │31.VIII      │             │(1,5 мес)    │            │            │             │(6,5 мес)     │               │
│   │                    │       │            │(3 мес)      │             │           =>│            │            │             │            =>│               │
│   │                    │       │            │           =>│             │             │            │            │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │             │            │            │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │1.V...31.V   │            │            │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │(1 мес)/     │            │            │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │1.IX...15.X  │            │            │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │(1,5 мес)    │            │            │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │           =>│            │            │             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│22 │Архангельская обл.  │       │            │1.VI...15.IX │             │1.V...1.VI   │            │            │             │1.XI...30.IV  │               │
│   │                    │       │            │  (3,5 мес)  │             │(1 мес)/     │            │            │             │(6 мес)       │               │
│   │                    │       │            │           =>│             │15.IX...31.X │            │            │             │            =>│               │
│   │                    │       │            │             │             │(1,5 мес)    │            │            │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │           =>│            │            │             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│23 │Вологодская обл.    │       │            │01.V...30.IX │             │1-30.IV      │            │            │01.XI...     │              │               │
│   │                    │       │            │   (5 мес)   │             │(1 мес)/     │            │            │31.III       │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │1-31.X       │            │            │(5 мес)      │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │(1 мес)      │            │            │           =>│              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│24 │Калининградская обл.│       │15.IV...15.X│             │15.III...    │             │15.XI...    │            │             │              │               │
│   │                    │       │  (6 мес)   │             │15.IV        │             │15.III      │            │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │(1 мес)/     │             │(4 мес)     │            │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │15.X...15.XI │             │          =>│            │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │(1 мес)      │             │            │            │             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│25 │Ленинградская обл.  │       │            │01.V...30.IX │             │1-30.IV/     │            │01.XI...    │             │              │               │
│   │                    │       │            │   (5 мес)   │             │(1 мес)/     │            │31.III      │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │1-31.X       │            │(5 мес)     │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │(1 мес)      │            │          =>│             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│26 │Мурманская обл.     │       │            │1.VI...15.IX │             │15.IV...31.V │            │            │1.XI...15.IV │              │               │
│   │                    │       │            │  (3,5 мес)  │             │(1,5 мес)/   │            │            │  (5,5 мес)  │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │15.IX...31.X │            │            │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │(1,5 мес)    │            │            │             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│27 │Новгородская обл.   │       │            │01.V...30.IX │             │1-30.IV/     │            │01.XI...    │             │              │               │
│   │                    │       │            │   (5 мес)   │             │(1 мес)/     │            │31.III      │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │1-31.X       │            │(5 мес)     │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │(1 мес)      │            │          =>│             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│28 │Псковская обл.      │       │            │01.V...30.IX │             │1-30.IV      │            │01.XI...    │             │              │               │
│   │                    │       │            │   (5 мес)   │             │(1 мес)/     │            │31.III      │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │1-31.X       │            │(5 мес)     │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │(1 мес)      │            │          =>│             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│29 │Ненецкий авт. округ │       │            │             │1.VI....     │             │15.IV...    │            │             │ 15.X...15.IV │               │
│   │                    │       │            │             │31.VIII      │             │31.V        │            │             │   (6 мес)    │               │
│   │                    │       │            │             │(3 мес)      │             │(1,5 мес)/  │            │             │            =>│               │
│   │                    │       │            │             │<=           │             │1.IX... 15.X│            │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │             │(1,5 мес)   │            │             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│   │    III. Северо-    │       │1.IV...15.X │             │1.III...     │             │1.XII...    │            │             │              │               │
│   │     Кавказский     │       │ (6,5 мес)  │             │31.III       │             │1.III       │            │             │              │               │
│   │                    │       │<=          │             │(1 мес)/     │             │(3 мес)     │            │             │              │               │
│30 │Республика Адыгея   │       │            │             │15.X...30.XI │             │            │            │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │(1,5 мес)    │             │            │            │             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│31 │Республика Дагестан │       │1.IV...15.X │             │1-31.III     │             │1.XII...    │            │             │              │               │
│   │                    │       │ (6,5 мес)  │             │(1 мес)/     │             │1.III       │            │             │              │               │
│   │                    │       │<=          │             │15.X...30.XI │             │(3 мес)     │            │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │(1,5 мес)    │             │            │            │             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│32 │Республика Ингушетия│       │1.IV...15.X │             │1-31.III     │             │1.XII...    │            │             │              │               │
│   │                    │       │ (6,5 мес)  │             │(1 мес)/     │             │1.III       │            │             │              │               │
│   │                    │       │<=          │             │15.X...30.XI │             │(3 мес)     │            │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │(1,5 мес)    │             │            │            │             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│33 │Чеченская Республика│       │1.IV...15.X │             │1-31.III     │             │1.XII...    │            │             │              │               │
│   │                    │       │(6,5 мес)   │             │(1 мес)/     │             │1.III       │            │             │              │               │
│   │                    │       │<=          │             │15.X...30.XI │             │(3 мес)     │            │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │(1,5 мес)    │             │            │            │             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│34 │Кабардино-Балкарская│       │1.IV...15.X │             │1-31.III     │             │1.XII...    │            │             │              │               │
│   │Республика          │       │(6,5 мес)   │             │(1 мес)/     │             │1.III       │            │             │              │               │
│   │                    │       │<=          │             │15.X...30.XI │             │(3 мес)     │            │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │(1,5 мес)    │             │            │            │             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│35 │Республика Калмыкия │       │15.IV...    │             │15.III...    │             │15.X...     │            │             │              │               │
│   │                    │       │15.IX       │             │15.IV        │             │15.III      │            │             │              │               │
│   │                    │       │(5 мес)     │             │(1 мес)/     │             │(5 мес)     │            │             │              │               │
│   │                    │       │<=          │             │15.IX...15.X │             │            │            │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │(1 мес)      │             │          =>│            │             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│36 │Карачаево-Черкесская│       │1.IV...15.X │             │1.III...     │             │1.XII...    │            │             │              │               │
│   │Республика          │       │ (6,5 мес)  │             │31.III       │             │1.III       │            │             │              │               │
│   │                    │       │<=          │             │(1 мес)/     │             │(3 мес)     │            │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │15.X...30.XI │             │            │            │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │(1,5 мес)    │             │            │            │             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│37 │Республика Северная │       │1.IV...15.X │             │1.III...     │             │1.XII...    │            │             │              │               │
│   │Осетия - Алания     │       │ (6,5 мес)  │             │31.III       │             │1.III       │            │             │              │               │
│   │                    │       │<=          │             │(1 мес)/     │             │(3 мес)     │            │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │15.X...30.XI │             │            │            │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │(1,5 мес)    │             │            │            │             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│38 │Краснодарский край  │       │1.IV...31.X │             │1-31.III     │             │1.XII...    │            │             │              │               │
│   │                    │       │  (7 мес)   │             │(1 мес)/     │             │1.III       │            │             │              │               │
│   │                    │       │<=          │             │1-30.XI      │             │(3 мес)     │            │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │(1 мес)      │             │            │            │             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│39 │Ставропольский край │       │15.IV...31.X│             │15.III...    │             │1.XII...    │            │             │              │               │
│   │                    │       │ (6,5 мес)  │             │15.IV        │             │15.III      │            │             │              │               │
│   │                    │       │<=          │             │(1 мес)/     │             │(3,5 мес)   │            │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │1-30.XI      │             │            │            │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │(1 мес)      │             │            │            │             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│40 │Астраханская обл.   │       │15.IV...    │             │15.III...    │             │15.X...     │            │             │              │               │
│   │                    │       │15.IX       │             │15.IV        │             │15.III      │            │             │              │               │
│   │                    │       │(5 мес)     │             │(1 мес)/     │             │(5 мес)     │            │             │              │               │
│   │                    │       │<=          │             │15.IX...15.X │             │            │            │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │(1 мес)      │             │          =>│            │             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│41 │Волгоградская обл.  │       │15.IV...    │             │15.III...    │             │15.X...     │            │             │              │               │
│   │                    │       │15.IX       │             │15.IV        │             │15.III      │            │             │              │               │
│   │                    │       │(5 мес)     │             │(1 мес)/     │             │(5 мес)     │            │             │              │               │
│   │                    │       │<=          │             │15.IX...15.X │             │          =>│            │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │(1 мес)      │             │            │            │             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│42 │Ростовская обл.     │       │15.IV...15.X│             │15.III...    │             │15.XI...    │            │             │              │               │
│   │                    │       │  (6 мес)   │             │15.IV        │             │15.III      │            │             │              │               │
│   │                    │       │<=          │             │(1 мес)/     │             │(4 мес)     │            │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │15.X...15.XI │             │          =>│            │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │(1 мес)      │             │            │            │             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│   │  IV. Приволжский   │       │            │15.V...15.IX │             │15.IV...15.V │            │            │1.XI...15.IV │              │               │
│   │                    │       │            │   (4 мес)   │             │(1 мес)/     │            │            │  (5,5 мес)  │              │               │
│43 │Республика          │       │            │             │             │15.IX...31.X │            │            │             │              │               │
│   │Башкортостан        │       │            │             │             │(1,5 мес)    │            │            │           =>│              │               │
│   │                    │       │            │             │             │             │            │            │             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│44 │Республика Марий Эл │       │            │01.V...30.IX │             │1-30.IV      │            │            │01.XI...     │              │               │
│   │                    │       │            │   (5 мес)   │             │(1 мес)/     │            │            │31.III       │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │1-31.X       │            │            │(5 мес)      │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │(1 мес)      │            │            │<=           │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│45 │Республика Мордовия │       │            │01.V...30.IX │             │1-30.IV      │            │            │01.XI..31.III│              │               │
│   │                    │       │            │   (5 мес)   │             │(1 мес)/     │            │            │   (5 мес)   │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │1-31.X       │            │            │<=           │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │(1 мес)      │            │            │             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│46 │Республика Татарстан│       │            │01.V...30.IX │             │1-30.IV      │            │            │01.XI...     │              │               │
│   │                    │       │            │   (5 мес)   │             │(1 мес)/     │            │            │31.III       │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │1-31.X       │            │            │(5 мес)      │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │(1 мес)      │            │            │<=           │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│47 │Удмуртская          │       │            │ 1.V...15.IX │             │1-30.IV      │            │            │01.XI...     │              │               │
│   │Республика          │       │            │  (4,5 мес)  │             │(1 мес)/     │            │            │31.III       │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │15.IX...31.X │            │            │(5 мес)      │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │(1,5 мес)    │            │            │           =>│              │               │
│   │                    │       │            │             │             │           =>│            │            │             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│48 │Чувашская Республика│       │            │01.V...30.IX │             │1-30.IV      │            │            │01.XI...     │              │               │
│   │                    │       │            │   (5 мес)   │             │(1 мес)/     │            │            │31.III       │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │1-31.X       │            │            │(5 мес)      │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │(1 мес)      │            │            │<=           │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│49 │Кировская обл.      │       │            │1.V...31.VIII│             │1-30.IV      │            │            │15.X...      │              │               │
│   │                    │       │            │   (4 мес)   │             │(1 мес)/     │            │            │31.III       │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │1.IX...15.X  │            │            │(5,5 мес)    │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │(1,5 мес)    │            │            │           =>│              │               │
│   │                    │       │            │             │             │           =>│            │            │             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│50 │Нижегородская обл.  │       │            │01.V...30.IX │             │1-30.IV      │            │            │01.XI...     │              │               │
│   │                    │       │            │   (5 мес)   │             │(1 мес)/     │            │            │31.III       │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │1-31.X       │            │            │(5 мес)      │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │(1 мес)      │            │            │             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│51 │Оренбургская обл.   │       │            │1.V...31.VIII│             │1-30.IV      │            │            │15.Х...31.III│              │               │
│   │                    │       │            │   (4 мес)   │             │(1 мес)/     │            │            │  (5,5 мес)  │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │1.IX...15.X  │            │            │           =>│              │               │
│   │                    │       │            │             │             │(1,5 мес)    │            │            │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │           =>│            │            │             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│52 │Пензенская обл.     │       │            │01.V...30.IX │             │1-30.IV      │            │01.XI...    │             │              │               │
│   │                    │       │            │   (5 мес)   │             │(1 мес)/     │            │31.III      │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │1-31.X       │            │(5 мес)     │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │(1 мес)      │            │          =>│             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│53 │Пермская обл.       │       │            │15.V...15.IX │             │15.IV...15.V │            │            │1.XI...15.IV │              │               │
│   │                    │       │            │   (4 мес)   │             │(1 мес)/     │            │            │  (5,5 мес)  │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │15.IX...31.X │            │            │           =>│              │               │
│   │                    │       │            │             │             │(1,5 мес)    │            │            │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │           =>│            │            │             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│54 │Самарская обл.      │       │            │01.V...30.IX │             │1-30.IV      │            │01.XI...    │             │              │               │
│   │                    │       │            │   (5 мес)   │             │(1 мес)/     │            │31.III      │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │1-31.X       │            │(5 мес)     │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │(1 мес)      │            │          =>│             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│55 │Саратовская обл.    │       │            │01.V...30.IX │             │1-30.IV      │            │01.XI...    │             │              │               │
│   │                    │       │            │   (5 мес)   │             │(1 мес)/     │            │31.III      │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │1-31.X       │            │(5 мес)     │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │(1 мес)      │            │          =>│             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│56 │Ульяновская обл.    │       │            │01.V...30.IX │             │1-30.IV      │            │01.XI...    │             │              │               │
│   │                    │       │            │   (5 мес)   │             │(1 мес)/     │            │31.III      │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │1-31.Х       │            │(5 мес)     │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │(1 мес)      │            │          =>│             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│57 │Коми-Пермяцкий      │       │            │15.V...      │             │15.IV...15.V │            │            │15.X...15.IV │              │               │
│   │автономный округ    │       │            │31.VIII      │             │(1 мес)/     │            │            │   (6 мес)   │              │               │
│   │                    │       │            │(3,5 мес)    │             │1.IX...15.X  │            │            │           =>│              │               │
│   │                    │       │            │             │             │(1,5 мес)    │            │            │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │           =>│            │            │             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│   │    V. Уральский    │       │            │15.V...15.IX │             │             │15.IV...    │            │1.XI...15.IV │              │               │
│   │                    │       │            │   (4 мес)   │             │             │15.V        │            │  (5,5 мес)  │              │               │
│58 │Курганская обл.     │       │            │             │             │             │(1 мес)/    │            │           =>│              │               │
│   │                    │       │            │             │             │             │15.IX...    │            │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │             │31.X        │            │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │             │(1,5 мес)   │            │             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│59 │Свердловская обл.   │       │            │15.V...15.IX │             │             │15.IV...    │            │             │ 1.XI...15.IV │               │
│   │                    │       │            │   (4 мес)   │             │             │15.V        │            │             │  (5,5 мес)   │               │
│   │                    │       │            │             │             │             │(1 мес)/    │            │             │            =>│               │
│   │                    │       │            │             │             │             │15.IX...    │            │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │             │31.X        │            │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │             │(1,5 мес)   │            │             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│60 │Тюменская обл.      │       │            │15.V...15.IX │             │             │15.IV...    │            │1.XI...15.IV │              │               │
│   │                    │       │            │   (4 мес)   │             │             │15.V        │            │  (5,5 мес)  │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │             │(1 мес)/    │            │           =>│              │               │
│   │                    │       │            │             │             │             │15.IX...    │            │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │             │31.X        │            │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │             │(1,5 мес)   │            │             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│61 │Челябинская обл.    │       │            │15.V...15.IX │             │             │15.IV...15.V│            │1.XI...15.IV │              │               │
│   │                    │       │            │   (4 мес)   │             │             │(1 мес)/    │            │  (5,5 мес)  │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │             │15.IX...31.X│            │           =>│              │               │
│   │                    │       │            │             │             │             │(1,5 мес)   │            │             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│62 │Ханты-Мансийский    │       │            │1.VI...      │             │             │1-31.V      │            │             │ 15.X...30.IV │               │
│   │автономный округ    │       │            │31.VIII      │             │             │(1 мес)/    │            │             │  (6,5 мес)   │               │
│   │                    │       │            │(3 мес)      │             │             │1.IX...     │            │             │            =>│               │
│   │                    │       │            │           =>│             │             │15.X        │            │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │             │(1,5 мес)   │            │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │             │          =>│            │             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│63 │Ямало-Ненецкий      │       │            │15.VI...     │             │             │1.V...15.VI │            │             │ 15.X...30.IV │               │
│   │автономный округ    │       │            │31.VIII      │             │             │(1,5 мес)/  │            │             │  (6,5 мес)   │               │
│   │                    │       │            │(2,5 мес)    │             │             │1.IX...15.X │            │             │            =>│               │
│   │                    │       │            │           =>│             │             │(1,5 мес)   │            │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │             │          =>│            │             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│   │   VI. Сибирский    │       │            │15.V...15.IX │             │             │15.IV...15.V│            │             │ 1.XI...15.IV │               │
│   │                    │       │            │   (4 мес)   │             │             │(1 мес)/    │            │             │  (5,5 мес)   │               │
│64 │Республика Алтай    │       │            │           =>│             │             │15.IX...31.X│            │             │            =>│               │
│   │                    │       │            │             │             │             │(1,5 мес)   │            │             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│65 │Республика Бурятия  │       │            │1.VI...15.IX │             │             │1-31.V      │            │             │ 1.XI...30.IV │               │
│   │                    │       │            │  (3,5 мес)  │             │             │(1 мес)/    │            │             │   (6 мес)    │               │
│   │                    │       │            │           =>│             │             │15.IX...31.X│            │             │            =>│               │
│   │                    │       │            │             │             │             │(1,5 мес)   │            │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │             │          =>│            │             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│66 │Республика Тува     │       │            │1.VI...15.IX │             │             │1-31.V      │            │             │ 1.XI...30.IV │               │
│   │                    │       │            │  (3,5 мес)  │             │             │(1 мес)/    │            │             │   (6 мес)    │               │
│   │                    │       │            │           =>│             │             │15.IX...31.X│            │             │            =>│               │
│   │                    │       │            │             │             │             │(1,5 мес)   │            │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │             │          =>│            │             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│67 │Республика Хакасия  │       │            │1.VI...15.IX │             │             │1-31.V      │            │             │ 1.XI...30.IV │               │
│   │                    │       │            │  (3,5 мес)  │             │             │(1 мес)/    │            │             │   (6 мес)    │               │
│   │                    │       │            │           =>│             │             │15.IX...31.X│            │             │            =>│               │
│   │                    │       │            │             │             │             │(1,5 мес)   │            │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │             │          =>│            │             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│68 │Алтайский край      │       │            │15.V...15.IX │             │             │15.IV...15.V│            │             │ 1.XI...15.IV │               │
│   │                    │       │            │   (4 мес)   │             │             │(1 мес)/    │            │             │  (5,5 мес)   │               │
│   │                    │       │            │           =>│             │             │15.IX...31.X│            │             │            =>│               │
│   │                    │       │            │             │             │             │(1,5 мес)   │            │             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│69 │Красноярский край   │       │            │15.V...15.IX │             │             │15.IV...15.V│            │             │              │ 1.XI...15.IV  │
│   │                    │       │            │   (4 мес)   │             │             │(1 мес)/    │            │             │              │   (5,5 мес)   │
│   │                    │       │            │           =>│             │             │15.IX...31.X│            │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │             │(1,5 мес)   │            │             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│70 │Иркутская обл.      │       │            │1.VI...15.IX │             │             │1-31.V      │            │             │              │ 1.XI...30.IV  │
│   │                    │       │            │  (3,5 мес)  │             │             │(1 мес)/    │            │             │              │    (6 мес)    │
│   │                    │       │            │           =>│             │             │15.IX...31.X│            │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │             │(1,5 мес)   │            │             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│71 │Кемеровская обл.    │       │            │1.VI...15.IX │             │             │1-31.V      │            │             │              │ 1.XI...30.IV  │
│   │                    │       │            │  (3,5 мес)  │             │             │(1 мес)/    │            │             │              │    (6 мес)    │
│   │                    │       │            │           =>│             │             │15.IX...31.X│            │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │             │(1,5 мес)   │            │             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│72 │Новосибирская обл.  │       │            │15.V...15.IX │             │             │15.IV...15.V│            │             │ 1.XI...15.IV │               │
│   │                    │       │            │   (4 мес)   │             │             │(1 мес)/    │            │             │  (5,5 мес)   │               │
│   │                    │       │            │           =>│             │             │15.IX...31.X│            │             │            =>│               │
│   │                    │       │            │             │             │             │(1,5 мес)   │            │             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│73 │Омская обл.         │       │            │15.V...15.IX │             │             │15.IV...15.V│            │             │ 1.XI...15.IV │               │
│   │                    │       │            │   (4 мес)   │             │             │(1 мес)/    │            │             │  (5,5 мес)   │               │
│   │                    │       │            │           =>│             │             │15.IX...31.X│            │             │            =>│               │
│   │                    │       │            │             │             │             │(1,5 мес)   │            │             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│74 │Томская обл.        │       │            │15.V...15.IX │             │             │15.IV...15.V│            │             │ 1.XI...15.IV │               │
│   │                    │       │            │   (4 мес)   │             │             │(1 мес)/    │            │             │  (5,5 мес)   │               │
│   │                    │       │            │           =>│             │             │15.IX...31.X│            │             │            =>│               │
│   │                    │       │            │             │             │             │(1.5 мес)   │            │             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│75 │Читинская обл.      │       │            │1.VI...15.IX │             │             │1-31.V      │            │             │              │ 1.XI...30.IV  │
│   │                    │       │            │  (3,5 мес)  │             │             │(1 мес)/    │            │             │              │    (6 мес)    │
│   │                    │       │            │           =>│             │             │15.IX...31.X│            │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │             │(1,5 мес)   │            │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │             │          =>│            │             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│76 │Таймырский          │       │            │             │15.VI...     │             │15.V...15.VI│            │             │              │  15.X...15.V  │
│   │автономный округ    │       │            │             │31.VIII      │             │(1 мес)/    │            │             │              │    (7 мес)    │
│   │                    │       │            │             │(2,5 мес)    │             │1.IX...15.X │            │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │             │(1,5 мес)   │            │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │             │          =>│            │             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│77 │Усть-Ордынский      │       │            │1.VI...15.IX │             │             │1-31.V      │            │             │              │ 1.XI...30.IV  │
│   │Бурятский автономный│       │            │  (3,5 мес)  │             │             │(1 мес)/    │            │             │              │    (6 мес)    │
│   │округ               │       │            │           =>│             │             │15.IX...31.X│            │             │              │<=             │
│   │                    │       │            │             │             │             │(1,5 мес)   │            │             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│78 │Эвенкийский         │       │            │             │15.VI...     │             │15.V...15.VI│            │             │              │  15.X...15.V  │
│   │автономный округ    │       │            │             │31.VIII      │             │(1 мес)/    │            │             │              │    (7 мес)    │
│   │                    │       │            │             │(2,5 мес)    │             │1.IX...15.X │            │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │             │(1,5 мес)   │            │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │             │          =>│            │             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│79 │Агинский Бурятский  │       │            │1.VI...15.IX │             │             │1-31.V      │            │             │              │ 1.XI...30.IV  │
│   │автономный округ    │       │            │  (3,5 мес)  │             │             │(1 мес)/    │            │             │              │    (6 мес)    │
│   │                    │       │            │             │             │             │15.IX...31.X│            │             │              │<=             │
│   │                    │       │            │           =>│             │             │(1,5 мес)   │            │             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│   │VII. Дальневосточный│       │            │             │15.VI...     │             │            │15.V...15.VI│             │              │  15.X...15.V  │
│   │                    │       │            │             │31.VIII      │             │            │(1 мес)/    │             │              │    (7 мес)    │
│80 │Республика Саха     │       │            │             │(2,5мес)     │             │            │1.IX...     │             │              │               │
│   │(Якутия)            │       │            │             │<=           │             │            │15.X        │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │             │            │(1,5 мес)   │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │             │            │            │             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│81 │Приморский край     │       │            │15.V...15.IX │             │15.IV...15.V │            │            │1.XI...15.IV │              │               │
│   │                    │       │            │   (4 мес)   │             │(1 мес)/     │            │            │(5,5 мес)    │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │15.IX..31.X  │            │            │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │(1,5 мес)    │            │            │             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│82 │Хабаровский край    │       │            │1.VI...15.IX │             │             │15.IV...31.V│            │             │              │ 1.XI...15.IV  │
│   │                    │       │            │(3,5 мес)    │             │             │(1,5 мес)/  │            │             │              │   (5,5 мес)   │
│   │                    │       │            │           =>│             │             │15.IX..31.X │            │             │              │<=             │
│   │                    │       │            │             │             │             │(1,5 мес)   │            │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │             │            │            │             │              │               │
│   │Охотский район      │       │            │15. VI...    │             │             │1.V...15.VI │            │             │              │ 15.X...30.IV  │
│   │                    │       │            │31. VIII     │             │             │(1,5 мес)/  │            │             │              │   (6,5 мес)   │
│   │                    │       │            │(2,5 мес)    │             │             │1.IX...15.X │            │             │              │               │
│   │                    │       │            │           =>│             │             │(1,5 мес)   │            │             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│83 │Амурская обл.       │       │            │15.VI...15.IX│             │             │1.V...15.VI │            │             │              │ 1.XI...30.IV  │
│   │                    │       │            │   (3 мес)   │             │             │(1,5 мес)/  │            │             │              │    (6 мес)    │
│   │                    │       │            │           =>│             │             │15.IX...31.X│            │             │              │<=             │
│   │                    │       │            │             │             │             │(1,5 мес)   │            │             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│84 │Камчатская обл.     │       │            │15.VI...15.IX│             │             │1.V...15.VI │            │             │ 1.XI...30.IV │               │
│   │                    │       │            │   (3 мес)   │             │             │(1,5 мес)/  │            │             │   (6 мес)    │               │
│   │                    │       │            │           =>│             │             │15.IX...31.X│            │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │             │(1,5 мес)   │            │             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│85 │Магаданская обл.    │       │            │             │15.VI...     │             │            │1.V...15.VI │             │              │ 15.X...30.IV  │
│   │                    │       │            │             │31.VIII      │             │            │(1,5 мес)/  │             │              │   (6,5 мес)   │
│   │                    │       │            │             │(2,5 мес)    │             │            │1.IX...15.X │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │             │            │(1,5 мес)   │             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│86 │Сахалинская обл. -  │       │            │1.VI...30.IX │             │15.IV...31.V │            │15.XI...    │             │              │               │
│   │юг                  │       │            │   (4 мес)   │             │(1,5 мес)/   │            │15.IV       │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │1.X...15.XI  │            │(5,0 мес)   │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │(1,5 мес)    │            │          =>│             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│   │Сахалинская обл. -  │       │            │1.VI...15.IX │             │             │15.IV...31.V│            │1.XI...15.IV │              │               │
│   │север               │       │            │  (3,5 мес)  │             │             │(1,5 мес)/  │            │  (5,5 мес)  │              │               │
│   │                    │       │            │           =>│             │             │15.IX..31.X │            │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │             │(1,5 мес)   │            │           =>│              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│87 │Еврейская автономная│       │            │1.VI...30.IX │             │             │15.IV...15.V│            │             │ 1.XI...15.IV │               │
│   │обл.                │       │            │   (4 мес)   │             │             │(1 мес)/    │            │             │  (5,5 мес)   │               │
│   │                    │       │            │           =>│             │             │15.IX..31.X │            │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │             │(1,5 мес)   │            │             │            =>│               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│88 │Корякский автономный│       │            │             │15.VI...15.IX│             │1.V...15.VI │            │             │              │ 1.XI...30.IV  │
│   │округ               │       │            │             │   (3 мес)   │             │(1,5 мес)/  │            │             │              │    (6 мес)    │
│   │                    │       │            │             │             │             │15.IX..31.X │            │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │             │(1,5 мес)   │            │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │             │          =>│            │             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│89 │Чукотский автономный│       │            │             │15.VI...     │             │1.V...15.VI │            │             │              │ 15.X...30.IV  │
│   │округ               │       │            │             │31.VIII      │             │(1,5 мес)/  │            │             │              │   (6,5 мес)   │
│   │                    │       │            │             │(2,5 мес)    │             │1.IX... 15.Х│            │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │             │(1,5 мес)   │            │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │             │          =>│            │             │              │               │
├───┼────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│90 │Острова Северного   │       │            │             │             │15.VII...    │            │1.VI...     │             │ 1.XI...31.V  │               │
│   │Ледовитого океана и │       │            │             │             │31. VIII     │            │15.VII      │             │   (7 мес)    │               │
│   │морей               │       │            │             │             │(1,5 мес)    │            │(1,5 мес)/  │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │             │            │1.IX...31.X │             │            =>│               │
│   │                    │       │            │             │             │             │            │(2 мес)     │             │              │               │
│   │                    │       │            │             │             │             │            │            │             │              │               │
├───┴────────────────────┴───────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┴───────────────┤
│Примечания:                                                                                                                                                   │
│    <1> Сезонное применение дизельных топлив по предельной температуре фильтруемости, по регионам и по  продолжительности    зимнего    и   летнего   периодов│
│определено в соответствии с ГОСТ 16350-80 "Климат СССР" (для промышленных изделий).                                                                           │
│    <2> Применение сорта и класса дизельного топлива по предельной температуре фильтруемости определено в соответствии с табл. 2 и  табл. 3 ГОСТ Р  52368-2005│
│и  с учетом местных климатических условий эксплуатации техники.                                                                                               │
│    <3> Верхняя   и   нижняя температурные границы весеннего и осеннего переходных периодов ограничиваются пределами от минус   5 °C    до    плюс  5 °C    по│
│установленным статистическим среднесуточным значениям температур.                                                                                             │
│Переходными температурными границами между периодами по установленным среднесуточным значениям считаются:                                                     │
│- от зимнего к весеннему периоду - выше минус 5 °C,                                                                                                           │
│- от весеннего к летнему периоду - выше плюс 5 °C,                                                                                                            │
│- от летнего к осеннему периоду - ниже плюс 5 °C,                                                                                                             │
│- от осеннего к зимнему периоду - ниже минус 5 °C.                                                                                                            │
│    <4> => или <= - рекомендуемое применение топлива другого сорта или класса в случаях устойчивых среднесуточных   повышенных   или   пониженных   температур│
│в данном районе.                                                                                                                                              │
│    <5> Исходя из местных климатических условий, допускаются изменения длительности по количеству суток весеннего и осеннего переходных  периодов  в   сторону│
│зимы или лета по согласованию местной администрации с региональными службами Гидрометцентра и с Минтрансом России.                                            │
│    <6> Для повышения эффективности эксплуатации автотранспорта, снижения расхода топлива   и   снижения    вредных   выбросов   рекомендуется   руководителям│
│региональных  и   местных  органов   власти,   руководителям предприятий, независимо от формы собственности, при реализации поставок     дизельных   топлив по│
│ГОСТ Р 52368-2005  указывать в заявках на топлива нужных марок, соответствующие местным условиям сорт или класс дизельного топлива по предельной   температуре│
│фильтруемости.                                                                                                                                                │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘